绍兴天盟膜材料有限公司年产3.6万吨新型膜材料产业化项目
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	绍兴天盟膜材料有限公司年产3.6万吨新型膜材料产业化项目

	项目代码
	2603-330652-04-01-954175

	建设单位联系人
	赵均
	联系方式
	13676856998

	建设地点
	 浙江 省 绍兴 市 滨海新区[2026]G4产业飞地1-4号地块

	地理坐标
	（ 120 度 42 分 31.513 秒， 30 度8分 52.855 秒）

	国民经济

行业类别
	C2921塑料薄膜制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29中”的“53、塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	绍兴滨海新区管理委员会经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2603-330652-04-01-954175

	总投资（万元）
	15000
	环保投资（万元）
	350

	环保投资占比（%）
	2.3
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）面积（m2）
	13247

	专项评价设置情况
	根据分析，本项目无需设置专项评价，具体判别依据见表1-1。

表1-1 专项评价设置一览表

专项类别

设置原则

本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目真空镀铝过程中产生极少量的游离单体有机废气，其中包含乙醛，厂界外500米范围内无环境空气保护目标
否
地表水

新增工业废水直排建设项目；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目仅排放生活污水，经隔油池、化粪池预处理后纳管排放
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质存储量未超过临界量
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目生产生活用水均由市政自来水管网提供，不涉及河道取水

否

海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不向海洋排放污染物，非海洋工程项目

否

注：根据指南规定，土壤、声环境、地下水环境（不涉及特殊资源保护区）均不开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）》

审批机关：绍兴市人民政府

审批文号：绍政函[2010]50号

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）环境影响报告书》、《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）环境影响报告书补充材料》（后文符合性分析中称“补充材料”）
召集审查机关：原浙江省环境保护厅
审查文件文号：浙环函[2016]102号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）》符合性分析

一、规划情况
（1）规划范围

北起钱塘江，西南至曹娥江，东到嘉绍高速公路和沥海镇界，包括沥海镇全部镇域范围及其北面广阔的围垦区，规划总面积约151.95平方公里。
（2）规划期限

规划期限确定为2010-2030年，其中：近期至2020年，远期至2030年。

（3）发展目标
江滨区发展需立足整个绍兴滨海新城，协调其与周边产业新区的关系，依托自身生态环境基础以及核心区位优势，发展新型制造业，推动经济转型；提升生产服务水平，为区域产业发展提供支撑；挖掘生态湿地、水乡风貌特色，建设高品质生活、旅游、休闲空间，将江滨区建设成为绍兴滨海新城生产服务创新基地、生态宜居宜旅新城、具有水乡特色的城市门户。

（4）功能定位

杭州湾重要的先进制造业基地、生产服务业基地和滨海生态宜居新城；绍兴滨海新城生态功能调节区、城市休闲旅游区和生态农业示范区。

二、产业发展规划
①秉承现有基础，壮大、升级第二产业。在化工、轻纺、机械工业基础上发展生物医药、电子信息、机电一体化产业。

②瞄准新型产业，实现产业结构调整。切合时代潮流，积极争取以新能源为核心的1+3型(新能源加环保技术、新材料、信息软件)高端产业在本区落户的机会；以及由此衍生出创新产业、外包服务、金融服务业等。

③利用环境优势，开发新型服务业，推动三产发展。口门大闸的建成使曹娥江形成淡水湖，将给本区带来极大的景观资源优势，为本区利用河口环境发展特色功能带来了机遇，因此，应充分利用这一优势积极发展新型服务业和第三产业如短时度假、主题公园、滨水休闲、服务配套、高端酒店等。

④结合国家扩内需政策，积极发展消费类产业。结合国家扩大内需的政策，积极发展消费类产业，同时在产业分工和基础设施上做好与上海、宁波等门户城市的对接，在下一轮经济增长中获得先机。

⑤利用腹地宽广的优势，积极发展物流业。根据绍兴滨海新城产业导向及主要产业类型，确定江滨区产业发展方向为以新能源、节能环保、新材料、装备制造、电子信息、生物产业等战略性新兴产业为主，培育发展休闲旅游、现代物流、商贸商务等服务业，适度发展高效生态农业。

三、总体空间规划
规划形成“一心一轴、两区四产业基地”的用地空间结构：

1、一心：江滨区中心，同时与上虞滨海新城共同构筑绍兴滨海新城的高端综合服务中心，集中新城商业金融、行政办公、科研创新、休闲旅游等功能；

2、一轴：江滨区城市空间拓展轴，沿通港大道，连接北部江滨区中心与南部工业片区、沥海片区服务中心；

3、两区：结合滨江河口景观形成的滨海生态旅游区，南部滨江生态农业观光区；

4、四产业基地：游艇母港及俱乐部基地、通用航空产业基地、现代装备制造基地和现代医药高新技术产业园区。

规划符合性分析：本项目位于绍兴市滨海新区[2026]G4产业飞地1-4号地块，东至规划汇通河，南至规划北塘路，西至铭尚安防地块，北至规划地块，位于规划中的“现代医药高新技术产业园区北部战略预留区”。根据项目建设用地规划许可证，用地性质为二类工业用地。根据《绍兴滨海新城江滨区分区规划》，项目主要生产工艺包括真空镀铝及印刷，产品主要用于包装、医疗及电子行业，属于江滨区产业发展方向中的新材料。综上所述，项目建设符合《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）》相关要求。
2、《绍兴市国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析
（1）国土空间总体格局
落实国家和省的区域发展战略、主体功能区战略，以自然地理和资源条件为基础，践行“山水林田湖草生命共同体”理念，形成“一心、两屏、三片、六轴”的开放化、网络化、集约型、生态化国土空间总体格局，促进区域协调、城乡融合发展。

一心，即会稽山生态绿心。依托绍兴会稽山优质生态人文本底资源，凸显“名山”“名人”“名诗”“名寺”等特色，打造会稽山生态人文绿心。

两屏，即西部龙门山屏和东南四明山与天台山屏，强化生态保育，形成区域“绿肺”。
三片，即绍虞平原城镇与田园复合片，主要包括越城区、柯桥区和上虞区，依托历史古城和现代产业区，形成城区与周边城镇、乡村协同发展的格局；诸暨盆地城镇与农业复合片，形成以诸暨城区为核心的城乡共融发展格局；嵊新盆地城镇与农业复合片，形成以嵊州城区、新昌片区一体化为核心的城乡共融发展格局。
六轴，即依托区域大通道形成六条城镇和经济主要集聚轴线，包括杭绍甬一体化发展轴、杭绍金发展轴、杭绍台发展轴、绍嘉沪发展轴、义甬舟发展轴、G60融杭发展轴。
（2）中心城区空间结构
落实城市总体发展战略，延续绍兴古城历史格局，整合优化城市空间布局，按照“中合、西融、东联、北展、南育”的空间发展策略，打造“一核两片、一轴两带”的城市空间结构，构建绍兴新时期的城市发展格局。
“一核”即镜湖城市首位核心区。以“三区合核”为统筹目标，打造镜湖城市首位核心区，高标准规划建设金融、科研、总部经济、高端产业、现代公共服务等都市功能区，打造科技创新策源地、高端人才集聚区、人工智能试验场，集聚具有标杆意义的高等教育园区、科研孵化园区和国际学校、国际医院、国际社区等配套资源。塑造优质的城市公共空间，建设一批主题滨河公园，打造一批地上地下空间一体化开发的TOD中心。
具体包括湖西片区、湖东片区、湖南片区、湖北片区和镜湖中央公园片区五个片区。
湖西片区，依托杭绍台高铁与杭绍甬高铁共站的绍兴北站，沿站前大道重点布局绍兴北站综合交通枢纽、镜湖创研科技园、镜湖高等教育园区等，推进绍兴大学、生命健康创新园等重大载体建设。
湖东片区，沿中兴大道、解放大道、杭甬运河等重点打造科创金融研发孵化区，高标准打造绍兴国际金融活力城，推进袍江产业转型升级，完善公共配套服务。促进功能混合，提升城市核心活力，采用小尺度街区、密路网的布局模式，设置更多公共空间，激发交往活力。
湖南片区，依托群贤路、洋江路及沿线城市轨道交通系统等，重点布局市级政务服务中心、文化体育中心、打造政务文体公共服务区与黄酒小镇文创休闲区等。新建文化展馆与现有绍兴科技馆、图书馆、规划馆等设施，共同打造绍兴市域最具活力的城市“文化客厅”，进一步承接全市及杭州湾湾区范围内的对外交流与交往职能。依托轨道交通TOD建设东浦黄酒小镇文创休闲区，推进古镇保护更新和文化复兴。突出镜湖地区“荷叶地”形态的蓝绿空间分布特色，塑造绍兴最具“新江南水乡”特征的魅力展示地区。
湖北片区，依托斗门古镇、东小江、驼峰山等，重点推进绍兴植物园、斗门古镇旅游、山体修复等工程。结合森林公园与周边江湖湿地，规划建设新绍兴植物园，成为展示绍兴城市生态绿色形象的重要窗口、中心城区北部开敞绿地向南部过渡的绿色生态空间。
镜湖中央公园片区，是绍兴网络化大城市首位核心区中心地带的大型城市公园。挖掘镜湖避风塘、杭甬运河、浅山等历史人文资源并活化利用，与绍兴“水城”“桥城”特色并举，展示镜湖中央公园的人文魅力。
“两片”为主城融合发展片和滨海产业集聚与生态涵养片。
主城融合发展片，由中心城区越城片、柯桥片、上虞片共同组成，打破空间上“划区而治”惯性思维，进一步融合、优化、提升三区的边界地带，推进三区融合发展。
滨海产业集聚及生态涵养片，指绍兴中心城区北部、杭州湾南岸地区。规划依托杭绍甬城际、杭州湾货运铁路、跨湾铁路（预留）等铁路线网，杭绍甬高速、常台高速等快速路体系，闸前大道、杭州湾大道、越东路、滨富路、南北中心大道、进港大道、致远大道等城市干路网，构建“大产业”预留，“大工业”转型、“大交通”廊道与“大湾区”涵养、“大生态”修复。滨海片区作为省级大湾区产业平台滨海新区的重要产业发展空间，宜优先加强产业发展，强调产业集聚发展导向，作为未来产业转型跨越发展的主阵地。
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规划符合性分析：对照《绍兴市国土空间规划（2021-2035年）》，项目所在地位于滨海产业集聚及生态涵养片，在城镇开发边界范围内。项目主要从事薄膜真空镀铝深加工，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目中的“十九、轻工（10、真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、无溶剂复合或热复合节能低碳聚丙烯薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层复合等新型包装材料）”，符合江滨区产业发展方向。综上所述，项目建设符合《绍兴市国土空间规划（2021-2035年）》。
3、《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）环境影响报告书》及补充材料符合性分析
2010年12月由浙江省环科院编制完成《绍兴滨海新城江滨区分区规划环境影响报告书》，原浙江省环保厅于2013年1月以《关于<绍兴滨海新城江滨区分区规划>的环保意见》（浙环函[2013]10号）予以审查通过。根据2014年12月编制的《绍兴滨海产业集聚区提升发展方案》，江滨区作为集聚区的核心区块，重点发展生物医药、先进交通运输设备两大主导产业，为落实《绍兴滨海产业集聚区提升发展方案》，引导两大主导产业合理发展，原绍兴滨海新城管理委员会对江滨区分区规划进行了修编。并于2016年1月委托浙江环科环境咨询有限公司编制完成了《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）环境影响报告书》。原浙江省环保厅于2016年3月以《关于印发绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030）（修编）环境影响报告书的环保意见的函》（浙环函[2016]102号）予以审查通过。为推进“区域环评+环境标准”改革、强化“三线一单”的约束作用，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏，绍兴滨海新城管理委员会又于2017年11月委托杭州九寰环保科技有限公司对原有规划环评补充完善了生态空间清单、现有问题整改措施清单、污染物排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准清单等6 张规划环评结论清单以及“三线一单”管控要求。
（1）生态空间清单

对照规划环评的生态空间清单，项目所在区域属于滨海新城江滨区生态工业环境重点准入区，项目建设符合该区域的管控要求，生态空间清单详见表1-2。

表1-2 生态空间清单
工业区内的规划地块

生态空间名称及编号

管控要求

生态空间范围示意图

现状用地类型

8
生产配套

区块
滨海新城

江滨区生

态工业环

境重点准

入区VI-0-1
调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。积极推动现有工业企业的入区工作，提高乡镇工业集中率，减少对周围环境的影响；在工业集聚区内，合理调整工业结构，优先发展无污染和轻污染工业项目。主导产业以新能源、节能环保、新材料、装备制造、电子信息等战略性新兴产业为主。入区工业企业应具有先进的生产工艺，积极推行清洁化生产和ISO14000标准认证工作；建设生态工业园区，实现生态工业集聚区、企业、产品三个层次上的生态管理。做好工业集聚区污水的集中收集及与杭州湾上虞工业园区截污管网的接入工作，远期新建一污水处理厂，实现区域污水的集中处理。合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
[image: image2.png]



耕地、水域（鱼塘）
（2）环境准入条件清单
本项目属于塑料制品行业，对照规划环评的环境准入条件清单中的行业清单，本项目不属于禁止类或限制类；对照工艺清单及产品清单，本项目不涉及国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备。综上所述，项目建设符合该区域的环境准入条件清单要求，环境准入条件清单详见表1-3。

表1-3 环境准入条件清单
区划

产业

类别

禁止类清单

限制类清单

滨海新城

江滨区生

态工业环

境重点准

入区（0682-

Ⅵ-0-1）
/
行业清单
1、凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。2、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。三类工业项目包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目
/
医药

工艺清单

1、不得引进国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备项目；2、严格控制涉及可能造成区域恶臭污染的生物医药项目

/

新材料

工艺清单

1、工艺涉及重金属排放，且无法落实总量指标的项目

1、非企业自身配套的酸洗等表面处理工序项目

机械装备
工艺清单

1、工艺涉及重金属排放，且无法落实总量指标的项目

1、非企业自身配套的酸洗等表面处理工序项目

节能电光源
工艺清单

1、工艺涉及重金属排放，且无法落实总量指标的项目

1、非企业自身配套的酸洗等表面处理工序项目

信息产业
工艺清单

1、含前工序的集成电路生产项目

1、非企业自身配套的酸洗等表面处理工序项目

医药
产品清单
1、不得引进国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备项目；2、高端化学药品制剂区块和生物技术药物区块均禁止引进单纯的原料药项目；引进的原料药项目应提高生产工艺、控制生产规模，原料药全部配套用于企业自身生产制剂，不得外售。3、禁止引入污染较重的印染、皮革、造纸、化工、医药中间体等项目。4、不得引进公众反对意见较高的建设项目

/
新材料
产品清单

禁止砖瓦、石材等建筑材料制造

/
机械装备

产品清单

/
/
节能电光源
产品清单

禁止铅酸蓄电池项目

/
信息产业
产品清单

不满足清洁生产标准国内先进水平项目

/
规划环评符合性分析：项目属于塑料制品行业，主要生产工艺为真空镀铝及印刷，溶剂油墨年用量小于10吨，属于二类工业项目。项目采用先进的生产工艺并积极推行清洁化生产和ISO14000标准认证工作。项目行业、工艺及产品均不涉及规划环评中的禁止或限制类清单。综上所述，项目建设符合滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）环境影响报告书》及补充材料相关要求。

	其他符合性分析
	1、“三区三线”符合性分析
本项目位于绍兴市滨海新区沥海街道，根据《越城区（滨海新区）“三区三线”划定方案》，项目拟建地位于城镇集中建设区内，不涉及生态保护红线或永久基本农田，因此项目建设符合“三区三线”的要求。
2、“三线一单”符合性分析

（1）《绍兴市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析

根据《绍兴市生态环境分区管控动态更新方案》，项目所在地位于“浙江省绍兴市越城区（滨海新区）滨海新城工业园区产业集聚重点管控单元ZH33060220004”内。根据分析，本项目符合该管控单元准入要求，具体详见表1-4。

表1-4 生态环境管控单元准入清单及符合性分析

项目

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。
项目符合区域主导产业政策且属于二类工业。
符合
2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。
项目属于二类工业项目。
符合
3、合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
项目周边现状为鱼塘（已征用），规划为工业用地。
符合
4、严格执行畜禽养殖禁养区规定。
项目不涉及畜禽养殖。
符合
污染物排放管控

1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
项目新增的VOCs以1:1的比例削减替代，可满足污染物总量控制要求。
符合
2、新建二类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。
采取本评价提出的污染防治措施后，项目污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。本项目不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）中的两高行业（煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材），也不属于《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》（浙发改规划[2021]209号）中的传统高耗能行业（电力（热电）、石油加工、化工、冶金、建材、造纸、纺织印染、化纤）。本项目不属于《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》中的九大重点行业（钢铁、火电、建材、化工、石化、有色、造纸、印染、化纤）。
符合
3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。
项目实施雨污分流，外排废水仅为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后纳管。
符合
4、加强土壤和地下水污染防治与修复。
项目厂区及车间地面经硬化防渗处理，且不开采地下水，不会对地下水和土壤造成污染。
符合
环境风险防控

1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。
2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

项目位于工业园区内，企业不属于《环境监管重点单位名录管理办法》中确定的环境风险重点管控单位。项目实施后将落实各项环境风险防范措施。
符合

资源开发效率要求

推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。

项目拟选用高效、节能、环保型生产设备，满足清洁生产要求。
符合

（2）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单符合性

本项目符合“三线一单”要求，具体详见表1-5。

表1-5 与“三线一单”要求的符合性分析

项目

本项目情况

符合性

生态保护红线

根据《越城区（滨海新区）“三区三线”划定方案》，项目拟建地位于城镇集中建设区内，不涉及生态保护红线或永久基本农田。
符合

环境质量底线

本项目废气经收集处理后可达标排放，对区域环境空气影响较小。外排废水仅为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后纳管，对区域地表水影响较小。噪声经落实相应防治措施后对周围环境影响较小。固废能够妥善处置，不产生二次污染。因此，本项目的实施不会突破当地环境质量底线。

符合

资源利用上线

本项目已通过出让的方式获得工业用地13247平方米，营运过程中消耗一定量的天然气、电、水资源等，资源消耗量相对区域资源利用总量较小。因此，本项目的建设不会突破资源利用上线要求。

符合

生态环境准入清单
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合规划环评准入要求；符合生态环境管控单元“浙江省绍兴市越城区（滨海新区）滨海新城工业园区产业集聚重点管控单元ZH33060220004”的管控要求。因此，本项目的建设符合生态环境准入清单。

符合

3、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析

（1）《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2020年修正）》符合性分析

根据《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2020年修正）》的有关规定，镜岭大桥以下的澄潭江及其堤岸每侧一般不少于五十米、嵊州市南津桥到曹娥江大闸的曹娥江干流及其堤岸每侧一般不少于一百米的区域，为曹娥江流域水环境重点保护区。曹娥江流域水环境重点保护区内禁止新建、扩建排放生产性污染物的工业类建设项目。

本项目厂界与西面曹娥江干流堤岸相距约2950米，不属于曹娥江流域水环境重点保护区。项目废水经处理达标后纳入污水管网，送绍兴水处理发展有限公司集中处理后排入钱塘江，对曹娥江流域水环境影响较小。因此，项目建设符合《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2020年修正）》要求。
（2）国家和地方产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于该目录鼓励类中的“十九、轻工（10、真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、无溶剂复合或热复合节能低碳聚丙烯薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层复合等新型包装材料）”。本项目不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）中的两高行业（煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材），也不属于《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》（浙发改规划[2021]209号）中的传统高耗能行业（电力（热电）、石油加工、化工、冶金、建材、造纸、纺织印染、化纤）。本项目已由绍兴滨海新区管理委员会经济发展局在浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台上备案（项目代码：2603-330652-04-01-954175）。因此，本项目符合相关产业政策要求。

（3）《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析

浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年3月发布了《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》（浙长江办[2022]6号），本项目总体符合相关条款的要求，具体详见表1-6。

表1-6 与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》的符合性分析

相关条款
本项目情况
符合性
第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
本项目属于塑料制品制造，不属于所列高污染项目及《环境保护综合名录（2021年版）》中的项目。

符合
第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不属于石化、煤化工项目。
符合
第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，目前已通过绍兴滨海新区管理委员会经济发展局备案同意建设。
符合
第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
本项目不属于需产能置换的严重过剩产能行业。
符合
第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于环环评[2021]45号中规定的高耗能高排放项目。
符合

（4）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
对照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，本项目总体符合相关条款的要求，具体详见表1-7。

表1-7 与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

相关条款
本项目情况
符合性
优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、粘结剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
本项目不属于方案中的重点行业，原辅料中的油墨、清洗剂符合国家标准VOCs含量限值，工艺及生产设备不属于限制类。
符合
严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
本项目符合绍兴市生态环境分区管控动态更新方案中的分区管控要求，项目新增的VOCs排放量按照1:1进行区域削减替代。
符合
全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采用重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。
本项目生产工艺中包含印刷工序，但属于塑料制品业，且部分印刷工序采用水性凹印工艺。
符合
全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。
本项目不涉及工业涂装，原辅材料中不包含涂料。
符合
大力推进低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。
本项目水性油墨比例占总油墨的用量约为99.3%，远高于该文件中附件1规定的≥30%。
符合

严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和运输、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
项目油墨调配、印刷烘干、擦拭过程中产生的有机废气经密闭空间整体收集后接入一套减风增浓+RTO处理装置处理后排放。
符合
4、相关生态环境保护规划符合性分析

（1）《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析

对照《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》中的相关内容，本项目总体符合该行动方案的要求，具体详见表1-8。

表1-8 与《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》》的符合性分析

内容
本项目情况
符合性
低效治理设施升级改造相关要求
采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。

颗粒状吸附剂的气体流速不超过0.6米/秒，纤维状吸附剂的气体流速不超过0.15米/秒，废气在吸附层中的停留时间一般不低于0.75秒。有机聚合物加工或其他生产工序的进口VOCs浓度很低时可适当降低相关参数要求。

采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于VOCs产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按10—15%计算。

吸附装置应做好除颗粒物、降温、除湿等预处理工作，吸附前的颗粒物或油烟浓度不宜超过1mg/m3，废气温度不应超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不宜超过 80%。

项目有机废气采用RTO处理工艺，不涉及活性炭吸附。
符合

新建、改建和扩建涉VOCs 项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外）。

项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施。
符合
VOCs无组织排放控制相关要求
优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089—2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理。
项目调配、印刷、烘干、擦拭等工序均在密闭空间内，保持微负压运行。
符合

数字化监管要求
活性炭分散吸附设施应配套安装运行状态监控装置，通过计算累计运行时间，对照排污许可证或其他许可、设计文件确定的更换周期，提前预警活性炭失效情况。活性炭分散吸附设施排放口应设置规范化标识，便于监督管理人员及时掌握活性炭使用情况。
项目VOCs废气采用RTO处理工艺。要求企业在排放口设置规范化标识。
符合
（2）《绍兴市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

对照《绍兴市生态环境保护“十四五”规划》中的相关内容，本项目总体符合该规划相关条款的要求，具体详见表1-9。

表1-9 与《绍兴市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

内容
本项目情况
符合性
坚持源头防控，推进绿色生态示范
大力推进产业结构优化调整。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，将“三线一单”作为全市资源开发、产业布局和结构调整、城乡建设、重大项目选址等重要依据。以钢铁、水泥、化纤、印染、化工、造纸等行业为重点，加快淘汰高污染、高能耗行业落后产能，严格遏制“两高”项目盲目发展。
本项目符合绍兴市生态环境分区管控动态更新方案的管控要求，不属于两高项目。
符合

逐步推进能源结构优化调整。以碳达峰、碳中和为目标，推进能源供给多元清洁、消费节约高效。优化热力供应布局，扩大集中供热能力和供热管网覆盖范围。强化天然气供应保障，提升天然气消费比重。
本项目能耗主要为天然气、自来水、电。
符合
坚持减污降碳，积极应对气候变化
控制温室气体排放。系统推进能源、工业、建筑、交通、农业、居民生活等重点领域绿色低碳转型，全方位强化温室气体排放。加快推动能源结构调整，确保完成能源“双控”目标、煤炭消费减量目标，构建清洁能源供应体系。强化氧化亚氮、氢氟碳化物、甲烷等非二氧化碳温室气体管控。协同控制大气污染、水污染、固体废弃物污染，协同推进减污降碳。
本项目不涉及温室气体排放。
符合

坚持协同治理，逐步改善空气质量
加强固定源污染综合治理。新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，除背压热电联产机组外，禁止审批国家禁止的新建燃煤发电项目和高污染燃料锅炉，到2025年，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，推动淘汰30万千瓦级燃煤机组。强化VOCs全过程控制，加强VOCs源头替代和无组织排放控制，优先推行生产和使用低（无）VOCs原辅材料，禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、胶粘剂、油墨等材料的项目。
本项目油墨调配、印刷、烘干、擦拭等工序均在密闭空间内，保持微负压运行；项目所采用的油墨、清洗剂均符合国家标准VOCs含量限值。
符合
坚持“四水一体”，打造魅力生态水城
扎实推进水污染控源减排。深入推进全域雨污分流、截污纳管建设，达到“能分则分、难分必截”，积极创建“污水零直排区”2.0升级版。强化越城区、柯桥区等地区工业集聚区集中污染治理，实施企业废水处理设施及工业园区污水集中处理设施提升改造。深化重点水污染行业源头管控，注重企业端水质源头管控，推进印染行业污水处理多因子收费政策，推进企业提档升级。加强“总量”“浓度”双控，加强企业排放总氮控制。
本项目仅排放生活污水，项目场地已具备纳管条件；厂区实现雨污分流。
符合

坚持分类防治，确保“净土”开发利用

深化土壤污染源头防控。大力落实在产企业土壤污染预防与风险管控，推动化工、印染、制革、电镀、造纸、有色金属冶炼等重点行业企业落实有毒有害物质排放报告、土壤污染隐患排查、用地土壤和地下水自行监测、拆除活动污染防治等法定义务，将防治土壤污染要求纳入生产经营全过程。
本项目企业不属于土壤污染重点监管单位。
符合
坚持闭环管理，树立“无废绍兴”样板
推进固体废物源头减量。强化新建项目固体废物源头管理，对工业固体废物处置出路难、产生量大且无法就近处置的项目从严把关审批。
本项目各类固废产生量均属于正常水平。

符合

加强固体废物分类收集。实施精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、最大化资源利用、集中化统一处置的一般工业固体废物“五步法”治理模式，建立政府监督、企业付费、第三方运营的收运机制。建立健全小微企业危险废物集中收集转运体系，规范转运、贮存、处置、台账等各环节，实现超期贮存危险废物“动态清零”。
本项目各类固废均能做到分类收集、妥善处置。

符合

坚持风险防控，守牢环境安全底线
加强生态环境风险源头防控。以风险防范为出发点，强化区域开发和项目建设的环境风险评价，严格把关涉及有毒有害化学品、重金属和新型污染物的项目；加强环境安全隐患排查和整治，建立完善重大环境风险名录，完善隐患问题录入、督办、销号全过程管理；加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品生产企业搬迁改造。
本项目落实各项环境风险防范措施。
符合
5、其它符合性分析

（1）“四性五不批”符合性分析

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中规定了环境保护行政主管部门审批环境影响报告的重点审查内容及不予批准环评报告的几种情形，称为“四性五不批”。本项目总体符合“四性五不批”要求，具体详见表1-10。

表1-10 “四性五不批”要求符合性分析

建设项目环境保护管理条例

符合性分析

符合性

四

性

建设项目的环境可行性

根据分析，项目符合相关城市规划，符合三线一单要求，选址可行。

符合

环境影响分析预测评估的可靠性

本项目各环境要素的评价均严格按照指南要求开展。

符合

环境保护措施的有效性

本环评提出的各项环保措施均可行。

符合

环境影响评价结论的科学性

本环评综合考虑了项目实施后对各环境要素的影响，结论客观，是科学的。

符合

五

不

批

（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划

该项目符合总体规划，符合相关产业政策及环境保护法律法规及规划。

符合

（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求

项目所在区域已接通污水管网，排水采用雨污分流制，污水可通过区域污水管网纳入污水处理厂集中处理，对区域内河水质影响较小。本项目废气经收集处理后可达标排放，此外项目新增的废气污染物总量控制因子均按1:1在区域内替代削减。根据声环境影响分析，本项目实施后不会改变周围环境的功能属性。因此，项目拟采取的措施能满足区域环境质量目标管理要求。
符合

（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏

本项目营运期所采取的污染防治措施均可确保各类污染物排放达到国家和地方排放标准。

符合

（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施

本项目属于新建项目，不存在原有环境问题。
符合

（五）建设项目环境影响报告书、报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或环境影响评价结论不明确、不合理

本环评报告的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。

符合

（2）《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析

对照《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中的相关内容，本项目总体符合该文件的要求，具体详见表1-11。

表1-11 与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》的符合性分析

序号
内容
判断依据
项目情况
是否符合
1
原辅料替代

企业依据自身情况、行业特征、现有技术，对涉异味的原辅材料开展源头替代，采用低挥发性、异味影响较低的物料，从源头上减少自身异味排放。

本项目采取开展源头替代，大量使用低VOCs油墨，减少自身异味排放。

符合
2
过程控制

企业优先对储存、运输、生产设施等异味产生单元进行密闭，封闭不必要的开口。由于生产工艺需求及安全因素无法密闭的，可采用局部集气措施，确保废气收集风量最小化、处理效果最优化。有条件的企业可通过废气循环化利用实现异味气体“减风增浓”。对异味影响较大的污水处理系统实施加盖或密闭措施，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压，确保异味气体不外泄。

本项目对油墨调配、印刷烘干区域进行密闭，对上述区域所产生废气进行整体换风收集处理，封闭不必要的开口。
符合
3
末端高效治理

企业实现异味气体“分质分类”治理。氨、硫化氢、酸雾等无机废气采用吸收等工艺处理，水溶性有机废气采用氧化吸收、吸附等工艺处理，非水溶性有机废气采用冷凝、吸附、燃烧等工艺处理，实现废气末端治理水平进一步提升。

本项目不涉及氨、硫化氢、酸雾等无机废气；调配、印刷、烘干、擦拭废气采用RTO处理工艺，可以达到预期效果。
符合
4
治理设施运行管理

企业对废气治理设施进行有效的运行管理，定期检查设施工作状态，吸收类治理设施需定期更换循环液并添加药剂，吸附类治理设施需定期更换或再生吸附剂，燃烧类治理设施需设定有效的氧化温度和停留时间，确保设施运行效果。重点企业运用在线监测系统、视频监控等智慧化手段管理废气治理设施。
本项目对废气治理设施进行有效地运行管理，定期检查设施工作状态。

符合
5
排气筒设置

企业合理设置异味气体排气筒的位置、高度等参数，降低异味对周边区域影响。

本项目环保处理设施设置在厂房楼顶，且实现有组织排放，尽可能减少了对周边环境的影响。

符合
6
异味管理措施

企业设置专业环保管理人员，并建立完善的环保管理制度，对产生异味的重点环节加强管理，按照HJ944、HJ861的要求建立台账。

本项目设置专门的环保管理员，按要求建立台账，并建立完善的环保管理制度。

符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景

绍兴天盟膜材料有限公司成立于2025年12月24日，注册资本500万元。企业专注于研发、生产及产业化应用新型膜材料，拥有一种用于生产PET镀铝膜的粘连装置、一种阻燃隔热防穿刺PET镀铝膜等专利17项。

为适应市场，企业决定投资15000万元，在滨海新区[2026]G4产业飞地1-4号地块新建厂房合计30514.48m2，购置镀铝机、印刷机、分切机等设备，实施年产3.6万吨新型膜材料产业化项目。该项目已取得绍兴滨海新区管理委员会经济发展局出具的备案通知书。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目在开工建设前须进行环境影响评价。受绍兴天盟膜材料有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，受托后，我单位立即组织有关人员踏勘现场、收集资料，随后开展了工程分析，并根据有关规定编制了《绍兴天盟膜材料有限公司年产3.6万吨新型膜材料产业化项目环境影响登记表》。

环评类别判定情况

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29中”的“53、塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。同时，考虑到本项目涉及印刷工序，本次环评同时按印刷和记录媒介复制业进行了类别判定，同样为环境影响报告表。
此外，本项目位于绍兴滨海新城江滨区内，根据《绍兴滨海新城管委会办公室关于印发绍兴滨海新城江滨区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）的通知》，对环评审批负面清单外且符合环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，其环评内容可以按照环境影响登记表的要求进行简化。对照《绍兴滨海新城江滨区分区规划（2010-2030年）（修编）环境影响报告书》，本项目符合环境准入条件清单且不在区域环评审批负面清单（负面清单包括：以重污染高耗能高环境风险行业，涉及新增重金属污染排放，有化学合成的石化、化工、医药项目，国家确定的产能过剩行业，环保部和省环保厅审批的项目，核与辐射类项目，环境功能区划中列入三类工业项目）内。综上所述，本项目环评类别由环境影响报告表降级为环境影响登记表。
具体判定情况见表2-1。

表2-1 环评类别判定表

项目类别
环评类别
报告书
报告表
登记表
本栏目环境敏感区含义
二十六、橡胶和塑料制品业29
53
塑料制品业292
以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/
二十、印刷和记录媒介复制业23
39
印刷231
年用溶剂油墨10吨及以上的

其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）

/

排污许可类别判定情况

本项目属于塑料薄膜的深度加工，不涉及改性，溶剂型油墨年用量为6.4t，溶剂型稀释剂年用量1.6t，为对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，排污许可类别为登记管理，具体判定情况见表2-2。

表2-2 排污许可类别判定表

序号
行业类别
重点管理
简化管理
登记管理
二十四、橡胶和塑料制品业29

62
塑料制品业292
塑料人造革、合成革制造2925
年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
其他
十八、印刷和记录媒介复制业23
39
印刷231
纳入重点排污单位名录的

除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷

其他

4、建设内容
①经济技术指标
项目总用地面积13247平方米，总建筑面积30514.48平方米，主要包括厂房一、厂房二、厂房三及门卫。项目主要经济技术指标详见表2-3。

表2-3 项目主要经济技术指标
序号
名称
数量
单位
1
总用地面积
13247
m2
2
总建筑面积
30514.48
m2
3
其中
厂房一
3937.24
m2
厂房二
12613.46
m2
厂房三
13905.82
m2
门卫
57.96
m2
地下泵房
198.36
m2
4
建筑占地面积
6523.62
m2
5
容积率
2.29
/
6
建筑密度
49.25
%
7
绿地率
10.0
%
8
机动车停车位
92
个
9
非机动车停车位
121
个

②工程组成
本项目包括主体工程、公辅工程、环保工程、储运工程等，详见表2-4。

表2-4 本项目主要建设工程内容及组成

序号

类别

工程名称
主要内容及规模

1
主体工程

厂房一
6层建筑，建筑物高度27.75m。该栋建筑主要功能为食宿及办公，其中一层布置迎宾大堂及食堂，二至五层布置员工宿舍，六层布置办公区域。
厂房二
4层建筑，建筑物高度26.95m。该栋建筑主要功能为真空镀铝加工，其中一层布置真空镀铝生产线，二层布置原料及成品仓库，三层布置分切及包装区域，四层闲置。
厂房三
5层建筑，建筑物高度29.95m。该栋建筑主要功能为印刷加工，其中一层布置印刷生产线，二至五层闲置。
门卫
1层建筑，建筑物高度4.35m。该栋建筑主要功能为消控及门卫。
2
公辅工程
供水
项目供水水源由市政管网负责供给，从规划北路和汇通路的市政给水管上分别引入DN200的给水管。
排水
排水采用雨污分流制。雨水经收集后排入市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入汇通路市政污水管道，最终送绍兴水处理发展有限公司集中处理。
供电
由市政供电系统供给。
供气
由园区天然气管道供应，年天然气用量约为45万立方米。
真空系统
项目共配置8套真空机组，由前级泵、主泵、阀门及真空计组成，负责提供镀铝所需的真空环境（10-4~10-5Pa）。
空压系统
项目共配置6套空压机组（3用3备），压缩空气用量约为30m3/min。
冷却系统
项目配置水冷机组（含冷却塔）、超低温深冷机组各8套。其中水冷机组用于真空镀铝全线设备提供常温冷却基础，超低温深冷机组用于提升真空品质。项目水冷机组单套循环水量为50m3/h。
3
环保工程
废水
项目冷却水循环使用，不排放。生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入汇通路市政污水管道后送绍兴水处理发展有限公司集中处理。
废气
真空镀铝废气：极少量的游离单体有机废气经真空泵排气至车间后无组织排放。
调配印刷烘干废气：调配废气经调配间整体收集，印刷烘干废气经烘箱直连排风+密闭空间整体收集，减风增浓后接入一套RTO装置处理后通过不低于30m高排气筒（DA001）排放。
擦拭废气：与调配印刷烘干废气一道接入RTO装置处理后通过不低于30m高排气筒（DA001）排放。

RTO燃烧废气：经管道收集后与工艺废气共用排气筒排放。

食堂油烟：经油烟净化器处理后引至屋顶排放。
噪声
采取隔声、减振、消声等降噪措施。
固废
拟在厂房二2层西北角设置50m2的危废仓库一处用于存放各类危险废物。危废仓库南侧区域设置一处100m2一般固废仓库。
4
储运工程
原料仓
位于厂房二2层中间区域，主要用于存放PET、CPP、OPP原膜，铝丝等。
化学品库
位于厂房二2层西南角区域，主要用于油墨、稀释剂等。
5、产品方案

本项目产品方案详见表2-5。

表2-5项目产品方案 

产品名称

产品型号
产能
规格及用途
备注

新型膜材料
PET镀铝膜
28800t/a
平均宽幅1.5m，平均克重20g/m2；产品主要应用于电子行业包装。
项目产品均需经过真空镀铝加工，根据客户要求对其中的6000t/a真空镀铝膜进行印刷加工。
CPP镀铝膜
3600t/a
OPP镀铝膜
3600t/a
合计
36000t/a
注：本项目印刷加工中的油性印刷工艺仅应用于少量特殊订单或局部浅印，约占印刷加工量的0.5%。
6、生产设备

本项目设备清单详见表2-6。

表2-6 本项目设备清单

序号
设备名称
规格型号
数量（台/套）

备注

1
真空卷绕镀膜机
H-2200
8
真空镀铝
2

多色印刷机
MA1600
1
油性印刷（带烘箱）
3

凹版印刷机

MA2500
6
水性印刷（带烘箱）
4
分切机
SF-2700
10
分切
5
真空机组
10-4~10-5Pa
8
辅助设备
6
空压机组
10m3/min
6（3用3备）
7
水冷机组（含冷却塔）
50m3/h
8
8
超低温深冷机组
BVK-1150
8
9
RTO处理装置
设计处理风量30000m3/h
1
环保设备
产能匹配性分析：
本项目核心产污环节为印刷工序，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），项目关键设备的具体参数情况详见表2-7。

表2-7 排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表
主要生产单元
主要工艺
生产设施
设施参数
设备数量
备注
印刷
凹版印刷
多色印刷机
65m/min
1台
油性
凹版印刷机

85m/min

6台
水性
①油性印刷
本项目油性印刷仅应用于少量特殊订单或局部浅印，故属于间歇型生产，年工作时长按300h/a计。根据上表参数可知，项目多色印刷机的设备产能为1170000m/a。油性印刷产品设计年产量为30t/a，平均宽幅1.5m，平均克重20g/m2，则设计产能为1000000m/a。综上所述，项目油性印刷设备生产负荷为85.47%。
②水性印刷
本项目水性印刷年工作时长按7200h/a计。根据上表参数可知，项目凹版印刷机的设备产能为220320000m/a。水性印刷产品设计年产量为5970t/a，平均宽幅1.5m，平均克重20g/m2，则设计产能为199000000m/a。综上所述，项目水性印刷设备生产负荷为90.32%。
主要原辅料

本项目原辅料消耗情况详见表2-8。

表2-8 本项目原辅料消耗情况表
序号

原辅料名称

年用量
最大储存量
包装形式及位置
1

PET原膜
29600t/a
2500t
卷筒式包装，存放于原料仓
2

CPP原膜
3700t/a
300t
卷筒式包装，存放于原料仓
3

OPP原膜
3700t/a
300t
卷筒式包装，存放于原料仓
4

铝丝
190t/a
15t
金属卷盘缠绕包装，存放于原料仓
5

油性油墨
6.4t/a
1.5t
200L桶装，存放于化学品库
6
乙酸乙酯*
1.75t/a
0.6t
200L桶装，存放于化学品库
7
水性油墨
1050t/a
30t
500L桶装，存放于化学品库
8
润滑油
1t/a
0.5t
50L桶装，存放于化学品库
9
天然气
45万m3/a
/

/

注：其中油性油墨稀释用1.6t/a，印刷机擦拭用0.15t/a。
油墨用量匹配性分析：
根据同类型项目调查了解，塑料薄膜印刷油性油墨（含稀释剂）单耗约为5g/cm2，项目油性印刷加工量为30t/a，折合1500000m2/a，则理论油性油墨（含稀释剂）消耗量约为7.5t/a。使用状态下，油墨与稀释剂乙酸乙酯的比例为4:1，则理论油性油墨消耗量为6t/a，稀释剂乙酸乙酯消耗量为1.5t/a。综上所述，项目油性油墨、稀释剂用量与理论所需量匹配。
根据同类型项目调查了解，塑料薄膜印刷水性油墨单耗约为3.5g/cm2，项目水性印刷加工量为5970t/a，折合298500000m2/a，则理论水性油墨消耗量约为1044.75t/a。综上所述，项目水性油墨用量与理论所需量匹配。

主要原辅材料说明：
PET原膜：即为聚对苯二甲酸乙二醇酯通过淋膜或挤出或拉伸等工艺制作而成的薄膜。PET薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好，有光泽；具有良好的气密性和保香性；防潮性中等，在低温下透湿率下降。PET薄膜的机械性能优良，其强韧性是所有热塑性塑料中最好的，抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸稳定，适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱；易带静电，尚没有适当的防静电的方法，因此在包装粉状物品时应引起注意。
CPP原膜：即为流延聚丙烯薄膜，也称未拉伸聚丙烯薄膜，项目采用的是镀铝级CPP。CPP薄膜经真空镀铝后可与BOPP、BOPA等基材复合而用于茶叶、油炸香脆食品、饼干等的高档包装。
OPP原膜：同样属于聚丙烯薄膜的一种，区别于CPP薄膜不拉伸的生产工艺，OPP生产过程中采用多层挤出，故属于单向拉伸薄膜。该类薄膜具有拉伸强度高、刚性高、透明度好、光泽度好、低静电性能、优异的印刷性能和涂层附着力、优异的水蒸气和阻隔性能，所以它广泛地用于各类包装行业。
铝丝：项目采用纯度大于99.9%的高纯度铝丝。铝为银白色轻金属。有延展性。商品常制成柱状、棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。熔点660℃。沸点2327℃。相对密度2.70，铝液的密度为2.303g/cm³。弹性模量70Gpa，泊松比0.33。铝的电导率约为铜的60%，如果按单位质量计，铝的电导率则超过了铜，在远距离传输时经常代替铜。以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛使用。
油性油墨：根据企业提供的MSDS，项目使用的油性油墨为彩色及无色液体，具有芳香臭味，沸点77.1℃，密度0.85g/cm3。主要成分为颜料60%、合成树脂23%、乙醇2%、正丙醇3%、醋酸乙酯2%、醋酸正丙酯5%、异丙醇3%、丙二醇甲醚1%、其他1%。

乙酸乙酯：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发，相对密度为0.9g/cm3，沸点为77.2℃，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。常温下储存稳定。

水性油墨：根据企业提供的MSDS，本项目使用的水性油墨主要成分为水性树脂20-31%、异丙醇0-5%、分散剂0.5-1.0%、消泡剂0.5-1.0%、防腐剂0.05-0.1%、水62%-78%。

相关物料VOCs限值符合性分析：
根据上文分析，项目使用的油性油墨易挥发组分包括乙醇、正丙醇、醋酸乙酯、醋酸正丙酯、异丙醇及丙二醇甲醚，挥发性有机物含量为16%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中的溶剂油墨-凹印油墨限值要求（≤75%）。
水性油墨挥发性有机物含量按异丙醇的最大量考虑，即为5%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中的水性油墨-凹印油墨-非吸收性承印物限值要求（≤30%）。
擦拭用的乙酸乙酯常温下密度为0.9g/cm3，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中的有机溶剂清洗剂VOC含量限值要求（≤900g/L）。
8、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员100人，均在厂内食宿。两班制生产，每班12小时，年生产300天。
9、总平布置

项目拟建地位于绍兴市滨海新区[2026]G4产业飞地1-4号地块，地块东至规划汇通河，南至规划北塘路，西至铭尚安防地块，北至规划地块。项目厂区从南至北依次布置门卫、厂房一、厂房二、厂房三共计四幢建筑物，出入口设置在南面规划北塘路处。项目厂房一主要功能为食宿及办公，其中一层布置迎宾大堂及食堂，二至五层布置员工宿舍，六层布置办公区域。厂房二主要功能为真空镀铝加工，其中一层布置真空镀铝生产线，二层布置原料及成品仓库，三层布置分切及包装区域，四层闲置。厂房三主要功能为印刷加工，其中一层布置印刷生产线，二至五层闲置。具体总平面布置详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程

项目主要从事塑料薄膜的深度加工，生产工艺主要包括真空镀铝、印刷，具体详见图2-5。
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图2-5 项目生产工艺流程图
工艺流程简述：
①真空镀铝

首先将大卷原膜吊装放入真空镀膜机腔体放卷机构，封闭腔体密封门，形成密闭空间，杜绝外界粉尘、水汽进入。通过真空机组配合超低温深冷机组将腔体内的真空度达到4×10-4mba以上。随后蒸发舟通过电加热升温至1300℃以上，连续送入铝丝汽化蒸镀，铝原子沉积在移动薄膜表面形成铝层；镀铝膜经水冷冷却、在线测厚、收卷，完成单卷生产后破真空出卷。少量半成品进入后道印刷工序，绝大多数经分切后包装入库。
镀铝过程中薄膜全程紧贴冷却蒸镀辊，薄膜基材本体温度控制在＜60℃，表面瞬间接触峰值约为60~80℃，远低于PET、BOPP、CPP的热分解温度，故真空镀铝过程中仅会产生微量的游离单体有机废气，该股废气经真空泵排气至车间后无组织排放。同时，根据企业提供的资料，项目真空镀铝效率约为95%，剩余5%的铝蒸汽在破真空过程中形成铝渣附着在挡板及蒸发舟槽内，每日进行清理。
②印刷
根据客户需求，项目需对6000t/a产品进行主体彩色图文、功能性底色的印刷加工，其中油性油墨占比较小，根据订单需要采取间歇性生产，平均年生产时长300h/a；水性油墨采用连续性生产，平均生产时长7200h/a。项目不涉及制版、洗版工序，仅在油性印刷换版时对墨辊等进行人工擦拭，擦拭采用乙酸乙酯+无尘布。水性印刷线为连续单色系生产，不涉及换色，仅每月对墨辊等进行自来水清洗，清洗废水收集后按危废处置。
调配：人工将油性油墨与稀释剂乙酸乙酯按4:1的比例进行调配，调配完成后立即加盖密封，通过密闭转运桶送至印刷机供墨系统使用。项目拟在厂房三1层西北角设置一处3m*5m*5m的调配间，对调配产生的有机废气进行密闭整体收集，收集后与印刷烘干废气一道接入RTO装置处理。此外，项目调配、运输过程中的用具及转运桶均不涉及清洗。
印刷烘干：根据客户需求，将真空镀铝后的薄膜置于多色印刷机/凹版印刷机的指定位置，在压力的作用下将油性/水性油墨转移至未镀铝层，完成印刷图文、底色等工序。项目印刷机为印刷、烘干一体化机，自带热风烘干功能，烘干温度控制在55-60℃。烘干后薄膜采用自然风干，后经分切入库。项目共设置1条油性印刷线，单线尺寸为13m*3.5m*3m；6条水性印刷线，单线尺寸为18m*3.5m*3m。项目拟对印刷线进行整体密闭，对印刷烘干废气采用烘箱直连排风+密闭空间整体的方式进行收集，收集后接入RTO装置处理。
擦拭：在油性印刷换版时需对墨辊进行人工擦拭，擦拭采用乙酸乙酯+无尘布。根据企业提供的资料，年擦拭次数约为30次/a，单次乙酸乙酯用量约为5kg。该股废气经油性印刷线密闭空间整体收集后接入RTO装置处理。
2、污染因子识别

本项目主要污染工序及污染因子详见表2-9。

表2-9 项目主要污染工序及污染因子情况表
类型

产生工序
污染物名称
主要污染因子

备注
废水

员工生活
生活污水
CODCr、NH3-N
生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入汇通路市政污水管道后送绍兴水处理发展有限公司集中处理

废气

真空镀铝
真空镀铝废气
非甲烷总烃、乙醛
极少量的游离单体有机废气经真空泵排气至车间后无组织排放
油性油墨调配
调配废气
非甲烷总烃、臭气浓度
设置密闭调配间，对调配废气进行密闭整体收集，收集后与印刷烘干废气一道接入RTO装置处理
印刷烘干
印刷烘干废气
非甲烷总烃、臭气浓度
对印刷线进行整体密闭，对印刷烘干废气采用烘箱直连排风+密闭空间整体的方式进行收集，减风增浓后接入RTO装置处理

擦拭
擦拭废气
乙酸乙酯

经油性印刷线密闭空间整体收集后接入RTO装置处理
废气处理
RTO燃烧废气
二氧化硫、氮氧化物、烟尘
经管道收集后与工艺废气共用排气筒排放
食堂
食堂油烟
油烟
经油烟净化器处理后排放
固废

原料包装
一般废包装材料
纸、塑料等
一般固废
真空镀铝
铝渣
铝
废蒸发舟
陶瓷
分切
废边角料
塑料、铝
原料包装
沾染危险化学品废包装材料
油墨、乙酸乙酯
危险废物
擦拭
废无尘布
油墨、乙酸乙酯
调配、印刷
废油墨、废乙酸乙酯
油墨、乙酸乙酯
清洗
清洗废液
水性油墨
设备检修
废润滑油
润滑油
油类使用
含油抹布、手套
润滑油
员工生活
生活垃圾
生活垃圾
/
噪声

LAeq

设备

LAeq

/


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，现状为空地，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）基本污染物环境质量现状数据及达标区判定

根据《绍兴市生态环境质量概况报告（2025年）》中相关数据，滨海新区环境空气质量现状情况详见表3-1。
表3-1 滨海新区2025年环境空气常规监测数据统计结果

污染物

年评价指标

单位

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度

μg/m3
6

60（60）
10.0%（10.0%）
达标（达标）
第98%百分位数日平均

11
150（150）
7.3%（7.3%）
达标（达标）
NO2
年平均质量浓度

25
40（40）
62.5%（62.5%）
达标（达标）
第98%百分位数日平均

63
80（80）
78.8%（78.8%）
达标（达标）
PM10
年平均质量浓度

45
70（60）
64.3%（75.0%）
达标（达标）
第95%百分位数日平均

99
150（120）
66.0%（82.5%）
达标（达标）
PM2.5
年平均质量浓度

28
35（30）
80.0%（93.3%）
达标（达标）
第95%百分位数日平均

70
75（60）
93.3%（116.7%）
达标（超标）
CO

第95%百分位数日平均

mg/m3
0.9
4（4）
22.5%（22.5%）
达标（达标）
O3
第90%百分位数

8h平均质量浓度

μg/m3
157
160（160）
98.1%（98.1%）
达标（达标）
注：（）内的数值为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值、现状浓度与GB3095-2026中的比标值及达标分析情况。
对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相关限值要求，项目所在区域（滨海新区）为达标区；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的相关限值要求，项目所在区域（滨海新区）为不达标区，超标因子为PM2.5。

随着《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》（浙美丽办[2026]21号文）等文件的实施，滨海新区采取优化能源、产业、交通运输结构；提升工业治理水平；提升面源精细管控治理水平等措施，所在区域环境空气质量将持续改善。
（2）其他（特征）污染物环境质量现状数据

为了解项目周围空气环境其他特征污染物质量现状，本次评价引用《玮博杰生物材料（浙江）有限公司己内酯及聚己内酯生产基地项目环境影响报告书》中现状监测数据进行评价，具体监测点位布置情况详见表3-2，监测结果统计情况详见表3-3，具体监测点位图详见图3-1。
表3-2 特征因子监测情况一览表

监测点名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m
数据来源
1#玮博杰生物材料（浙江）有限公司
非甲烷总烃、TSP
2024.9.23~9.29连续监测7天，其中非甲烷总烃为小时值、TSP为日均值
西南
约2161
引用
2#玮博杰生物材料（浙江）有限公司北侧空地
西北
约2016
引用
3-3 特征因子监测结果统计
监测点位
监测因子
单位

监测值范围

标准值

最大浓度占标率

达标情况

超标倍数

超标率

1#
TSP
mg/m3
0.113~0.142
0.3
47.3%
达标
0.00
0.0%
非甲烷总烃
mg/m3
0.73~1.13
2.0
56.5%
达标
0.00
0.0%
2#
TSP
mg/m3
0.107~0.122
0.3
40.7%

达标

0.00

0.0%

非甲烷总烃
mg/m3
0.76~1.16
2.0
58.0%
达标
0.00
0.0%
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图3-1 特征因子监测点位图
根据表3-3特征因子监测结果统计表可知，项目所在区域TSP监测浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准，非甲烷总烃监测浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值要求。
2、地表水环境

根据《绍兴市生态环境质量概况报告（2025年）》，全市主要河流水质总体状况为优，70个市控及以上断面水质均达到或优于Ⅲ类标准，且水质类别均满足水域功能要求。其中：Ⅰ类水质断面4个，占5.7%；Ⅱ类水质断面34个，占48.6%；Ⅲ类水质断面32个，占45.7%。全市25个省控及以上断面均为Ⅰ~Ⅲ类水质，且均满足水域功能要求。其中：Ⅰ类水质断面2个，占8.0%；Ⅱ类水质断面20个，占80.0%；Ⅲ类水质断面3个，占12.0%。
3、声环境

根据调查，本项目厂界外50米范围内均为水产养殖用房（现正拆除）及空地，不存在声环境保护目标。根据指南要求，本环评无需对现状声环境质量进行评价。

4、生态环境

项目位于现代医药高新技术产业园区北部战略预留区且用地范围不存在生态环境保护目标，根据指南要求，本环评无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故无须对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境

本项目在采取分区防渗、分区管理后，不存在地下水、土壤环境污染途径，根据指南要求，本环评无需进行地下水、土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据调查，本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，不存在规划保护目标。项目大气环境评价范围详见图3-2。
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图3-2 项目大气环境评价范围图
2、声环境

根据调查，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

根据调查，本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于产业园区内。根据指南要求，本环评无需进行生态环境保护目标调查。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准

项目冷却水循环使用，仅排放生活污水。废水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。绍兴水处理发展有限公司处理尾水排放标准执行排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中 DW002生活污水排放口载明要求，具体详见表3-4。
表3-4 项目废水排放标准 单位：除pH外均为mg/L

控制项目
pH
CODCr
BOD5
SS
NH3-N
TP
石油类
TN
GB8978-1996三级标准
6-9
500
300
400
35①
8①
20
45②
绍兴水处理发展有限公司DW002生活污水排放口载明要求
6-9
40
10
10
2
0.3
1
12
注：①纳管标准中的氨氮、总磷参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）；②总氮参照《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴水处理发展有限公司总氮达标排放工作方案的通知》（绍政办发明电[2017]57号）。
2、废气排放标准

（1）有组织
①有机废气
项目油墨调配、印刷烘干、擦拭产生的有机废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表1的限值要求，具体详见表3-5。
表3-5 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表1 单位：mg/m3
污染物
排放限值
污染物排放监控位置
NMHC
70
车间或生产设施排气筒
②天然气燃烧废气
项目RTO天然气燃烧废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表2的限值要求，具体详见表3-6。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。

表3-6 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表2 单位：mg/m3
污染物
排放限值
污染物排放监控位置
二氧化硫
200
燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒
氮氧化物
200
颗粒物
30*
车间或生产设施排气筒

*注：考虑到天然气燃烧废气与工艺有机废气合并排放，故颗粒物的排放标准参照《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表1的限值要求。
③臭气浓度
项目油墨调配、印刷烘干过程中有异味产生，以臭气浓度为表征，执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2的限值要求，具体详见表3-7。
表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2
污染因子
排气筒高度
排放量
臭气浓度
30m
6000*（无量纲）
*注：采用四舍五入按标准中25m高排气筒控制。
④食堂油烟
项目食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型规模限值要求，具体标准限值详见表3-8。

表3-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
规模
小型
中型
大型
基准灶头
≥1，＜3
≥3，＜6
≥6
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
（2）无组织
项目厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的相关限值要求，具体标准限值详见表3-9。
表3-9 项目厂界无组织废气排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
非甲烷总烃
4.0mg/m3
周界外浓度最高点
臭气浓度
20（无量纲）
厂界的下风向或有臭气方位的边界线上
项目厂区内VOCs无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1的限值要求，具体详见表3-10。
表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值
污染物项目
排放限值mg/m3
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
3、噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的相关限值要求，具体详见表3-11。

表3-11《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

昼间
夜间
70dB
55dB
根据《绍兴市区声环境功能区划分方案》（2025年版），项目所在地属于2类声环境功能区。项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准，具体标准限值详见表3-12。

表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

厂界外声环境功能区类别

昼间等效声级（dB）

夜间等效声级（dB）

2类
60
50
注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A），夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

4、固体废弃物

固体废弃物处置依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）、《国家危险废物名录（2025年版）》和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～5085.7-2019），来鉴别一般工业废物和危险废物；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。



	总量

控制

指标
	1、总量控制原则
污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。国家重点对CODCr、氨氮、SO2和NOX四项进行控制。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）的要求，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物也应参照执行。根据工程分析，企业纳入总量控制指标的是CODCr、NH3-N、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物及VOCS。

2、总量控制建议值

项目实施后企业污染物总量排放情况详见表3-13。

表3-13 项目实施后企业污染物总量排放情况
指标

项目排放量

总量控制指标建议值

废水量（t/a）
2400
2400
CODCr

（t/a）
纳管量
1.2
1.2
排入环境
0.096
0.096
NH3-N

（t/a）
纳管量

0.084
0.084
排入环境

0.005
0.005
烟（粉）尘（t/a）
0.129
0.129
二氧化硫（t/a）
0.09
0.09
氮氧化物（t/a）
4.32
4.32
VOCs（t/a）
5.39
5.39
3、总量平衡方案
根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）中第一条（三）中“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减”。项目实施后仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需进行区域替代削减。另根据《关于明确建设项目新增大气污染物排放总量替代有关事项的函》，本项目所需烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物及VOCs以1:1的比例替代削减。
综上，项目实施后企业污染物总量削减替代情况见表3-14。
表3-14 项目实施后企业污染物总量削减替代情况
指标

总量控制指标建议值

削减替代比例

削减替代量

烟（粉）尘（t/a）
0.129
1:1
0.129
二氧化硫（t/a）
0.09
1:1
0.09
氮氧化物（t/a）
4.32
1:1
4.32
VOCs（t/a）
5.39
1:1
5.39
项目新增的二氧化硫、氮氧化物、VOCs通过排污权交易获得，烟（粉）尘在滨海新城区域内调剂解决。


四、主要环境影响和保护措施
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	1、施工期环境空气保护措施

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，企业在施工阶段采取如下一些措施减轻施工扬尘污染：

（1）施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散。

（2）在施工现场安排专人定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数依天气状况而定。

（3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落，同时，车辆进出装卸场地时用水将轮胎冲洗干净。

（4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。

（5）在施工场地上设置专人负责建筑材料堆放，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。

（6）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

2、施工期水环境保护措施

施工期主要使用商品混凝土，基本不排放废水。建设项目施工废水主要包括施工打桩、钻孔泥浆水和施工机具、器械清洗水和施工车辆冲洗水等，废水中主要污染因子为SS。企业在施工工地周围设置排水明沟，对地块内产生的地表径流水和施工废水进行收集并经沉淀池处理后，用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用；同时建议施工前要求做好规划，施工物质的堆放、施工营地设置均需远离水体；堆场上增设覆盖物，石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存；做好用料的安排，减少建材的堆放时间；施工单位对运输、施工作业严加管理，减少物料的流失量，以防它们成为地面水的二次污染源。施工营地应设置简易化粪池，生活污水中粪便水经化粪池处理后汇集其他生活污水纳入市政污水管网。
3、施工期声环境保护措施

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。企业在施工期采取相应的防噪措施，具体措施如下：

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备、运输车辆或带隔声、消声设备及低噪声的施工工艺（如静压桩工艺等），工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，使机械维持最低声级水平，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）采用距离防护措施，机械设备尽量远离敏感点，减轻噪声对其的影响。

（3）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工作业时间，除工程必须外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间施工。

（4）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（5）施工场地施工车辆出入地点的设置应尽量远离敏感点，施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，增强环境意识，要分时段、分不同施工设备进行合理施工，避免因施工噪声产生纠纷。

4、施工期固废

项目施工期间，将产生一定量的建筑垃圾。对建筑垃圾的处置，施工单位规范运输，不沿路撒落，也不随意倾倒，制造新的“垃圾堆场”，运送至政府有关部门指定的场所；另外，建设单位通过合理利用施工建筑中的弃土，不能利用部分在当地已合法登记的消纳场地进行消纳处理；对于施工期建筑垃圾和弃土，由施工单位或承建单位与当地渣土办联系调运，若渣土外运处理不当将会产生一系列环境问题，由建设单位必须与区有关部门达成协议，负责妥善处理渣土调运工作。

此外，施工人员的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由当地环卫部门定期清运。
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	1、废气

（1）产排污环节

根据第二章的分析，本项目产生的废气主要包括真空镀铝废气、调配废气、印刷烘干废气、擦拭废气、RTO燃烧废气及食堂油烟。具体详见表4-1。

表4-1 本项目废气产排污环节分析

类型

污染源

工序

主要污染因子

治理措施及排放去向

排放方式
排气筒编号

废气

真空镀铝废气
真空镀铝
非甲烷总烃、乙醛
极少量的游离单体有机废气经真空泵排气至车间后无组织排放
无组织
/
调配废气
油性油墨调配
非甲烷总烃、臭气浓度
设置密闭调配间，对调配废气进行密闭整体收集，收集后与印刷烘干废气一道接入RTO装置处理，最终通过1根不低于30m高排气筒排放
有组织
DA001
印刷烘干废气
印刷烘干
非甲烷总烃、臭气浓度
对印刷线进行整体密闭，对印刷烘干废气采用烘箱直连排风+密闭空间整体的方式进行收集，减风增浓后接入RTO装置处理，最终通过1根不低于30m高排气筒排放
有组织
DA001
擦拭废气
擦拭
乙酸乙酯
经油性印刷线密闭空间整体收集后接入RTO装置处理，最终通过1根不低于30m高排气筒排放
有组织

DA001
RTO燃烧废气
废气处理
二氧化硫、氮氧化物、烟尘
经管道收集后与工艺废气共用排气筒排放

有组织
DA001
食堂油烟
食堂
食堂
经油烟净化器处理后引至屋顶排放
有组织
/
（2）废气污染源强分析

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数详见表4-2，核算过程详见表格后的文字说明。
（3）废气排放口基本情况

正常工况下，本项目废气排放口（有组织）基本情况详见表4-3。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气排放口的类型为一般排放口。
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	表4-2 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间

（h）

核算

方法

废气产生

量（m³/h）

产生浓度

（mg/m³）

产生量

收集

方式

收集效率

（%）

工艺

效率

（%）

核算

方法

废气排放

量（m³/h）

排放浓度

（mg/m³）

排放量

（kg/h）

（t/a）

（kg/h）

（t/a）

调配、印刷烘干、擦拭DA001
有组织
非甲烷总烃
物料衡算
30000
559.814
16.794
52.51
调配废气经调配间密闭整体收集；印刷烘干废气采用烘箱直连排风+密闭空间整体的方式进行收集；擦拭废气经油性印刷线密闭空间整体收集
95
减风增浓+RTO
95
物料衡算
30000
27.991
0.840
2.626
30-7200
无组织

/
/
0.884
2.764
/
/

/

0.884
2.764
非正常排放
30000
559.814
16.794
52.51
0
30000
559.814
16.794
52.51
偶发

有组织
臭气浓度
类比调查
/
724

（无量纲）
/
/
95
34
类比调查
478

（无量纲）
/
/

/
7200
天然气燃烧DA001
有组织
颗粒物
产污系数
30000
0.596
0.018
0.129
管道收集
/
/
/
物料衡算
30000
0.596
0.018
0.129
7200
有组织
二氧化硫
30000
0.417
0.013
0.090
30000
0.417
0.013
0.090
7200
有组织
氮氧化物
30000
20
0.6
4.32
30000
20
0.6
4.32
7200
真空镀铝
无组织

非甲烷总烃
类比调查
极少
极少
极少
极少
经真空泵排气至车间
/
/
/
物料衡算
极少
极少
极少
极少
7200
食堂
有组织
食堂油烟
产污系数
5000
2
0.01
0.009
集气罩局部负压收集
/
油烟净化器
75
物料衡算
5000
0.5
0.0025
0.0023
900
表4-3 本项目废气排放口（有组织）基本信息表

排放口类型

编号

名称

地理坐标

排气筒

高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流量

（m³/h）

烟气温度

（℃）

排放

工况

污染物种类

排放标准（有组织）

东经

北纬

浓度（mg/m³）
一般排放口
DA001

RTO装置排气筒
120.708716°
30.148344°
30
1.0
30000
80
连续
非甲烷总烃
70
臭气浓度
6000（无量纲）
颗粒物
30
二氧化硫
200
氮氧化物

200
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	1）正常工况下源强核算过程简述：

1、有机废气
①真空镀铝废气
镀铝过程中薄膜全程紧贴冷却蒸镀辊，薄膜基材本体温度控制在＜60℃，表面瞬间接触峰值约为60~80℃，远低于PET、BOPP、CPP的热分解温度，仅会产生微量的游离单体有机废气，本报告不对其进行定量计算。该股废气经真空泵排气至车间后无组织排放。
②调配废气
项目需人工将油性油墨与稀释剂乙酸乙酯按4:1的比例进行调配，该工序在密闭的调配间内完成。项目油性油墨年用量为6.4t/a，VOCs含量为16%，稀释剂乙酸乙酯年用量为1.6t/a，VOCs含量按100%计，调配过程中VOCs产生系数参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》中的调漆工段5%取值，则项目调配废气产生量为0.1312t/a。调配操作时间约为60h/a（按印刷烘干整体时间长的20%计），则调配废气产生速率为2.187kg/h。该股废气经调配间密闭整体收集，收集后与印刷烘干废气一道接入RTO装置处理。收集效率参照《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方案》按95%计，RTO去除效率按95%计。
③印刷烘干废气
考虑到本项目油性油墨与水性油墨印刷时长不同，故对其进行分别核算。
A、油性油墨
印刷烘干过程中考虑含VOCs组分完全挥发，则印刷烘干废气产生量为2.4928t/a。油性油墨印刷烘干时长约为240h/a，则油性油墨印刷烘干废气产生速率为10.387kg/h。
B、水性油墨
项目水性油墨年用量为1050t/a，VOCs含量为5%，印刷烘干过程中考虑含VOCs组分完全挥发，则印刷烘干废气产生量为52.5t/a。水性油墨印刷烘干时长约为7200h/a，则水性油墨印刷烘干废气产生速率为7.292kg/h。
项目对印刷线进行整体密闭，对印刷烘干废气采用烘箱直连排风+密闭空间整体的方式进行收集，减风增浓后接入RTO装置处理。收集效率参照《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方案》按95%计，RTO去除效率按95%计。
④擦拭废气
项目在油性印刷换版时需对墨辊进行人工擦拭，擦拭采用乙酸乙酯+无尘布。用于擦拭的乙酸乙酯年用量0.15t/a，按最不利完全挥发情况考虑，则擦拭废气产生量为0.15t/a。项目油性油墨印刷机年擦拭次数约为30次，单次时长约为1h，则擦拭废气产生速率为5kg/h。该股废气经油性印刷线密闭空间整体收集后接入RTO装置处理。收集效率参照《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方案》按95%计，RTO去除效率按95%计。
RTO处理装置风量核算：
项目RTO处理装置废气量来源包括调墨间、1条油性印刷烘干线（配套1台烘箱）、6条水性印刷线（配套6台烘箱）及自身天然气燃烧烟气。印刷烘干废气采用减风增浓后接入RTO处理装置，热风循环风量按70%考虑。具体核算过程详见表4-4。

表4-4 RTO处理装置风量核算情况表
名称
尺寸
数量
换气次数
理论风量（m3/h）
减风增浓后风量（m3/h）
考虑10%余量取整后风量（m3/h）
调墨间
3m*5m*5m
1
20次/h
1500
1500
30000
油性印刷烘干线-外部整体
13m*3.5m*3m
1
20次/h

2730
23823
油性印刷烘干线-烘箱
单色组3000m3/h，八色，1台
24000
水性印刷烘干线-外部整体

18m*3.5m*3m

6

20次/h

22680
水性印刷烘干线-烘箱
单色组5000m3/h，单色，6台

30000
印刷烘干小计
/
79410
天然气燃烧
根据项目天然气年用量及《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》计算得到，具体详见下文
674
674
合计
/
81584
25997
⑤有机废气汇总
项目有机废气产生及排放情况详见表4-5。
表4-5 项目有机废气产生及排放情况
工序
污染物
产生情况

有组织排放情况
无组织排放情况
产生量t/a
产生速率kg/h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h

调配
VOCs
0.131 
2.187 
0.006 
0.104 
3.462 
0.007 
0.109 
油性印刷烘干

2.493 
10.387 
0.118 
0.493 
16.446 
0.125 
0.519 
水性印刷烘干

52.500 
7.292
2.494
0.346
11.545
2.625
0.365
擦拭
0.150 
5.000 
0.007 
0.238 
7.917 
0.008 
0.250 
合计*
57.774 

18.026 

2.744 

0.856 

28.540 

2.889 

0.901 

*注：项目油性印刷烘干、调配、擦拭不涉及同时操作，故上表合计中的产生速率、排放速率及排放浓度均按照上述三项工序中的最大值核算。
2、RTO燃烧废气
项目蓄热式热力焚烧炉（RTO）使用的辅助燃料为天然气，天然气燃烧的污染因子包括二氧化硫、氮氧化物及烟尘。
项目天然气年用量为45万立方米，年运行时间为7200h。天然气燃烧废气产污系数根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中天然气室燃炉的烟气产污系数，颗粒物参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定。考虑到RTO运行温度为800℃左右，会产生少量的热力型氮氧化物，类比同类型企业RTO装置现状监测数据，氮氧化物产生浓度按20mg/m3考虑。项目RTO燃烧废气产生及排放情况详见表4-6。
表4-6 项目RTO燃烧废气产生及排放情况
污染物

产污系数

耗气量

污染物排放量t/a

排放浓度②
烟气量

107753Nm3/万m3
45万Nm3/a

674m3/h

/

颗粒物

2.86kg/万m3
0.129
0.596mg/m3
二氧化硫

0.02S①kg/万m3
0.090
0.417mg/m3
氮氧化物
20mg/m3
4.32
20mg/m3
注：①根据《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气质量要求，总硫≤100mg/m3，本项目S按100计。

②排放浓度按照合并工艺废气后的总烟气量（30000m3/h）进行核算。
3、臭气浓度
项目油墨调配、印刷烘干过程中会产生轻微异味，以臭气浓度表征。环评期间调查了解了同类型企业义乌广福彩印包装有限公司实际运行情况。义乌广福彩印包装有限公司年产500吨塑料膜印刷品改扩建项目生产工艺包括印刷、复合、烘干、收卷分切；主要生产设备包括凹印机、复合机、分切机及烘箱等；主要原辅材料包括塑料膜、溶剂型油墨、稀释剂、水性油墨、双组分溶剂型聚氨酯胶水及无溶剂胶黏剂等；废气收集治理措施为：印刷、调墨废气经整体密闭收集，烘干废气、复合废气经集气罩收集后采取“干式过滤+活性炭吸附、脱附-催化燃烧”措施后通过25米高排气筒排放。本项目从生产工艺、生产设备、原辅材料及废气收集治理措施等方面均与义乌广福彩印包装有限公司具有类比性。根据《义乌广福彩印包装有限公司年产500吨塑料膜印刷品改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，废气处理装置进口臭气浓度监测值为724（无量纲）。
4、油烟废气
食堂在进行食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，将产生油烟。项目就餐人数按100人计，食堂年运行时间按300天计，人均食用油日用量按30g/人·d计，则年耗油量为0.9t/a。据类比调查，油烟挥发量在总耗油量1%左右，则年产生油烟0.009t。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），本项目食堂属于中型规模（基准炉头数）≥6，净化设施最低去除效率为75%，食堂烹饪时间按3小时/d计，设计风量为5000m3/h，则项目油烟排放速率为0.0025kg/h，油烟排放浓度为0.5mg/m3。食堂预留专用油烟通道，经高效油烟净化器处理后引至屋顶排放。
5、废气源强汇总
根据上文分析，项目实施后废气污染源强汇总情况详见表4-7。
表4-7 项目废气污染源强汇总

污染因子

产生量（t/a）

排放量（t/a）

有组织

无组织

合计

非甲烷总烃
55.274
2.626
2.764
5.39
颗粒物
0.129
0.129
/
0.129
二氧化硫
0.09
0.09
/
0.09
氮氧化物
4.32
4.32
/
4.32
2）非正常工况下源强核算过程简述：

本环评非正常工况主要考虑如下情形——TA001RTO装置故障导致失效，有机废气去除效率降至0%。本项目非正常工况下废气污染源强汇总情况详见表4-8。
表4-8 本项目非正常工况下废气污染源强汇总

情形

污染源

发生原因

排放形式

污染物

非正常

排放浓度

（mg/m³）

非正常

排放速率

（kg/h）

单次持续

时间

（h）

年发生

频次

（次）

应对

措施

1

DA001
RTO装置故障
有组织

非甲烷总烃
559.814
16.794
1

偶发

加强对废气处理设施检修维护
（4）废气达标排放及可行性分析

根据工程分析可知，本项目各类废气经收集处理后的排放浓度均能够符合相应的排放标准，具体详见表4-9。

表4-9 废气达标排放分析

排气筒编号

污染源

污染物

排放浓度mg/m3
治理措施

排放标准

mg/m3
达标

分析

工艺

是否可行技术

DA001
调配、印刷烘干、擦拭
非甲烷总烃
27.991
RTO
可行
70
达标

臭气浓度
478（无量纲）
6000（无量纲）
达标

天然气燃烧
颗粒物
0.596
/
/
30
达标

二氧化硫
0.417
200
达标

氮氧化物
20
200
达标

根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中表A.1，针对印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元，挥发性有机物浓度＜1000mg/m3时可采取的废气治理可行技术包括：活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他。综上所述，项目拟采取的废气处理措施RTO（蓄热燃烧装置）属于直接热力氧化，为可行技术。
（5）废气监测要求

对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目的实际情况，制定项目运营期自行监测计划见表4-10，建设单位可在实际营运过程中进一步完善并加以实施。

表4-10 运营期废气污染源监测计划一览表
监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

有组织

DA001
非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物
1次/半年
GB 41616—2022、GB 14554-93、GB 16297-1996
颗粒物、臭气浓度
1次/年
无组织

厂界

非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
1次/年

（6）废气环境影响分析

项目评价范围内不存在大气环境保护目标。根据上文分析可知本项目实施后废气处理装置排放口主要污染物均可实现达标排放。同时，对照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目废气治理工艺属于HJ1066-2019中废气治理可行技术。此外，根据同类型企业义乌广福彩印包装有限公司验收报告监测结果，厂界恶臭浓度均小于10（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的浓度限值要求。

综上所述，本项目废气治理工艺可行，正常情况下，本项目废气污染物经治理后可实现达标排放，对环境影响不大，项目建成后造成的大气环境影响可以接受。
2、废水

（1）产排污环节

根据工程分析，项目冷却水循环使用，不外排，外排废水仅为员工生活污水。
废水类别、污染物产排情况及污染治理设施信息

项目废水污染源强核算结果及参数详见表4-11，具体核算过程详见表格后的文字说明。
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	表4-11 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线

装置

污染源

污染物产生

治理措施

污染物排放（纳管情况）

排放

时间

（h）

污染物

核算

方法

产生废水量

（t/a）

产生浓度*
（mg/L）

产生量*
（t/a）

工艺

效率

（%）

污染物

核算

方法

排放废水量

（t/a）

排放浓度*
（mg/L）

排放量*
（t/a）

职工生活

/

生活污水

CODCr
产污

系数

2400
300

0.72
隔油池、化粪池

/

CODCr
物料平衡

2400
500
1.2
7200
NH3-N

30

0.072
NH3-N

35

0.084
注：因污染物产生浓度小于纳管标准，因此存在纳管排放量大于产生量的情况。
废水污染源强核算过程：

项目劳动定员为100人，设职工食堂和宿舍，年工作日为300天。生活用水量按100L/人·天计，则职工生活用水量为3000t/a。排污系数按80%计，则生活污水量为2400t/a。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入汇通路市政污水管道，最终送绍兴水处理发展有限公司集中处理。项目废水污染源强汇总详见表4-12。

表4-12 本项目废水污染源强汇总表
排放源

污染物名称

产生情况

纳管情况

环境排放情况

产生浓度 (mg/L)

产生量(t/a)

纳管浓度 (mg/L)

纳管排放量(t/a)

排放浓度 (mg/L)

环境排放量(t/a)

生活污水

废水量

/

2400
/

2400
/

2400
CODCr
300

0.72
500
1.2
40
0.096 

NH3-N

30

0.072 

35
0.084
2
0.005
（3）项目废水排放口基本情况

本项目废水排放口基本情况详见表4-13。

表4-13 本项目废水排放口基本情况表
排放口

编号

排放口

名称

排放口

类型

排放口地理坐标

排放方式

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

DW001

废水总排放口
一般排放口
120.708566°
30.147204°
间接排放
进入城镇污水处理厂（生活线）
间断排放，排放期间流量稳定
绍兴水处理发展有限公司
pH值

6-9（无量纲）

CODcr
40
BOD5
10
SS
10
氨氮
2
TP
0.3
TN
12
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	（4）废水达标排放情况分析

项目仅排放生活污水，生活污水一般水质为：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L，项目生活污水治理设施为隔油池、化粪池，该污染防治措施为排污许可证申请与核发技术规范中的可行技术。绍兴市水务产业有限公司滨海分公司已出具了本项目的纳管意见书，项目具备纳管条件。综上所述，项目废水纳管后对周围地表水环境无影响。
（5）废水监测要求

对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目的实际情况，制定项目运营期废水污染源自行监测计划见表4-14。
表4-14 运营期废水污染源监测计划一览表
监测点位

监测因子

监测频次

废水总排放口
流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷
1次/年
（6）依托集中污水处理厂的可行性分析

绍兴水处理发展有限公司位于绍兴市柯桥区马鞍街道内，目前正常运行，公司主要承担越城区、柯桥区（除滨海印染产业集聚区）范围内生产、生活污水集中治理，及配套工程项目建设的任务。公司总投资26.25亿元，拥有污水处理系统、污泥处理系统和尾水排放系统等“三大系统”，最大污水处理能力为90万吨/日，污水保持全流量达标处理、污泥保持全处理全处置。2015年，污水分质提标和印染废水集中预处理工程建成（包括30万吨/日生活污水处理系统改造工程、60万吨/日工业废水处理系统改造工程），其中生活污水处理系统改造工程采用“两段A/O”工艺，60万吨/日工业废水处理系统改造工程采用“芬顿氧化+气浮”工艺技术。绍兴水处理发展有限公司目前已完成提标改造，改造后30万t/d生活污水处理系统，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准；60万t/d工业废水处理系统出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中的直接排放标准。绍兴水处理发展有限公司已领取排污许可证，目前工业废水污染物排放浓度限值，按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》HJ978—2018 要求的计算值与原执行标准比较，污染物排放限值从严取值。根据浙江省污染源自动监控信息管理平台摘录的数据可知，绍兴水处理发展有限公司排放的水质中CODcr、NH3-N、总氮、总磷浓度均达标排放，处理水量按瞬时流量加权平均计，则绍兴水处理发展有限公司生活线现废水处理量约为21万吨/日，剩余处理量约为9万吨/日，本项目日最大废水排放量仅为8吨/日，因此项目废水纳管处理是可行的。

绍兴水处理发展有限公司生活污水排放口在线监测数据情况详见表4-15。

表4-15 绍兴水处理发展有限公司生活污水排放口在线监测数据 单位：mg/L

监测时间

流量（m3/h）

化学需氧量

氨氮

总氮
总磷
排放标准
40
2
12
0.3
2026.6.30 13:00
10418.40
21.75
0.02704
9.96
0.1881
2026.6.30 12:00
10307.52
22.20
0.03005
9.30
0.1877
2026.6.30 11:00
10116.07
22.11
0.02866
9.67
0.1822
2026.6.30 10:00
9280.84
21.85
0.02261
10.15
0.1822
2026.6.30 9:00
8742.96
21.73
0.02288
10.37
0.1827
2026.6.30 8:00
6616.87
21.40
0.02390
10.63
0.1824
2026.6.30 7:00
6013.51
21.37
0.02371
10.93
0.1759
3、噪声

（1）源强分析

由于本项目同类型设备较多，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A，在噪声级相似、高度相同的前提下，组合点声源到厂界预测点的距离大于组合点声源最大几何尺寸的2倍时，可将同类设备设置为组合点声源，组合点声源的噪声级为各台设备噪声级的叠加，下表中多台设备均设置为组合点声源，源强为叠加后声源。

本项目室内噪声源强清单详见表4-16。

表4-16 本项目噪声源强调查清单（室内）
序号

建筑物

名称

声源名称

数量/台
声源源强

声源控

制措施

空间相对位置/m

距室内

边界距

离/m

室内边

界声级

/dB(A)

运行

时段
建筑物插入

损失/dB(A)

建筑物外噪声

叠加后声压级
dB(A)/距离（m）
X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物

外距离

1

厂房二
真空卷绕镀膜机

8
79/1
作业时尽量关闭门窗，辅助公用设备均单独隔间，设备底座做好减振措施
-6.37
-10.72
1
29.27
55.92
300d

昼夜
20
29.92
1
2
分切机

10
70/1
1.95
3.32
16
16.28
47.10
20

21.10
1

3
真空机组

8
84/1

-13.91
-8.38
1

26.08
60.94
20

34.94
1

4
空压机组

3
89.8/1

-0.39
-6.04
1

25.31
66.74
20

40.74
1

5
超低温深冷机组

8
84/1
0.81
-14.47
1

33.82
60.90
20

34.90
1

6

厂房三
多色印刷机

1
65/1
-22.31
50.89
1

17.67
42.17
20

16.17
1

7

凹版印刷机

6
72.8/1

1.69
52.45
1

19.20
49.94
20
23.94
1

本项目室外噪声源强清单详见表4-17。

表4-17 本项目噪声源强调查清单（室外）
声源名称

数量

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（dB（A）/m）

RTO配套风机
1

-6.71
37.23
30
85/1
采用闭式低噪冷却塔，风机安装减震底座，定期维修保养减少设备异常导致异响

300d

昼夜

水冷机组（含冷却塔）
8
-1.48
20.41
1

79/1

（2）噪声防治措施

为确保厂界噪声达标以及将项目噪声对周围环境的影响降到最低，应采取以下措施：

①在设备采购阶段，要注意选用先进的低噪声设备，水冷机组配套选择闭式低噪冷却塔，以降低噪声源强；

②采取隔声措施切断噪声传播途径，如对风机等高噪声设备加装减振垫或隔声罩，风机进出口加装消声器；

③合理布局设备位置，将室内高噪声设备单独隔间，尽量布置于远离车间墙体；

④加强设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大，发现异常时及时检修；

⑤对进出厂区的大型车辆加强管理，厂区内及出入口禁止鸣笛，并限制车速。
3）厂界和环境保护目标达标情况分析

本环评采用环安科技公司研发的噪声预测软件NoiseSystem进行预测，该软件采用的模型来自《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声导则，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。根据周边环境概况图输入相关声源、周边建筑物、屏障、地面、背景噪声等数据后，NoiseSystem软件预测得到噪声贡献值，预测结果详见表4-18。
表4-18 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A)

预测点位置

昼间

夜间

贡献值

标准值

贡献值

标准值

东厂界

49.47
60
49.47
50
南厂界

34.70
60
34.70
50
西厂界

49.57
60

49.57
50
北厂界

35.96
60

35.96
50
根据上述预测结果，本项目四周厂界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类噪声排放限值要求。
（4）噪声监测要求

对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022），结合项目的实际情况，制定项目运营期噪声自行监测计划见表4-19。

表4-19 运营期噪声监测计划一览表
监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

四周厂界
等效连续A声级

1次/季度

GB 12348-2008中的2类标准
注：具体标准限值详见第三章。
4、固体废物

（1）固废源强分析

根据工程分析，项目固体废物主要包括一般废包装材料、铝渣、废蒸发舟、废边角料、沾染危险化学品废包装材料、废无尘布、废油墨、废乙酸乙酯、清洗废液、废润滑油、含油抹布手套及员工生活垃圾。项目固体废物产生情况详见表4-20（核算过程见表4-21），危险废物汇总见表4-22。

表4-20 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：t/a

工序/生产线

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量

工艺

处置量

原料包装
一般废包装材料
一般固废
类比调查
111
/

111
外售综合利用
真空镀铝
铝渣
理论核算
9.5
/

9.5
外售综合利用
废蒸发舟
理论核算
0.004
/

0.004
外售综合利用
分切
废边角料
理论核算
1180.5
/

1180.5
外售综合利用
原料包装

沾染危险化学品废包装材料
危险废物
理论核算
21.745
/

21.745
委托有资质单位处置

擦拭
废无尘布
理论核算
0.003
/

0.003
调配、印刷
废油墨
物料衡算

5.65
/

5.65
废乙酸乙酯
物料衡算

0.1
/

0.1
设备清洗
清洗废液
理论核算
32.4
/
32.4
设备检修
废润滑油
理论核算

0.6
/

0.6
油类使用
含油抹布、手套
类比调查

0.01
/

0.01
员工生活
生活垃圾
生活垃圾
产污系数
45
/
45
环卫清运
注：企业产生的各类固体废物均交由第三方最终处置，工艺用“/”表示。
表4-21 本项目各类固废产生源强核算过程简述

固体废物名称
核算方法

核算过程简述

核算量（t/a）

一般废包装材料
类比调查
根据同类型企业类比调查，薄膜卷筒纸芯、包装纸等约占薄膜总量的0.3%，项目原膜总量为37000t/a，则一般废包装材料产生量约为111t/a。
111
铝渣
理论核算
项目铝丝年用量为190t/a，其中约为5%真空镀铝冷却过程中形成铝渣，则铝渣年产生量约为9.5t/a。
9.5
废蒸发舟
理论核算
单只陶瓷蒸发舟连续使用寿命约为600h，项目真空镀铝年操作时间为7200h，则需报废蒸发舟约12只，单只陶瓷蒸发舟重量按0.3kg/只计，则废蒸发舟产生量约为0.004t/a。
0.004
废边角料
理论核算
项目原膜总量为37000t/a，镀铝层重量为180.5t/a，产品总量为36000t/a，则废边角料产生量约为1180.5t/a。
1180.5
沾染危险化学品废包装材料
理论核算
项目油性油墨年消耗桶数约32只，单桶重量按15kg计；水性油墨年消耗桶数约2100只，单桶重量按10kg计；乙酸乙酯年消耗桶数约11只，单桶重量按15kg计；润滑油年消耗桶数约20只，单桶重量按5kg计；综上所述，沾染危险化学品废包装材料产生量约为21.745t/a。
21.745
废无尘布
理论核算
项目单次擦拭用无尘布数量为10片，年擦拭次数约为30次/a，无尘布单重按10g/片计，则废无尘布年产生量约为0.003t/a。
0.003
废油墨
物料衡算
根据上文分析可知油性油墨理论用量为6t/a，实际用量为6.4t/a；水性油墨理论用量为1044.75t/a，实际用量为1050t/a；综上所述，项目废油墨产生量约为5.65t/a。
5.65
清洗废液
理论核算
项目水性印刷线为连续单色系生产，不涉及换色，仅每月对墨辊等进行自来水清洗，单台水性印刷机清洗用水量约为0.5t/台，产污系数按0.9计，则清洗废液产生量约为32.4t/a。
32.4
废乙酸乙酯
物料衡算
根据上文分析可知乙酸乙酯理论用量为1.5t/a，实际用量为1.6t/a，则项目废乙酸乙酯产生量约为0.1t/a。
0.1
废润滑油

理论核算

项目生产设备维护保养过程产生废润滑油，润滑油的损耗率约40%，项目润滑油用量约1t/a，则废润滑油产生量约为0.6t/a。
0.6
含油抹布、手套

类比调查
项目设备维护保养等过程会产生沾染油类物质的抹布手套，根据同类型企业类比调查，抹布手套年消耗量为0.01t/a，则含油废抹布手套产生量约为0.01t/a。

0.01
生活垃圾

产污系数
按每人每天产生1.5kg生活垃圾计，全厂员工约100人。
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	表4-22 项目危险废物分析情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产生周期

危险特性*
污染防治措施

1
沾染危险化学品废包装材料
HW49
900-041-49
21.745
原料包装
固态
化学品、塑料等
化学品
每日
T/In
规范设置危废暂存库，分类、分区存放；签订危废处置协议，定期清运处置。

2
废无尘布
HW49
900-041-49
0.003
擦拭
固态
油墨、乙酸乙酯等
油墨、乙酸乙酯
30次/年
T/In
3
废油墨
HW12
900-299-12
5.65
印刷
液态
油墨
油墨
每日

T
4
废乙酸乙酯
HW06
900-402-06
0.1
油墨调配
液态
乙酸乙酯
乙酸乙酯
不定期/油性线工作
T，I，R
5
清洗废液
HW12
900-253-12
32.4
水性印刷机清洗
液态
水、水性油墨
水性油墨
12次/年
T，I

6
废润滑油
HW08
900-214-08
0.6
设备检修
液态
废润滑油
油类
不定期/设备检修
T，I
7
含油抹布、手套
HW49
900-041-49
0.01
油类使用
固态
废润滑油
油类
不定期/设备检修
T/In
*注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity,C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability,I）、反应性（Reactivity,R）和感染性（Infectivity,In）。
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	（2）固废环境管理要求

1）固体废物防治措施

①固废收集及暂存

厂区应建立固体废物分类收集制度，固体废物应按危险废物、一般固废分类收集，同时应将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

厂区应设专门的固废堆放场地，固废应分类堆放，其中危险废物与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。项目在车间内设有专门暂存场所，对固体废物进行收集及临时存放。

其中，一般固废的贮存、处置需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的环保规定，一般工业固废分类暂存，不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。

各类危险废物收集后暂存在厂内危险废物暂存库，危废暂存库的设置需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危废仓库做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。

②固废处置

一般废包装材料、铝渣、废蒸发舟、废边角料属于一般固废，收集后外售综合利用。

根据《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发[2023]28号），建设单位转移工业固体废物时，应当通过省固体废物治理系统发起工业固体废物电子转移联单，如实填写移出人、承运人、接收人信息和转移工业固体废物的种类、重量（数量）等信息。跨省转出工业固体废物的，由移出人通过省固体废物治理系统发起工业固体废物电子转移联单，并在与接收人确认运抵信息后5个工作日内，通过省固体废物治理系统填写接收信息并上传接收凭证。上述接收凭证包括并不限于接收单据、纸质转移联单等。
b. 沾染危险化学品废包装材料、废无尘布、废油墨、废乙酸乙酯、清洗废液、废润滑油、含油抹布手套属于危险废物，需委托有资质单位进行安全处置。

c. 生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。

2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

危险废物按半年委托清运一次计，则项目固态危险废物最大暂存量为10.879t，液态危险废物最大暂存量为19.375t。固态危险废物堆存负荷按1.5t/m2计、液态危险废物堆存负荷按0.6t/m2计，则理论危险废物暂存间面积为39.5m2。企业拟在厂房二2层西北角设置50m2的危废仓库一处用于存放各类危险废物，能满足危险废物暂存的要求。

本环评要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关要求进行贮存，且须采用防渗漏措施，并定期委托有资质的单位进行运输处置。

3）运输过程的环境影响分析

项目危险废物包括液态和固态，其中液态危险废物要求用桶装密闭收集，固态危险废物可用袋装进行收集，严禁散装。项目产生危险废物的工艺环节与贮存场所距离较近，因此基本不存在从生产工艺环节运输到贮存场所或处置设施可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。须加强运输到贮存场所过程的管理，确保不会造成散落、泄漏等。项目周边基本均为工业企业，道路经过沿线存在环境敏感点，环评要求危险废物运输过程中应进行密闭处理，避免造成散落、泄漏等，车辆在道路运输过程中应尽量远离环境敏感点，减少对周围环境的影响。

4）委托利用或者处置的环境影响分析

只要建设单位严格落实危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节的全过程管理，严格进行分类收集，存储场所严格按照有关规定设计、建造，做好防风、防雨、防晒及防渗漏，及时通知危废处置单位或运输单位进行清运，按照相关规定进行合理合法处置，本项目固废不会对周边环境造成不良影响。
5、地下水、土壤

（1）污染源、污染类型及污染途径分析

项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放。在采取防渗措施的条件下，项目不会对地下水及土壤环境产生影响。
（2）分区防控措施

根据分区防控的原则，要求危废暂存库及化学品库按照重点防渗区的要求设置地面防渗，生产车间其他区域及一般固废暂存区按照一般防渗区的要求设置地面防渗，厂区其他地面按照简单防渗区的要求设置地面防渗，具体详见表4-23。

表4-23 项目污染区划分及防渗等级一览表
防渗级别

工作区

防渗技术要求

重点防渗区

危废暂存库、化学品库
依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行

一般防渗区

生产车间其他区域、一般固废暂存区

等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行

简单防渗区

其它区域

一般地面硬化

厂区道路

（3）跟踪监测要求

本项目无重金属和持久性有机污染物排放，在采取防渗措施的条件下，不会对地下水和土壤产生影响，因此不展开地下水、土壤跟踪监测。
6、生态

根据调查，项目用地范围内无生态环境保护目标。根据指南要求，无须提出生态环境保护措施。厂区开发建设后，周边地区开展生态重建工程形成新的人工生态系统，代替了原来的生态系统，使生态系统的组成和结构发生了根本变化，原来处于相对稳定的系统结构，被人工生态系统和自然恢复系统代替，生态系统更加趋于多样，保持水土功能得以发挥。
7、环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，本项目涉及的物质年耗量、最大存在总量、分布位置等基本信息详见表4-24。

表4-24 本项目涉及的危险物质数量及分布情况 单位：吨

序号

危险物质名称

CAS号

年耗量/产生量
最大存在量

临界量

分布位置

1

油性

油墨
乙酸乙酯
141-78-6
0.128
0.03
10
化学品库
2
异丙醇
67-63-0
0.192
0.045
10
化学品库
3
水性油墨
异丙醇
67-63-0

52.5
1.5
10
化学品库

4
乙酸乙酯
141-78-6

1.75
0.6
10
化学品库
5
润滑油
/
1
0.5
2500
危化品仓库
6
危险废物

/

60.508
30.254
50*
危废暂存库

注：项目危险废物中不包括氨氮浓度≥2000mg/L的废液或CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液。

根据如下公式计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q=0.85（＜1）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》的规定，本项目危险物质储存量未超过临界量，不用开展环境风险专项评价。
Q=q1/Q1+q2/Q2+ ……+qn/Qn
式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

（2）可能的影响途径分析

根据对建设项目的生产特征分析，结合物质危险性识别，根据不同功能系统划分功能单元，对项目环境风险影响途径进行识别，具体分析详见表4-25。

表4-25 建设项目环境风险识别汇总表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响

的敏感目标

1
化品仓库
原料暂存
油墨、稀释剂、润滑油
泄漏、火灾
火灾引发的大气污染；泄漏后物料或消防废水发生漫流，由地面缝隙进入地下水、土壤，或经雨水管进入地表水，造成污染。
环境空气、地下水、土壤、地表水
2
危废仓库

危废暂存
各类危险废物
泄漏、火灾
火灾引发的大气污染；泄漏后物料或消防废水发生漫流，由地面缝隙进入地下水、土壤，或经雨水管进入地表水，造成污染。
环境空气、地下水、土壤、地表水
3
废气处理设施
RTO装置
有机废气
超标排放
处理设施非正常运行或发生故障，致使废气超标排放，污染周边环境空气。
环境空气
（3）环境风险防范措施

1）强化风险意识、加强安全管理

定期进行必要的安全生产培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，及时、独立、正确的实施相关应急措施，将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

2）加强操作过程安全控制

①火灾风险以及事故性泄漏常与人员操作不当、设备故障相关联，操作过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

②必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常应及时检修，必要时按照“首先服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

3）加强末端处理设施风险防范

根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可实施。根据文件要求，重点环保设施包括脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉。本项目废气处理装置为RTO，故应归入重点环保设施。

①设计阶段。企业应委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。

②建设和验收阶段。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。

③严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和连锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

4）危险化学品储存、使用

项目涉及危险化学品储存、使用以及有限空间的场所，应按《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》（浙安委办[2024]48号）要求，委托有资质的单位进行设计，且不得构成重大危险源。同时，按照《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》（浙安监管综[2017]45号）做好建设项目安全设施“三同时”工作。

5）编制突发环境事故应急预案

根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、贮存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业以及其他应当纳入适用范围的企业，应当编制环境应急预案。因此，企业应在本项目建成运营前，委托第三方单位或自行编制应急预案，并按规定配备应急物资、定期培训演练。

6）事故废水收集设施

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等相关要求，可以进行事故收集设施总有效容积的计算。

根据本项目具体情况，计算得到事故应急收集设施规模，具体如下：

V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5
式中：V总—事故储存设施总有效容积；式中（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 

V2=∑Q消t消
Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； 

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

本项目V1=0；厂房消防废水取值Q消=25L/s，消防时间按2h计，则消防水量V2=180m3；V3=0；发生事故时立即停止生产作业，则V4=0；V5=10qF，其中q为降雨强度，按7mm计，F为汇水面积，按0.54ha计（考虑到项目厂房屋顶设置独立雨水收集系统，故仅考虑厂房外围环状道路等室外区域面积），则V5=37.8m3。综上，V总=217.8m3。

为有效收集事故废水，项目拟在厂房二、三中间区域设置立式圆筒形钢制储罐一处，直径7m、高度7.2m，有效容积≥220m3，能满足项目事故废水收集要求，同步建设围堰、液位远传报警、切换阀、提升泵、导流系统。
8、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，故本环评无需分析项目对环境保护目标的电磁辐射影响，无须针对电磁辐射提出相应的环境保护措施。




环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃、臭气浓度
	调配废气通过调配间密闭整体收集，印刷废气通过烘箱直连排风+密闭空间整体的方式进行收集并进行减风增浓，擦拭废气通过油性印刷线密闭空间整体收集后汇总接入RTO装置处理，最终通过1根不低于30m高排气筒排放
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	
	
	二氧化硫、氮氧化物、烟尘
	天然气燃烧废气经管道收集后与工艺废气共用排气筒排放
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）

	
	/
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	厂界外无组织废气
	非甲烷总烃、臭气浓度
	极少量的游离单体有机废气经真空泵排气至车间后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	地表水环境
	DW001
	pH、CODCr、NH3-N、SS、TN、TP
	①冷却水循环使用，不外排②生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入汇通路市政污水管道后送绍兴水处理发展有限公司集中处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	声环境
	各类生产设备
	等效A声级
	选用低噪设备、减振隔声、合理布局、加强检修维护、加强进出车辆管控等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目一般废包装材料、铝渣、废蒸发舟、废边角料属于一般固废，收集后外售综合利用。沾染危险化学品废包装材料、废无尘布、废油墨、废乙酸乙酯、清洗废液、废润滑油、含油抹布手套属于危险废物，委托有资质单位进行安全处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。拟在厂房二2层西北角设置50m2的危废仓库一处用于存放各类危险废物。危废仓库南侧区域设置一处100m2一般固废仓库。

	土壤及地下水

污染防治措施
	根据分区防控的原则，各区域按相应要求进行防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①日常应有专人负责进行维护并进行定期检修。

②强化风险意识、加强安全管理。定期进行必要的安全生产培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确的实施相关应急措施，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

③应定期对废水/废气环保装置进行检查，确保处理系统正常运行，如发现人为原因不开启废水/废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

④加强贮存过程事故风险防范，要严格遵守有关贮存的安全规定，对各种原料应按有关安全、消防规范分类贮存，以降低事故发生率。

⑤危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置。

⑥企业应按照《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见（浙应急基础[2022]143号）》等文件要求，对环保设施与主体工程一起按照安全生产要求设计，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，并经验收合格后方可正式投入使用。同时对涉危化品生产、使用和贮存场所、重点环保设施及危废贮存场所等需开展安全风险辨识。

⑦项目涉及危险化学品储存、使用以及有限空间的场所，应按《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》（浙安委办[2024]48号）要求，委托有资质的单位进行设计，且不得构成重大危险源。同时，按照《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》（浙安监管综[2017]45号）做好建设项目安全设施“三同时”工作。

⑧在本项目建成运营前，委托第三方单位或自行编制应急预案，并按规定配备应急物资、定期培训演练。

⑨拟在厂房二、三中间区域设置立式圆筒形钢制储罐一处，直径7m、高度7.2m，有效容积≥220m3，能满足项目事故废水收集要求，同步建设围堰、液位远传报警、切换阀、提升泵、导流系统。

	其他环境

管理要求
	①项目排污许可实施登记管理，要求企业在启动生产设施或者发生实际排污之前申请填报排污登记表。

②项目竣工后，及时开展自主环保验收。




六、结论

	绍兴天盟膜材料有限公司年产3.6万吨新型膜材料产业化项目位于绍兴市滨海新区[2026]G4产业飞地1-4号地块。项目符合绍兴滨海新城江滨区分区规划、规划环评要求，符合绍兴市生态环境分区管控动态更新方案要求，符合相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划要求。根据分析，项目产生的各类废气经收集处理后均能达标排放；项目生活污水经处理达标后纳入汇通路市政污水管网；项目厂界噪声经隔声降噪处理及平面合理布局后能够达标排放；项目产生的各类固体废物均能得到合理暂存、妥善处置；项目采取分区防渗措施后不会对地下水、土壤造成明显不利影响；项目落实相应的环境风险防范措施后环境风险可控。

综上，本环评认为，本项目的建设从环境保护的角度来说是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a （注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①）
	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs（非甲烷总烃）
	/
	/
	/
	5.39
	/
	5.39
	+5.39

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.129
	/
	0.129
	+0.129

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.09
	/
	0.09
	+0.09

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	4.32
	/
	4.32
	+4.32

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	2400
	/
	2400
	+2400

	
	CODCr
	/
	/
	/
	0.096
	/
	0.096
	+0.096

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	工业

固体废物
	一般废包装材料
	/
	/
	/
	0（111）
	/
	0（111）
	0

	
	铝渣
	/
	/
	/
	0（9.5）
	/
	0（9.5）
	0

	
	废蒸发舟
	/
	/
	/
	0（0.004）
	/
	0（0.004）
	0

	
	废边角料
	/
	/
	/
	0（1180.5）
	/
	0（1180.5）
	0

	
	沾染危险化学品废包装材料
	
	
	
	0（21.745）
	/
	0（21.745）
	0

	
	废无尘布
	/
	/
	/
	0（0.003）
	/
	0（0.003）
	0

	
	废油墨
	/
	/
	/
	0（5.65）
	/
	0（5.65）
	0

	
	废乙酸乙酯
	/
	/
	/
	0（0.1）
	/
	0（0.1）
	0

	
	清洗废液
	
	
	
	0（32.4）
	/
	0（32.4）
	0

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0（0.6）
	/
	0（0.6）
	0

	
	含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0（0.01）
	/
	0（0.01）
	0


项目所在地





项目所在地





水产养殖用房





水产养殖用房





项目厂界





大气评价范围（500m）
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