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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭州云呼医学检验实验室有限公司新建项目

	项目代码
	--

	建设单位联系人
	李雨清
	联系方式
	15356651844

	建设地点
	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1号楼4层401

	地理坐标
	（ 119 度  58  分  2.634  秒， 30 度  16  分  32.414 秒）

	国民经济

行业类别
	临床检验服务（8492）
	建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展

	建设性质
	√新建
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	450
	环保投资（万元）
	12

	环保投资占比（%）
	2.67
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	√否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1320

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置判定情况表
专项评价类型
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
涉及氯气的排放，属于有毒有害污染物，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标
是
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量低于临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目不涉及河道取水，生活、生产用水来自城市自来水
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不属于海洋工程
否


	规划情况
	规划名称：杭州市余杭区未来科技城单元详细规划
审批机关：杭州市余杭区人民政府
审批文件名称和文号：杭州市人民政府关于杭州城西科创大走廊14个单元详细规划的批复（杭政函〔2023〕87号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书
审查机关：浙江省生态环境厅
审查文件名称和文号：浙江省生态环境厅关于《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》的审查意见（浙环函〔2026〕63号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	规划符合性分析：本项目属于医学检验实验室建设项目，所在地位于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1号楼4层401，属于未来科技城核心区，对照杭州市余杭区未来科技城单元详细规划，项目所在地规划为商业服务业用地，详见附图8。根据企业提供的不动产权证，本项目所在地用途为商业服务业用地，根据土地使用相关规定，商业商务用地可用于科研项目。因此，本项目符合杭州市余杭区未来科技城单元详细规划的要求。 

规划环境影响评价符合性分析：本项目拟建地位于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1号楼4层401，属于杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）中的未来科技城核心区，本项目属于医学检验实验室建设项目，对照《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》，本项目相关内容符合性分析如下：



	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）生态空间清单

表1-2 生态空间清单符合性分析
序号
规划区块
生态空间名称及编号
生态空间范围示意图
管控要求
现状用地类型
本项目情况
1
核心区
余杭区杭州余杭仓前科创高新技 术产业集聚重点 管控单元 (ZH33011020006)
[image: image1.png]



空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。

环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
核心区现状主要为工业用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地，以及部分城镇住宅用地、交通场站用地等城镇建设用地，另有少量农村宅基地和耕地、林地、园地、草地 等非建设用地。仓前高桥产业园现状主要为工业用地，另有部分农村宅基地、公园绿地以及少量公共管理与公共服务用地、林地和陆地水域等
符合。
本项目主要从事医学检验检测，位于核心区内，符合核心区产业准入条件，企业所在工业区块与民居间设有防护绿地隔离。项目为实验室项目，新增总量无需申请替代削减。本项目实施后，企业风险仅为简单评价，要求企业加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。
（2）现有问题整改措施清单

项目主要从事医学检验检测，位于未来科技城核心区，为新建项目，不涉及现有措施整改清单要求。
（3）污染物排放总量管控限值清单
本项目为实验室项目，新增总量无需申请替代削减，不涉及污染物排放总量管控限值清单要求。
（4）规划优化调整建议清单

项目主要从事医学检验检测，位于未来科技城核心区，符合园区产业定位，项目所在地规划为商业服务业用地，与不动产权证用地类型相符，符合用地要求，因此项目符合规划优化调整建议清单要求。
（5）环境准入条件清单

项目主要从事医学检验检测，位于未来科技城核心区，环境准入条件清单符合性分析详见下表。
表1-3 环境准入条件清单符合性分析
分类

项目类别

行业清单

工艺清单

产品清单

本项目情况

非主导产业

禁止准入类

四十五

研究和试验发展

P3、P4生物安全实验室；基因实验室；各类有机化学品总用量超过5t/a的
本项目为医学检测实验室项目，生物安全等级为二级，不属于基因实验室，不涉及医药中间体研发及化学合成药研发，不涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺，各类有机化学品总用量不超过1t/a 
限制准入类

四十五

研究和试验发展

医药中间体研发及化学合成药研发(创新药除外)；各类有机化学品总用量超过1t/a 的；涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的
综上所述，本项目不属于环境准入负面清单中禁止、限制准入产业，符合环境准入负面清单管理要求。
（6）环境标准清单
项目符合生态空间清单要求，符合空间准入标准；项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准，实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后纳管排放，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理；项目生物安全柜内产生的微生物气溶胶、挥发性有机废气经HEPA过滤后在实验室内无组织排放，实验室消毒废气在实验室内无组织排放，统一经新风系统换气收集后在实验室外无组织排放；厂界废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准要求；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求；项目产生危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。因此项目符合环境标准清单管理要求。
综上，本项目符合《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》要求。


	其他符合性分析
	一、建设项目环保审批原则符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关要求，对本项目的建设进行环评审批原则符合性分析如下：
1、生态环境分区管控方案符合性分析
（1）生态保护红线
本项目拟建地位于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1号楼4层401。对照余杭区三区三线图，项目位于余杭区城镇开发边界范围内，不在余杭区生态保护红线内，详见附图7。
（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2025年杭州市余杭区生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区。随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。本项目废气经处理后均能达标排放，不会改变周边环境空气质量等级。
根据引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》中余杭塘河仓前桥监测断面（本项目西侧约2.1km）2023年各月平均监测数据，本项目附近地表水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
项目生活污水经化粪池预处理，实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后纳管排放，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理达标后排放。水环境功能能维持现状；噪声能达标排放，周边声环境功能能维持现状，各类固废均能得到妥善处理。综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现有等级。
（3）资源利用上线
本项目消耗的电能、水较少，项目用地不属于新增建设用地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上限，不触及资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号），本项目位于余杭区杭州余杭仓前科创高新技术产业集聚重点管控单元 (ZH33011020006)。管控要求详见表1-4。
表1-4 余杭区余杭组团产业集聚重点管控单元管控要求符合性分析表
序号
类别
要求
本项目情况
符合性分析
1

空间布局引导
根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
本项目主要从事医学检验检测，位于核心区内，符合核心区产业准入条件，企业所在工业区块与民居间设有防护绿地隔离
符合
2

污染物排放管控
严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流
项目为实验室项目，不属于工业项目，新增总量无需申请替代削减
符合
3

环境风险防控
强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
本项目实施后，企业风险仅为简单评价，要求企业加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。
符合
4

资源开发效率要求
/

/
/

综上所述，本项目符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案的管控要求。
2、《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022] 959号）符合性分析
表1-5《太湖流域水环境综合治理整体方案》符合性分析
条款
有关要求
项目情况
备注
第三章第一节深化工业污染治理
督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。
本项目为实验室项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，项目暂未纳入管理要求；

项目生活污水经化粪池预处理，实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后纳管排放，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理达标后排放。

项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业，不属于高耗水行业。
符合
第六章第一节引导产业合理布局
严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三
线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。
项目主要医学检验检测服务，不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类项目，不使用限制类、淘汰类工艺、装备，不生产限制类、淘汰类产品；符合生态环境分区管控要求、相关规划和环境影响评价要求；项目不属于工业类建设项目。
符合
第六章第二节加快制造业绿色化改造
深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式。大力发展智能制造，推动企业实施技改、“上云”行动，加快传统制造业数字化、网络化、智能化建设步伐。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料、新标准，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，构建新型制造体系，推动相关产业绿色发展和绿色改造。强化绿色制造关键核心技术攻关，组织实施绿色技术研发重大项目和示范工程，创建一批绿色设计产品、绿色工厂和绿色供应链企业，推动制造业高端化、智能化、绿色化。
强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。
项目不涉及属于《优先控制化学品名录》范围内的化学品生产、使用。
符合
综上所述，项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理整体方案》管理要求。
3、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析
建设项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评[2016]190号)有关要求符合性分析见表1-6。
表1-6建设项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析
序号
有关要求
项目情况
符合性
1

对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。
本项目为实验室建设项目，不属于工业项目。
符合
综上，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。
4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析
表1-7《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析表
序号
有关要求
项目情况
符合性
1

第五条、禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。
项目不属于浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）内禁止或限制准入的项目。
符合
2

第十二条、禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
第十三条、禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
第十四条、禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
项目未新设、改设或扩大排污口，不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
符合
3

第十五条、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合
4

第十六条、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
第十九条、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于高耗能高排放项目，不属于严重产能过剩项目。项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。
符合
综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单内。
5、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析
对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。
表1-8 “四性五不批”符合性分析表
审批要求
符合性分析
是否符合要求
建设项目的环境可行性
本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。
符合
环境影响分析预测评估的可靠性
环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。
符合
环境保护措施的有效性
废气污染物经收集处理后达标排放；项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，实验室清洗废水（仪器容器清洗、桌面台面清洁）、洗衣废水经废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求；固体废物资源化、无害化。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。
符合
环境影响评价结论的科学性
本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。
符合
建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
本项目为实验室建设项目，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
符合审批要求
所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
1、根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2025年杭州市余杭区生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区。

2、根据引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》中余杭塘河仓前桥监测断面（本项目西侧约2.1km）2023年各月平均监测数据，本项目附近地表水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

符合审批要求
建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。
符合审批要求
改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
本项目为新建项目，不涉及。
符合审批要求
建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
本环境影响报告表基于建设方提供资料数据编制，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理
符合审批要求
综上所述，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、工程概况
1、建设地点、规模、主要建设内容

杭州云呼医学检验实验室有限公司成立于2018年5月15日，原位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路666号信息港6期5幢，主要从事检验检测服务。
企业拟租赁奕玄通（杭州）信息科技有限公司位于杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1幢4楼的闲置厂房新建医学检验实验室，布置生物安全柜、离心机、全自动免疫分析仪、酶标仪、贝克曼生化仪、电解质分析仪、洁净工作台、立式压力蒸汽灭菌器、全自动血液分析仪、尿液分析仪、基因扩增仪、纯水机等设备，项目实施后，预计年检验血液标本36万个、细胞标本18万个、分泌物标本18万个、其他人体体液1万个。本项目不涉及中试及中试规模以上生产，项目实验室生物安全等级为二级。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。受杭州云呼医学检验实验室有限公司委托，浙江省工业环保设计研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。本项目属于实验室建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中第98项“专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，故根据名录规定应编制报告表。
根据《杭州市生态环境局关于印发杭州市产业园区规划环评与项目环评联动改革实施方案（修订）的通知》（杭环发〔2026〕19号），项目所在地位于杭州未来科技城高新技术产业开发区内，园区已依法完成规划环评编制和审查工作，且本项目不属于文件中不纳入改革的建设项目，可降级为登记表。
我公司接受委托后，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据编制技术指南及其它有关文件，结合建设单位目前已建成设施及相关管理要求，编制了本项目的环境影响登记表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门备案。

2、主要工程组成
本项目实施后项目主要工程组成情况详见下表。
表2-1 项目主要工程组成情况
工程类别
名称
建设性质
建设内容
主体工程
实验室
新增
项目实施后，在新建实验室内布置生物安全柜、离心机、全自动免疫分析仪、酶标仪、贝克曼生化仪、电解质分析仪、洁净工作台、立式压力蒸汽灭菌器、全自动血液分析仪、尿液分析仪、基因扩增仪、纯水机等设备。
储运工程
化学品柜
新增
项目实施后在新建实验室内设一个化学品柜，容积约0.14m3。
危险废物贮存间
新增
项目实施后在已建实验室内布置一个危险废物贮存间，暂存产生的危险废物，面积约8m2
医废暂存间
新增
项目实施后在已建实验室内布置一个医废暂存间，暂存产生的医疗废物，面积约3m2
公用工程
供水系统
依托
项目依托所在厂区内已建给水系统
排水系统
依托
项目依托厂区内已建排水系统，厂区内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放。
新增
项目产生的实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达标后纳管排放，送余杭污水厂处理。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。
供电系统
依托
项目依托厂区内已建供电系统
废水治理
新增
本项目实施后在实验室内新增一套废水处理设施，设计最大规模约10t/d，主要处理工艺为集水—调节—中和—絮凝沉淀—消毒—多介质过滤，实验室清洗废水（仪器容器清洗、桌面台面清洁）、洗衣废水经废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。
依托
项目依托厂区内化粪池处理生活污水。
废气治理
新增
生物安全柜内产生的微生物气溶胶、挥发性有机废气经HEPA过滤后在实验室内无组织排放，和实验室消毒废气一起统一经新风系统换气收集后在实验室外无组织排放。
噪声治理
新增
项目实施后实验室采取一定程度的封闭隔音处理；加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生
固废治理
新增
项目实施后，在实验室内布置危险废物贮存间、一般固废暂存间，对生产过程产生的固体废物进行暂存
二、主要产品及产能
本项目实施后，主要从事外来送检样本的检测，样本检验量详见下表。
表2-2样本检测情况汇总
序号
样本类别
检验量（万个/年）
1
血液标本
36

2
细胞标本
18

3
分泌物标本
18

4
其他人体体液
1
三、项目主要生产设备
本项目实施后，主要生产设备详见表2-3。
表2-3项目生产设备一览表
序号

设备名称

型号

设备数量（台）

1
生物安全柜

BSC-1100IIB2-X

1

2

自动脱帽离心机
DD4-TM
1

3

Roche 全自动免疫分析仪

COBASe411
2

4

酶标仪

ST-360

1

5

电热恒温水槽

DK-320

1

6

医用冷藏冷冻箱
/

5

7

全自动化学发光免疫分析仪

Caris200
2

8

显微成像仪
AMF5000
1

9

医用冷藏箱
YC-330
1

10

卧式冷藏冷冻转换柜

BC/BD-273SEA
1

11

豪华型卧式冷餐冷冻转换柜

BD/BC-58
1

12

卧式冷冻柜
BC/BD-528
1

13

贝克曼生化仪
AU680
1

14

纯水机
250L/H

1

15

电解质分析仪

XD690Ⅲ
1

16

生物安全柜

BSC-1500ⅡB2-X

2

17

洁净工作台

BBS-DDC
1

18

台式高速冷冻离心机

TGL-16M
1

19

低温保存箱

DW-25L300
1

20

紫外线消毒车

ZXC-Ⅱ
1

21

紫外线消毒车

SX

4

22

立式压力蒸汽灭菌器

LS-75HG
1

23

血细胞分析仪

/

1

24

尿液分析仪

/

1

25

条码打印机

/

5

26

裁纸机

/

1

27

电脑
标配

10

28

打印机

2900

5

29

条码扫描仪

/

5

30

条码扫描球

/

5

31

高速扫描仪

/

1

32

温湿度计（带钟）

/

15

33

湿温度计

/

5

34

玻璃温度计

/

14

35

单通道移液器

0.5-1000ul
11

36

洗衣机

EG8014HB39GU1

1

37

化学品柜

740*507*370mm
1

38

恒温水浴锅

DK600A
1

39

自动酶标洗板机

96 孔
1

40

微量振荡器

MH-2
1

41

定时器

WB388
3

42

斜面加样枪架

/

4

43

加样枪

10ul
1

44

加样枪

100ul
3

45

加样枪

200ul
3

46

加样枪

1000ul
3

47

排枪
10-100ul
1

48

UPS（不间断电源）
6KW

1

49

微量台式高速离心机

TG18
1

50

漩涡混合器

VORTEX-5
3

51

干式恒温器

TU-100
1

52

医用高速离心机（迷你）

BY-G16
1

四、主要原辅材料
项目实施后，主要原辅材料消耗详见表2-4。
表2-4项目主要原辅材料消耗清单
序号

原料名称

单位

用量

包装规格

最大储存量

1
总前列腺特异性抗原测定试剂盒
L/a

15

100人份/盒
5
2

总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒
L/a

15

100人份/盒
5
3

泌乳素测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
4

鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
5

雌二醇检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
6

孕酮检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
7

睾酮检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
8

促黄体生成激素检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
9

促卵泡成熟激素检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
10

细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
11

神经元特异性稀醇化酶测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
12

糖类抗原 15-3 测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
13

糖类抗原 125测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
14

糖类抗原 19-9测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
15

癌胚抗原检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
16

甲胎蛋白定量测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
17

甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
18

甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
19

游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
20

游离前列腺特异性抗原测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
21

游离甲状腺素检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
22

甲状腺素检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
23

促甲状腺激素检测试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
24

胰岛素测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
25

总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
26

乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
27

乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
28

乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
29

乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
30

乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒

L/a

15

100人份/盒
5
31

TS 激发液

L/a

30

500ml/瓶

10

32

PTS 预激发液

L/a

30

500ml/瓶

10

33

样本稀释液

L/a

30

500ml/瓶

10

34

CWS 清洗液

L/a

30

500ml/瓶

10

35

抗肺炎支原体抗体 IgM 测定(MP-IgM)试剂盒

L/a

15

96人份/盒
5
36

梅毒螺旋体抗体检测试剂盒
L/a

15

100人份/盒
5
37

抗肺炎支原体抗体 IgM 测定(MP-IgM)试剂盒

L/a

15

96人份/盒
5
38

抗肺炎衣原体抗体 IgG 测定

L/a

15

96人份/盒
5
39

吸入性-食物性过敏原特异性 IgE检测试剂盒

L/a

15

20人份/盒
5
40

铁蛋白检测试剂盒
L/a

20

120ml/盒

8
41

糖化血红蛋白（HbAlc）定量测定试剂盒

L/a

20

80ml/盒

8
42

葡萄糖试剂盒
L/a

20

210ml/盒

8
43

同型半胱氨酸（HCY）定量测定试剂盒

L/a

20

61ml/盒

8
44

肌酸激酶(CK)试剂盒
L/a

20

100ml/盒

8
45

视黄醇结合蛋白测定试剂盒
L/a

20

120ml/盒

8
46

尿酸试剂盒
L/a

20

210ml/盒

8
47

肌酐试剂盒
L/a

20

200ml/盒

8
48

尿素试剂盒
L/a

20

200ml/盒

8
49

低密度脂蛋白胆固醇试剂盒
L/a

20

200ml/盒

8
50

高密度脂蛋白胆固醇试剂盒

L/a

20

200ml/盒

8
51

脂蛋白（a）定量测定试剂盒

L/a

20

165ml/盒

8
52

总胆固醇试剂盒

L/a

20

210ml/盒

8
53

甘油三酯试剂盒

L/a

20

210ml/盒

8
54

腺苷脱氨酶测定试剂盒

L/a

20

160ml/盒

8
55

α-L-岩藻糖甘酶试剂盒

L/a

20

240ml/盒

8
56

胆碱酯酶试剂盒

L/a

20

180ml/盒

8
57

总胆汁酸（TBA）测定试剂盒
L/a

20

200ml/盒

8
58

直接胆红素试剂盒

L/a

20

180ml/盒

8
59

总胆红素试剂盒

L/a

20

180ml/盒

8
60

白蛋白试剂盒

L/a

20

210ml/盒

8
61

天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒

L/a

20

210ml/盒

8
62

抗链球菌溶血素 O

L/a

20

60ml/盒

8
63

类风湿因子

L/a

20

60ml/盒

8
64

胃蛋白酶原Ⅰ试剂

L/a

20

32ml/盒

8
65

胃蛋白酶原Ⅱ试剂

L/a

20

32ml/盒

8
66

甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽氨基肽

L/a

20

180ml/盒

8
67

丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒

L/a

20

180ml/盒

8
68

β2-微球蛋白测定试剂盒

L/a

20

80ml/盒

8
69

尿微量白蛋白定量测定试剂盒

L/a

20

56ml/盒

8
70

免疫球蛋白IgM定量测定试剂盒

L/a

20

50ml/盒

8
71

免疫球蛋白 IgG 定量测定试剂盒

L/a

20

60ml/盒

8
72

免疫球蛋白 IgA 定量测定试剂盒

L/a

20

60ml/盒

8
73

补体因子 C3 定量测定试剂盒

L/a

20

60ml/盒

8
74

补体因子 C4定量测定试剂盒

L/a

20

56ml/盒

8
75

钙（Ca）试剂盒

L/a

20

210ml/盒

8
76

γ－谷氨酰转肽酶

L/a

20

180ml/盒

8
77

无机磷试剂盒

L/a

20

210ml/盒

8
78

谷丙转氨酶

L/a

20

210ml/盒

8
79

α－淀粉酶

L/a

20

150ml/盒

8
80

血清载脂蛋白 B 测定试剂盒

L/a

20

120ml/盒

8
81

碱性磷酸酶试剂盒

L/a

20

180ml/盒

8
82

血清载脂蛋白 A1 测定试剂盒

L/a

20

120ml/盒

8
83

含氯消毒片
片/a

175

1.1g/片
175

84

医用酒精

L/a

70

5L/桶

70

85

加样枪头
套/a

40000

/
4000

86

手套（塑料）

套/a

800

/
80

87

手套（乳胶）
套/a

21000

/
2100

88

一次性鞋套
套/a

5000

/
500

89

一次性帽子
套/a

5000

/
500

90

一次性口罩
套/a

10000

/
1000

91

实验用纸

包/a

2000

/
200

92
消毒粉（废水处理设施用）
t/a
0.05

粉剂

0.01
含氯消毒片：片剂，适用于环境表面和物品的消毒，以三氯异氰尿酸为主要有效成分，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌等微生物。使用时在1L水中添加一片，配置为消毒液喷洒。消毒机理为三氯异氰尿酸溶于水后在水中逐步水解，生成次氯酸和异氰尿酸，反应公式为：C3Cl3N3O3 +3H₂O→3HClO（次氯酸） + C₃H₃N₃O₃（氰尿酸）。次氯酸作为活性成分，通过以下途径发挥作用：1.氧化破坏：HClO穿透微生物细胞膜，氧化细胞内的酶、蛋白质和核酸，干扰代谢并导致细胞死亡。2.氯化反应：与微生物的氨基或硫基结合，破坏其结构功能。 异氰尿酸作为稳定剂，稳定游离的次氯酸，维持水中有效氯浓度，延长消毒持续时间。
消毒粉：白色粉末状制剂，极易溶于水，主要用于废水处理设施消毒，采用二元包装，其中一包为亚氯酸钠，另一包为活化剂（硫酸氢钠），用时分别溶于水后混合，即迅速产生二氧化氯。溶于水后以分子态存在（不生成次氯酸），在pH5–9范围内保持高效，穿透力强于氯系消毒剂。消毒机理主要依靠其强氧化性，通过吸附穿透微生物细胞壁、氧化含巯基（-SH）的酶、抑制蛋白质合成，最终导致微生物死亡。
五、公用工程
1、供水系统
本项目用水主要由自来水公司供给。部分实验操作需要纯水，通过纯水机自行制备。
2、排水系统
项目废水主要为实验室清洗废水（仪器容器、地面台面清洁废水）、洗衣废水、纯水制备浓水及反冲洗废水、生活污水。实验室清洗废水（仪器容器、地面台面清洁废水）、洗衣废水，经废水处理设施混合处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值要求后纳入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，项目水平衡情况详见图2-1。
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图2-1 项目水平衡情况图     单位：t/a
3、供电系统
项目用电由供电部门从就近电网接入。
4、生活设施
本项目不设食堂、宿舍。

六、项目劳动组织
本项目实施后劳动定员共80人，年工作时间为300天，采用8小时白班工作制。
七、项目平面布置
本项目位于四楼，实验室内布置样本前室、灭菌室、样本库房、前后处理、生化+仪器免疫+临检、酶联免疫+自身免疫区、危险废物贮存间和一般固废暂存间等，项目实验室废水处理装置所在地位于所在厂房一楼，场地由园区免费提供使用。项目实施后实验室具体平面布置情况详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程
本项目为实验室项目，主要从事检测服务，采用各类检测试剂盒对外来标本进行检测，检测方法基本一致，实验流程及产污环节如下图所示。
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图2-2实验流程及产污环节图
工艺流程：
（1）待检样本：严格执行患者、化验单及标本收集器皿的核对制度。认真审核。检验申请单，申请单上需标明：患者姓名、性别、年龄、标本采集时间和实验室收到时间等。签收人员应逐一检查样本的质量，避免血少或严重污染等，对不合格、但可以接受的样本，签收人员要记录标本的缺陷，对于不符合要求的样本，应拒绝接受，同时注明拒收原因，并通知临床重新采集标本。

（2）离心分离：检验室收到待检样本后，应尽快进行离心分离，离心速度为3000r/min左右，时间为5-10min；离心的目的主要是将样本分层，然后再上机检测。离心过程产生离心分离后的样本废液。

（3）上机检测：采用全自动检测仪器进行生化实验分析、发光实验分析、酶联免疫实验分析、细胞计数、计算等分析，其中生化实验分析过程为避免干扰需添加纯水，发光实验分析、酶联免疫实验分析添加自来水。
生化反应常用于小分子物质（血糖、血脂等）检测，主要是通过待测物与试剂发生特异性‌化学反应‌，导致颜色深浅变化进行判断；酶联免疫反应常用于蛋白质类大分子（抗原、抗体、激素、肿瘤标志物）检测，通过抗原-抗体特异性结合+酶标底物催化，导致颜色深浅变化进行判断；发光反应常用于蛋白质类大分子（抗原、抗体、激素、肿瘤标志物，侧重于微量物质）检测，主要通过抗原-抗体‌特异性结合 + 发光标记物氧化/激发，导致光强度变化进行判断。
首先将离心分层后的上清液置于检测仪器内，全自动检测仪会将上清液吸收至反应盘，然后利用成品试剂盒进行反应、比色、细胞计数和计算；检验结束后收集废试剂、废标本，作为危废。仪器内部自动清洗反应盘和标本盘。清洗过程产生清洗废水，采用成品试剂盒检测时产生废试剂盒。
（4）出检验报告：将检验结果出具成检验报告，最终将检验报告以电子版或纸质版的形式发放给委托方。检验完毕后会产生废样本、清洗仪器废水。

注：实验室每天采用75%的医用酒精和含氯消毒片配置的消毒液进行消毒，产生实验室消毒废气。每日实验结束后统一对容器、地面台面进行清洗，产生实验室清洗废水。定期对实验服进行清洗，产生洗衣废水。实验期间产生的加样枪头、防护用品、废标本、废液废渣等均为医疗废弃物，按照要求置于高压灭菌锅内121℃，20分钟高压灭菌后交于有资质的单位处理。

二、主要污染因素分析
根据上述工艺流程分析，本项目生产过程主要污染因子情况详见下表
表2-5 项目生产过程主要污染因子识别
项目

产生工序

污染源

治理措施

主要污染因子

废气

离心、提取等
微生物气溶胶
生物安全柜自带的HEPA过滤器将进出柜内的空气（包括微生物气溶胶、试剂挥发废气）净化后，排放在实验室内，由实验室新风系统收集后在实验室外无组织排放
微生物气溶胶
开盖、取样、使用

试剂挥发废气
试剂挥发废气通过生物安全柜排气管道和实验室新风系统收集后在实验室外无组织排放
非甲烷总烃、恶臭污染物
消毒

实验室消毒废气
经实验室新风系统收集后在实验室外无组织排放
氯气、氯化氢、非甲烷总烃、恶臭污染物
废水

生活

生活污水

化粪池预处理后达标纳管

CODCr、氨氮

实验室仪器容器清洗、地面台面清洗
实验室清洗废水
汇总后经自建废水处理设施处理达标后纳管排放
CODCr、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群数、总氮
实验服清洗

洗衣废水

CODCr、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、总氮
纯水制备

纯水制备浓水及反冲洗废水

可直接纳管排放

Ca2+、Mg2+
噪声

设备运行
噪声

①实验室采取一定程度的封闭隔音处理；②加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。
Leq（A）

固废 

原料使用
一般废包装材料
收集后外售
纸盒、塑料盒、塑料桶等外包装
生活办公

生活垃圾

环卫部门清运

果皮纸屑等
试剂使用
废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
委托有资质的单位进行处置

生化试剂、酒精、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶
实验操作
废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
加样枪头、手套、口罩等、试剂、血液等样本
样品检测
废标本（蒸汽灭活）
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
实验操作
生物安全柜废滤芯
HEPA过滤器滤芯、微生物气溶胶
废气处理
新风系统废滤芯
新风系统滤芯、灰尘、废气
实验操作
超净工作台废滤芯
超净工作台滤芯、灰尘、废气
紫外消毒
废紫外灯管
紫外灯管
废水处理
废水处理污泥
污泥
实验操作
实验室废液废渣（蒸汽灭活）
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液


	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

详见“七、大气环境影响专项评价”。

二、地表水环境
（1）项目周边地表水环境质量现状
项目拟建地附近地表水体为北侧约780m处余杭塘河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），项目段为杭嘉湖28余杭塘河（余杭闸——绕城公路桥），水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，水质目标为Ⅲ类，水功能区、水环境功能区划情况详见表3-1。
表3-1项目附近水环境功能区划
编号
县名
水功能区
水环境功能区
流域
水系
河流
范围
目标
水质
编号
名称
编号
名称
起始断面
终止断面
杭嘉湖28
余杭
F1203101703013

余杭塘河余杭农业、工业用水区
330110FM220114000250

农业、工业用水区
太湖
杭嘉湖平原河网
余杭塘河
余杭闸
119°55′39.16″，30°16′33.7″

孟家桥
119°03′03″，30°18′00″

Ⅲ
（2）项目周边地表水环境质量现状
为了解项目拟建区域地表水体环境质量现状，本次环评引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》中余杭塘河仓前桥监测断面（本项目西侧约2.1km）2023年各月平均监测数据（pH、DO、CODMn、NH3-N、TP）进行水质现状评价。监测结果详见下表。
表3-2地表水环境监测及评价结果单位：mg/L(除pH外)

河流名称
监测断面
2023年各月平均监测结果
pH

DO

CODMn
NH3-N

TP

余杭塘河
余杭塘河仓前桥监测断面
7.7
7.6
2.66
0.22
0.09
Ⅲ类标准限值
6～9

≥5

≤6

≤1.0

≤0.2

是否达标
达标
达标
达标
达标
达标
由上表可知，余杭塘河仓前桥监测断面水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。
三、声环境质量现状
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。
四、生态环境质量现状
本项目利用已建厂房，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。
五、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。
六、地下水、土壤环境质量现状
本项目厂区内排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放；实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达标后纳管排放，送余杭污水厂处理；纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。化粪池、废水处理设施、危险废物贮存间及相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。

	环境

保护

目标
	一、大气环境保护目标

详见“七、大气环境影响专项评价”。
二、声环境
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境
本项目所在地厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
四、生态环境

本项目不在产业园区外新增用地，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

本项目实施后，废气主要为微生物气溶胶，试剂挥发废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、实验室消毒废气（非甲烷总烃、氯气、氯化氢、恶臭污染物），生物安全柜内产生的微生物气溶胶、试剂挥发废气经安全柜HEPA滤芯过滤后在实验室内无组织排放，实验室消毒废气在实验室内无组织排放，统一经新风系统换气收集后在实验室外无组织排放。非甲烷总烃、氯气、氯化氢厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”，详见表3-3。恶臭污染物厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求，详见表3-4。
表3-3《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物
最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率
kg/h

无组织排放监控浓度限值
mg/m3
排气筒高度m

二级
监控点
浓度
非甲烷总烃
/

/

/

周界外浓度最高点
4.0

氯气

/
/
/
0.40

氯化氢

/

/

/

0.20
表3-4《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
序号
控制项目
单位
有组织
厂界
排气筒高度/m

标准值
二级标准
1

臭气浓度
无量纲
/

/

20

二、废水
本项目废水主要为生活污水和实验室清洗废水（设备清洗、地面台面清洗）、洗衣废水、纯水制备浓水及反冲洗废水，实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放限值，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷、总氮纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）)后与处理达标的实验室清洗废水汇总从厂区内纳管口纳入市政污水管网。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理。
余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，一二三期工程共用一个，四期工程另设一个。一二三期排放口中CODCr、NH3-N、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂排放标准；其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

四期排放口中CODCr、NH3-N、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂标准，总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水厂标准，其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）中一级A标准。
废水排放标准详见下表3-5。

表3-5废水排放标准单位：mg/L（除pH、粪大肠菌群数外）
指标
pH

COD

BOD5
SS

氨氮
总磷
总氮

粪大肠菌群数

阴离子表面活性剂

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值
6~9

250

100

60

--

--

--

5000（MPN/L）
10
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
6~9

500
300

400

35
8
70
5000个/L
20

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
6~9
--
10

10

--
--
--

1000个/L
0.5
《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）

表1现有城镇污水处理厂排放标准

--
40
--

--

2（4）

0.3
12（15）

--
--
表2新建城镇污水处理厂标准

--
30
--

--

1.5（3）

0.3
10（12）

--
--
注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L 

三、噪声

根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（修订）》，本项目所在地位于3类声环境功能区310区，项目仅昼间生产，各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区厂界噪声排放限值（昼间≤65dB（A））。

四、固体废物

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	总量

控制

指标
	本项目具体污染物排放量汇总如下表所示。
表3-6项目污染物排放量汇总表单位：t/a

项目
污染物
排放量
废水
废水量
3413

CODCr
0.119

NH3-N

0.006

废气
VOCs

0.041

注：CODCr、氨氮排放量计算，按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1、表2均值CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L核算
项目实施后，企业主要污染物总量控制建议值为(排环境量)：废水3413t/a、CODCr0.119t/a、氨氮0.006t/a、VOCs0.041t/a。
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（浙政办发〔2023〕18号）中的要求，现阶段纳入全省排污权有偿使用和交易范围的排污单位，包括有总量控制要求的工业排污单位和产生二次污染物的环境治理业排污单位（不包括集中式污水处理设施），本项目属于实验室项目，不属于工业或环境治理业排污单位，项目产生的废水、废气等污染物无需进行排污权有偿使用和交易。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目位于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1号楼4层401，租赁已建厂房实施扩建，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是设备的安装、调试，产生噪声、烟尘、生产生活垃圾、工人生活污水等污染，采取以下保护措施。
1、施工扬尘
车辆运输道路指定专人定期洒水清理，防止道路扬尘；定期对车辆进行人工清理，清扫车轮、车帮；设备安装时，在安装前对安装场地进行清扫，擦拭清洁设备，减少扬尘。
2、废水
设备安装调试过程中，打扫用污水、冲洗水经排水明沟流入化粪池；利用厂区内已建厕所，厕所水流入化粪池处理。
3、噪声
施工过程中安装设备时轻拿轻放，在中午及夜间休息时间内尽量不进行施工，如因工期需要夜间施工应提前向周围居民及其他可能受影响的人员、单位发出通知，告知具体施工时间，对施工噪声、光源可能造成的环境污染程度予以说明，并请求谅解。
4、固废

设备运输、安装过程中，包装材料等生产垃圾需堆放整齐，存放在一般固废暂存间内。工人生活垃圾交由环卫部门统一处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目废气主要有样本开封处理产生的微生物气溶胶，试剂开盖、取液、配置、使用过程产生的试剂挥发废气，实验室采用75%的乙醇和含氯消毒液消毒产生的实验室消毒废气
实验室消毒废气中含有氯气，且厂界外最近距离约60m处为行政机关余杭区政府，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》表1专项评价设置原则表，本项目为“排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”，需开展大气环境影响专项评价。具体见大气专题章节。
二、废水
本项目废水主要为生活污水、实验室清洗废水（仪器容器清洗、桌面台面清洁）、洗衣废水、纯水制备浓水及反冲洗废水。
（1）生活污水
本项目实施后劳动定员80人，厂区不内设食堂，不设宿舍，员工平均生活用水量以50L/p•d计，年工作天数为300天，则员工生活用水为1200t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水产生量为1020t/a，经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。
生活污水水质参考一般城市污水水质，CODCr200~400mg/L、NH3-N 25~35mg/L，选取CODCr浓度400mg/L、NH3-N浓度35mg/L。则污染物产生量为CODCr0.48t/a，NH3-N 0.042t/a。
（2）实验室清洗废水（仪器容器、地面台面清洁废水）
实验过程中采用的试剂均为一次性试剂，实验完成后作为废液收集，不进入废水。每批次实验结束后仪器内部自动清洗反应盘和标本盘，产生清洗废水。每日实验工作完成后统一对仪器容器、实验室地面台面进行清洗，产生实验室清洗废水，根据企业提供资料，实验室清洗用水量约3.4t/d，1020t/a，清洗过程损耗率约2%，则清洗废水产生量约1000t/a，经自建废水处理设施处理达标后纳管排放。清洗废水中污染物为主要污染物为CODCr、氨氮、总磷、SS，参考同样采用外购试剂盒通过酶联免疫反应、化学反应、生化反应等方式进行血液等样本检验检测服务的《杭州瑞普晨创科技有限公司实验室迁建项目》中实验室清洗废水水质检测结果，为CODCr90mg/L，氨氮0.570mg/L，SS94mg/L，总磷0.28mg/L，粪大肠菌群73MPN/L。
（3）洗衣废水
实验室内定期进行实验服的清洗，根据企业提供资料，洗衣废水产生量约为780t/a。洗衣废水中污染物为主要污染物为CODCr、氨氮、总磷、SS、阴离子表面活性剂。洗衣废水水质接近实验室清洗废水，废水中CODCr、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群浓度与实验室清洗废水一致，阴离子表面活性剂浓度参考《杭州瑞普晨创科技有限公司实验室迁建项目》中洗衣废水水质检测结果，约1mg/L，与实验室清洗废水一起经自建废水处理设施处理达标后纳管排放。
（4）纯水制备浓水

项目生化分析仪需添加纯水进行实验和仪器清洗，项目设有一台纯水机，根据企业提供资料，纯水出水率为50%。纯水机主要工艺为：原水－－PP棉滤芯－活性炭滤芯－RO膜反渗透－离子交换树脂－纯化水。生化分析纯水用量约1t/d，300t/a，则纯水制备浓水产生量约300t/a。浓水的主要成分为CaCl2、MgCl2及少量的Na+、Cl-，浓度通常较低，可直接纳入市政污水管网。生化分析实验反应后废液产生量约2t/a，收集后作为实验室废液处理。纯水清洗仪器产生的废水量约298t/a，作为实验室清洗废水处理。

（5）反冲洗废水

纯水机使用时，工艺中的反渗透膜使用时间长后表面易结垢，导致反渗透膜堵塞，需要定期进行反冲洗。根据企业提供纯水机资料，反冲洗次数约300次/年，单次耗水量约0.05t，则纯水机反冲洗水产生量约15t/a，水质与浓水一致，主要成分为CaCl2、MgCl2及少量的Na+、Cl-，浓度通常较低，可直接纳入市政污水管网。

CODCr、氨氮排放浓度按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1、表2限值平均值CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L核算。LAS、SS、总磷、粪大肠菌群数排放浓度按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放限值计，分别为0.5mg/L、10mg/L、0.3mg/L、1000个/L。
综上所述，企业废水源强汇总情况详见下表。
表4-1 项目废水源强核算表
污染物
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排环境量（t/a）
实验室清洗废水
废水量
--
1298

--

1298

CODCr
90

0.117

35

0.045

NH3-N

0.570

0.0007

1.75

0.002

总磷
0.28

0.0004
0.3

0.0004
SS

94

0.122

10

0.013

粪大肠菌群数
73MPN/L
9.48×107 MPN/L
1000个/L

1.3×109 个/L
洗衣废水
废水量
--
780

--
780

CODCr
90

0.070

35

0.027

NH3-N

0.570

0.0004

1.75

0.001

总磷
0.28

0.0002
0.3

0.0002
SS

94

0.073

10

0.008

粪大肠菌群数
73MPN/L
5.69×107 MPN/L
1000个/L

7.8×108 个/L
LAS

1
0.0008

0.5
0.0004

生活污水
废水量
--
1020

--

1020

CODCr
400
0.48

35

0.036

NH3-N

35
0.042

1.75

0.002

纯水制备浓水及反冲洗废水

废水量
--
315
--

315
CODCr
--
--
35

0.011
NH3-N

--
--
1.75

0.0006
合计
废水量
--
3413

--

3413

CODCr
--
0.667

35

0.119

NH3-N

--
0.043

1.75

0.006

总磷
--
0.0006
0.3

0.001
SS

--
0.195

10

0.034

粪大肠菌群数
--
1.52×108 MPN/L
1000个/L

3.4×109 个/L
LAS

--
0.0008

0.5

0.0004

废水排放口情况详见下表。
表4-2  废水间接排放口基本情况
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/（t/a）
排放
去向
排放
规律
排放时段
受纳污水处理厂信息
经度/E

纬度/W

名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
DW001

119.972627

30.275575

3413

纳管
间歇
排放
-

余杭污水处理厂
CODCr、NH3-N
CODCr≤40（30）、NH3-N≤2（1.5）
2、依托废水处理设施可行性分析
本项目实施后，新增一套废水处理设施，为企业自行购置一体化废水处理设备，设计最大规模约10t/d，项目需经废水处理设施处理的废水日最大产生量约6.93t，在废水处理设施的设计处理能力之内，具体设计工艺流程详见图4-1。
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图4-1 自建废水处理设施工艺流程图
工艺说明：实验室清洗废水、洗衣废水经收集系统收集后首先进入调节池，调节水量、均化水质，当调节池中水量达到一定液位高度后，通过提升泵定量提升到一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH 发生化学反应生成氢氧化物沉淀。酸碱中和池出水接着流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。沉淀池出水进入消毒池，利用消毒加药装置向消毒池中定量加入消毒粉（主要成分为二氧化氯），充分灭除污水中的病原微生物。经消毒后的废水最后进入多介质过滤器，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸咐，与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。渣桶晾晒，产生的污泥交相关单位处置 

项目废水停留时间能够达到1h沉淀要求，项目各污水处理池均应严格按照国家产业政策和设计规范要求找有相关设计资质的单位进行设计，并严格按照设计进行建设，杜绝跑、冒、滴、漏，落实防渗措施及配套建设防渗工程，避免污水渗入地下对地下水环境造成不利影响。
3、依托集中污水处理厂可行性分析
本项目新增废水纳管量为3413t/a，纳管后送余杭污水处理厂处理。杭州市余杭区余杭污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。余杭污水处理厂总规模为21万m3/d（其中一期工程规模为3万m3/d、二期工程规模为1.5万m3/d、三期工程规模为1.5万m3/d，四期工程规模为15万m3/d。），尾水排入北侧余杭塘河。
余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，一二三期工程共用一个，四期工程另设一个。一二三期排放口中CODCr、NH3-N、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂排放标准；其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

四期排放口中CODCr、NH3-N、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂标准，总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水厂标准，其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
目前余杭区污水处理厂一~四期工程均已正式运行，污水处理厂总处理能力为21万m3/d。污水厂服务范围为余杭组团各街道，即余杭、闲林、仓前、五常、中泰等五个街道。

（1）设计进出水水质 

根据调查，余杭污水处理厂设计进出水水质情况见下表。
表4-3  余杭污水处理厂一、二、三期设计进出水水质（单位：mg/L，除色度外）
项目

指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

色度（稀释倍数）

一期工程

进水指标

6~9

≤400

≤200

≤300

≤40

/

≤3.0

/

一级B排放标准

6~9

≤60

≤20

≤20

≤15

/

≤1.8

/

二期工程

进水指标

6~9

≤360

≤170

≤280

≤25

/

≤4

≤30

一级A排放标准

6~9

≤50

≤10

≤10

≤5（8）

/

≤0.5

≤30

三期工程

进水指标

6~9

≤360

≤170

≤280

≤25

≤40

≤4

≤30

一级A排放标准

6~9

≤50

≤10

≤10

≤5（8）

≤15

≤0.5

≤30

目前排放标准

6~9

≤40

≤10

≤10

≤2（4）

≤12（15）

≤0.3

≤30

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。
表4-4 余杭污水处理厂四期工程设计进出水水质（单位：mg/L，PH除外）
处理设施
进出水
BOD5
COD

SS

总氮
NH3-N

总磷
--

进水浓度（mg/L）
150

350

250

45

35

4

曝气
沉砂池
去除率（%）
30

20

85

10

20

20

出水浓度（mg/L）
105

280

37.5

40.5

28

3.2

A2O池
进水浓度（mg/L）
105

280

37.5

40.5

28

3.2

去除率（%）
93

90

30

65

95

90

出水浓度（mg/L）
7.4

28.0

26.3

14.2

1.4

0.32

膜池
进水浓度（mg/L）
7.4

28.0

26.3

14.2

1.4

0.32

去除率（%）
30

20

70

20

30

20

出水浓度（mg/L）
5.1

22.4

7.9

11.3

1.0

0.26

加氯
接触池
进水浓度（mg/L）
5.1

22.4

7.9

11.3

1.0

0.26

去除率（%）
0

0

0

0

0

0

出水浓度（mg/L）
5.1

22.4

7.9

11.3

1.0

0.26

1级A+排放标准（mg/L）
6

30

10

15

1.5

0.3

（2）尾水排放口位置
余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，均排入污水厂北侧余杭塘河；其中一期、二期、三期共用一个排放口，四期单独一个排放口。
（3）污水处理工艺
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图4-2余杭污水处理厂一、二、三期处理工艺流程
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图4-3余杭污水处理厂四期工程审批污水处理工艺流程图
根据浙江省生态环境厅公布的浙江省污水处理厂信息公开数据，2026年1月13日余杭污水处理厂一、二、三期废水处理达标情况监测结果见表4-5。2026年1月12日该厂四期废水处理达标情况监测结果见表4-6。
表4-5余杭污水处理厂一、二、三期出水水质情况（单位：mg/L，除 pH 外）
监测时间
监测项目
出口浓度
标准限值
单位
达标情况
2026.1.13

PH值
7.2

6~9

无量纲
是
氨氮（NH3-N）
0.208

2（4）
mg/L

是
动植物油
0.26
1

mg/L

是
粪大肠菌群数
16
1000

个/L

是
化学需氧量
16

40

mg/L

是
六价铬
＜0.004
0.05

mg/L

是
色度
3
30

倍
是
石油类
0.30
1

mg/L

是
五日生化需氧量
3.8

10

mg/L

是
悬浮物
4
10

mg/L

是
阴离子表面活性剂（LAS）
0.178
0.5

mg/L

是
总氮（以N计）
10.2

12（15）
mg/L

是
总镉
0.00007
0.01

mg/L

是
总铬
0.00324
0.1

mg/L

是
总汞
0.00014
0.001

mg/L

是
总磷（以P计）
0.04

0.3

mg/L

是
总铅
0.0123
0.1

mg/L

是
总砷
0.0009

0.1

mg/L

是
表4-6 余杭污水处理厂四期出水水质情况（单位：mg/L，除pH外）
监测时间
监测项目
出口浓度
标准限值
单位
达标情况
2026.1.12

PH值
7.0

6~9

无量纲
是
氨氮（NH3-N）
0.788

1.5

mg/L

是
总磷
0.15

0.3

mg/L

是
总氮
7.51

12（15）
mg/L

是
化学需氧量
16

30

mg/L

是
色度
4

30

倍
是
石油类
＜0.06
1

mg/L

是
悬浮物
6
10

mg/L

是
五日生化需氧量
3.8

10

mg/L

是
阴离子表面活性剂（LAS）
0.166
0.5

mg/L

是
动植物油
0.07

1

mg/L

是
粪大肠菌群数
＜10
1000

个/L

是
总砷
0.0012

0.1

mg/L

是
六价铬
＜0.004
0.05

mg/L

是
总铅
0.0383
0.1

mg/L

是
总镉
0.00036

0.01

mg/L

是
总汞
0.00006
0.001

mg/L

是
总铬
0.00308
0.1

mg/L

是
（4）废水达标可行性分析
①水质接管可行性
根据企业提供的城市污水纳入排水管网许可证可知，项目所在地已铺设市政污水管网，污水可纳管排放。本项目废水中各污染物经处理后能达到纳管要求，因此水质接管可行。
②项目废水水量接管可行性
余杭污水处理厂目前运行的设计日处理量为21万m3/d（一、二、三期共6万m3/d，四期15万m3/d），根据浙江省生态环境厅——监督性监测信息公开平台数据显示，余杭污水处理厂（一、二、三期）运行中，废水水质监测数据详见表4-4；余杭污水处理厂四期工程现已运行，废水水质监测数据详见表4-5。截止至2026年1月，余杭污水处理厂一、二、三期工程生产负荷为58.2%，尚有2.508万m3/d余量，四期工程生产负荷为94%，尚有0.9万m3/d余量，本项目新增纳管废水量约11.4t/d，则余杭污水处理厂现有余量能够处理本项目废水，且本项目水质不会对现有的污水处理厂处理设施造成水质水量的冲击负荷。因此本项目废水排放依托余杭污水处理厂可行。
3、废水监测计划
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。

三、噪声
1、噪声源强及降噪措施
本项目噪声主要来自于机械设备运转，根据同类型生产设备调查，各类分析仪、电脑、扫描仪、打印机、温度计、冷藏冷冻柜、紫外线消毒车等设备均为低噪设备，正常工作时基本不产生噪声，因此噪声预测时不做汇总。本项目设备噪声源强等情况详见表4-7、4-8。
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	表4-7项目噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m

声源源强（任选一种）
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
声功率级/dB(A)

1

废水处理设施水泵
/

13.53

1.67

1
80/1
--

消声器（-20dB）
昼间
表4-8项目噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离

1
实验室
生物安全柜

BSC-1100IIB2-X

65

室内隔声-20dB

23.81

23.68

10

14.67~38.81

53.36~53.38

昼间
20

27.36~27.38

1m

2
自动脱帽离心机
DD4-TM
65

29.5

33.84

10

5.42~35.08

53.36~53.53

20

27.36~27.53

1m

3
电热恒温水槽

DK-320

65
24.18

20.92

10

12.95~37.95

53.36~53.39

20

27.36~27.39

1m

4
纯水机
250L/H

60

29.34

21.71

10

12.20~33.02
48.36~48.39
20

22.36~22.39
1m

5

生物安全柜

BSC-1500ⅡB2-X

65

24.89

18.19

10

10.13~36.75
53.36~53.41
20
27.36~27.41
1m

6

65

24.25

32.77

10

5.73~40.05
53.36~53.51
20
27.36~27.51
1m

7

洁净工作台

BBS-DDC
60

28.84

24.58

10

14.49~34.03
48.36~48.38
20
22.36~22.38
1m
8

台式高速冷冻离心机

TGL-16M
65

28.91

35.85

10

3.35~36.03
53.36~53.78
20
27.36~27.78
1m
9

立式压力蒸汽灭菌器

LS-75HG
65

15.92

31.19

10

6.11~47.95
53.36~53.49
20
27.36~27.49
1m
10
洗衣机

EG8014HB39GU1

70

38.32

23.43

10

11.23~35.09
58.36~58.40
20
32.36~32.40
1m
11
恒温水浴锅

DK600A
60

30.21

19.06

10

9.41~31.68
48.36~48.41
20
22.36~22.41
1m
12
微量台式高速离心机

TG18
60

31.21

34.27

10

5.24~33.48
48.36~48.54
20
22.36~22.54
1m
13
医用高速离心机（迷你）

BY-G16
60

30.78

36.07

10

3.40~34.23
48.36~48.77
20
22.36~22.77
1m

14
新风机房
新风系统空调
/
80
室内隔声-20dB

56.67

23.07

10

5.36~53.34
48.36~48.53
昼间
20
22.36~22.53
1m

注：定义实验室西南角为坐标XYZ（0，0，0）点
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	2、噪声影响达标情况分析
为更好地预测本项目噪声对厂界的影响，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式进行计算与分析。本项目主要噪声源采取隔声措施后各厂界噪声预测结果汇总详见表4-9。
表4-9采取措施后项目厂界噪声预测结果表 单位：dB

预测点位
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
贡献值
昼间
51.4

53.8

51.4

51.3

标准值
昼间

65
65
65
65
达标性
达标
达标
达标
达标
由表4-9可得，采取环评提出的合理措施后，项目生产噪声对各厂界的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
3、噪声监测计划
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。
四、固废
本项目固废主要为废试剂瓶（生物试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）、废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）、废标本（蒸汽灭活）、一般废包装材料、废滤芯（生物安全柜滤芯、净化空调滤芯、洁净工作台滤芯）、废紫外灯管、废水处理污泥、实验室废液废渣（蒸汽灭活）、生活垃圾。
（1）废试剂瓶（生化试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）
废试剂瓶包括生化试剂瓶，试剂盒内包装、医用酒精瓶等，主要为玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶，参考现企业生产情况，废试剂瓶合计产生量约1.5t/a。
（2）废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）

实验过程产生的废一次性耗材主要有加样枪头、手套等，实验过程易沾染外来的血液等样本，参考现企业生产情况，废一次性耗材产生量约2.5t/a，收集后经高压蒸汽灭活，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置。

（3）废标本（蒸汽灭活）
实验室检测对象为合作方送来的血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液，对样本进行离心、分析等操作，检测后标本废弃。参考现企业生产情况，废标本产生量约0.5t/a。收集后经高压蒸汽灭活，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置。
（4）一般废包装材料
根据企业提供资料，一般废包装材料为检测盒、口罩、手套等物料的外包装，主要为纸盒、塑料盒等，合计约4t/a。
（5）废滤芯（生物安全柜滤芯、新风系统滤芯、洁净工作台滤芯）
根据企业提供资料，废滤芯主要为新风系统滤芯，一年更换一次，重约0.2t/a；生物安全柜HEPA过滤器滤芯，一年更换一次，共约0.3t/a、洁净工作台滤芯，一年更换一次，约0.1t/a。
（6）废紫外灯管
实验室设有紫外线消毒车进行灭菌处理，紫外灯管需定期更换，废紫外灯管产生量约0.005t/a。
（7）废水处理污泥
项目废水采用絮凝沉淀和多介质过滤，产生污泥，参考同类型企业情况，污泥产生量约为废水量的3‰。经自建废水处理设施处理的废水量约2078t/a，则污泥产生量约6.234t/a。

（8）实验室废液废渣（蒸汽灭活）
项目废液废渣主要为实验过程废弃的一次性试剂和离心后的样本上清液，收集在废液桶中，经高压蒸汽灭活后由有资质的单位定期处理。根据企业提供资料，实验室废液废渣产生量约5t/a。

（9）生活垃圾
本项目实施后，劳动定员为80人，年生产天数300天，生活垃圾产生量按1kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为24t/a。
综上所述，项目废试剂瓶等产生情况详见下表。
表4-10项目废试剂瓶等产生情况一览表  单位：t/a
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
估算产生量
1

废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
试剂使用
固
生化试剂、酒精、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶
1.5

2
废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
实验操作
固
加样枪头、手套、口罩等、试剂、血液等样本
2.5

3

废标本（蒸汽灭活）
样品检测
固
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
0.5

4
一般废包装材料
原料使用
固
纸盒、塑料盒、塑料桶等外包装
4

5
废滤芯
生物安全柜
实验操作
固
HEPA过滤器滤芯、微生物气溶胶
0.2

新风系统
废气处理
固
新风系统滤芯、灰尘、废气
0.3

超净工作台滤芯
实验操作
固
超净工作台滤芯、灰尘、废气
0.1

6
废紫外灯管
紫外消毒
固
紫外灯管
0.005

7
废水处理污泥
废水处理
固
污泥
6.234

8
实验室废液废渣（蒸汽灭活）
实验操作
固液混合
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
5

9
生活垃圾
员工生活
固
果皮纸屑等
24

合计
44.339

根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2025)，项目废试剂瓶等属性判定情况见表4-11。
表4-11项目废试剂瓶等属性判定
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
是否属固体废物

判断依据

1

废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
试剂使用
固
生化试剂、酒精、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶
是
5.2（a）

2
废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
实验操作
固
加样枪头、手套、口罩等、试剂、血液等样本
是
4.1（c）

3

废标本（蒸汽灭活）
样品检测
固
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
是
5.2（i）

4
一般废包装材料
原料使用
固
纸盒、塑料盒、塑料桶等外包装
是

5.2（a）

5
废滤芯
生物安全柜
实验操作
固
HEPA过滤器滤芯、微生物气溶胶
是
4.1（d）
新风系统
废气处理
固
新风系统滤芯、灰尘、废气
是
4.1（d）

超净工作台滤芯
实验操作
固
超净工作台滤芯、灰尘、废气
是
4.1（d）

6
废紫外灯管
紫外消毒
固
紫外灯管
是
4.1（g）

7
废水处理污泥
废水处理
固
污泥
是
5.2（k）

8
实验室废液废渣（蒸汽灭活）
实验操作
固液混合
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
是
5.2（i）

9
生活垃圾
员工生活
固
果皮纸屑等
是
4.1（a）

根据《国家危险废物名录(2025年版)》、GB5085.7-2019《危险废物鉴别标准通则》、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）对各类固废进行属性判定，详见表4-12。
表4-12项目危废属性判定一览表
序号
名称
产生工序
主要成分
是否属危险废物
废物代码
1

废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
试剂使用
生化试剂、酒精、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶
是
900-047-49

2

废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
实验操作
加样枪头、手套、口罩等、试剂、血液等样本
是

841-001-01

3
废标本（蒸汽灭活）
样品检测
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
是

841-001-01

4

一般废包装材料
原料使用
纸盒、塑料盒、塑料桶等外包装
否
900-003-S17

5
废滤芯

生物安全柜
实验操作
HEPA过滤器滤芯、微生物气溶胶
是

900-047-49
新风系统
废气处理
新风系统滤芯、灰尘、废气
是

900-047-49
超净工作台滤芯
实验操作
超净工作台滤芯、灰尘、废气
是

900-047-49
6
废紫外灯管
紫外消毒
紫外灯管
是

900-023-29
7
废水处理污泥
废水处理
污泥
是

772-006-49
8
实验室废液废渣（蒸汽灭活）
实验操作
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
是

841-001-01
9
生活垃圾
员工生活
果皮纸屑等
否

900-099-S64

危险废物污染源强汇总见表4-13。
表4-13危险废物污染源强汇总情况
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
HW49
900-047-49

1.5

试剂使用
固
生化试剂、酒精、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶
生化试剂、酒精
1个月

T/C/I/R
收集后暂存于医废暂存间、危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处置

废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
HW01

841-001-01

2.5

实验操作
固
加样枪头、手套、口罩等、试剂、血液等样本
试剂、血液等样本

2天
In
废标本（蒸汽灭活）
HW01

841-001-01

0.5

样品检测
固
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液

2天
In
废滤芯

生物安全柜
HW49

900-047-49
0.2

实验操作
固
HEPA过滤器滤芯、微生物气溶胶
微生物气溶胶

一年
T/C/I/R
新风系统
HW49

900-047-49
0.3

废气处理
固
新风系统滤芯、灰尘、废气
废气

一年
T/C/I/R
超净工作台滤芯
HW49

900-047-49
0.1

实验操作
固
超净工作台滤芯、灰尘、废气
废气

一年
T/C/I/R
废紫外灯管
HW29

900-023-29
0.005

紫外消毒
固
紫外灯管
紫外灯管
一年
T
废水处理污泥
HW49

772-006-49
6.234

废水处理
固
污泥
污泥
1个月
T/In
实验室废液废渣（蒸汽灭活）
HW01

841-001-01
5

实验操作
固液混合
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
2天
In
项目固体废物分析结果汇总详见下表。
表4-14项目固体废物分析结果汇总表
序号
固废名称
产生工序
形态
主要成分
预测产生量（t/a）
属性
处置去向
1

一般废包装材料
原料使用
固
纸盒、塑料盒、塑料桶等外包装

4

一般固废
收集后外售
2

废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
废气处理
固

生化试剂、酒精、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶
1.5

危险废物
收集后暂存于医废暂存间、危险废物贮存间，委托有资质的单位处置
3
废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
实验操作
固
加样枪头、手套、口罩等、试剂、血液等样本
2.5

4
废标本（蒸汽灭活）
样品检测
固
血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
0.5

5
废滤芯

生物安全柜
实验操作
固
HEPA过滤器滤芯、微生物气溶胶
0.2

新风系统
废气处理
固
新风系统滤芯、灰尘、废气
0.3

超净工作台滤芯
实验操作
固
超净工作台滤芯、灰尘、废气
0.1

6

废紫外灯管
紫外消毒
固
紫外灯管
0.005

7

废水处理污泥
废水处理
固
污泥
6.234

8

实验室废液废渣（蒸汽灭活）
实验操作
固液混合
试剂、血液、细胞、分泌物标本和其他人体体液
5

9
生活垃圾
员工生活
固
果皮纸屑等
24

一般固废
环卫部门统一清运
一般固废
28

/

危险废物
16.339

合计
44.339

1、 一般固废管理要求
综上可得，项目一般工业固废主要有一般废包装材料等，一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用。企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。项目一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。本项目实施后，企业拟在厂区内新建一个约5m2的一般固废暂存间，暂存产生的一般固废。
2、危险废物管理要求
项目危险废物主要有废试剂瓶（生物试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）、废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）、废标本（蒸汽灭活）、废滤芯（生物安全柜滤芯、净化空调滤芯、洁净工作台滤芯）、废紫外灯管、废水处理污泥、实验室废液废渣（蒸汽灭活）。本项目实施后，在厂区内新建一个面积约8m2的危险废物暂存间和一个约3m2的医废暂存间，暂存危险废物。
企业的危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：
①危险废物贮存间的设计原则：要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
③要求安排专人做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。
④安全防护：危险废物贮存间都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存间进行监测。
⑤医疗废物：医疗废物的收集、管理严格执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中的相关规定。医疗废物暂存间设置储存架及专门的收集箱，产生的医疗废物于当日消毒后分类装入专用容器或收集箱内。常温下医疗废物贮存期不得超过一天，于5℃以下冷藏的，不得超过48小时，最长不超过7天。
3、生活垃圾管理要求
本项目拟于厂区内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。
综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。
五、地下水及土壤环境
（1）地下水环境
本项目生活污水经化粪池预处理达标纳管排放，实验室清洗废水（仪器容器清洗、桌面台面清洁）、洗衣废水经废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。化学品柜、化粪池、自建废水处理设施、危险废物贮存间、医废暂存间等均做好分区防渗措施。项目分区防渗工作技术要求详见下表。
表4-15项目分区防渗技术要求表
防渗级别
工作区
防渗技术要求
一般防渗区
危险废物贮存间
等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行
化学品库

医废暂存间

废水处理设施

简单防渗区
一般固废暂存间
一般地面硬化
原材料仓库
化粪池
厂区道路
综上所述，正常运行情况下，项目不会对地下水造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对地下水环境产生不利影响。
（2）土壤环境
本项目主要从事实验研究，生物试剂、化学试剂保存不当泄漏时易污染土壤环境。
企业拟落实以下措施：在厂区内设置专门的危险废物贮存间、医疗废物暂存间，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。废水收集管道、化粪池、调节池等均采取严格的防渗措施。
综上所述，正常运行情况下，项目不会对土壤造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对土壤环境产生不利影响。
六、生态
本项目不在产业园区外新增用地，故不对生态环境影响进行分析。
七、环境风险
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），项目主要风险物质为医用酒精、含氯消毒片等危险品及废试剂瓶（生物试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）、废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）、废标本（蒸汽灭活）、废滤芯（生物安全柜滤芯、净化空调滤芯、洁净工作台滤芯）、废紫外灯管、废水处理污泥、实验室废液废渣（蒸汽灭活）等危险废物。
项目涉及的化学品理化性质详见下表。
表4-16化学品理化性质表
序号
名称
CAS号
危险性类别
1

医用酒精
乙醇
64-17-5

易燃液体,类别2
2

含氯消毒片
三氯异氰尿酸
87-90-1

氧化性固体,类别2

严重眼损伤/眼刺激,类别2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）

危害水生环境-急性危害,类别1

危害水生环境-长期危害,类别1

2、风险潜势初判及评价等级
当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下：
表4-17临界量、实际储存量及Q值计算结果
序号
危险化学品名称
CAS号
临界量(t)

实际储存量(t)

q/Q

1

医用酒精
乙醇
64-17-5

50

0.041

0.0008

2

含氯消毒片
三氯异氰尿酸
87-90-1

5

0.0002

0.00004
3

除实验室废液废渣外的危险废物
--

50

8.359
0.1672
4
实验室废液废渣（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）

--

10

0.033
0.0033
Q值
0.171
注：危险废物中废试剂瓶、废滤芯、废紫外灯管、废水处理污泥实际储存量以年产生量计算，废一次性耗材、废标本、实验室废液废渣（蒸汽灭活）实际储存量以两天产生量计算。乙醇临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2）进行计算
由上计算可知，项目Q＜1，根据导则附录C，项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价仅作简单分析。
3、环境风险识别
（1）风险物质及扩散途径确定
本项目主要危险物质为医用酒精、含氯消毒片等危险品及废试剂瓶（生物试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）、废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）、废标本（蒸汽灭活）、废滤芯（生物安全柜滤芯、净化空调滤芯、洁净工作台滤芯）、废紫外灯管、废水处理污泥、实验室废液废渣（蒸汽灭活）等危险废物，根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。
表4-18危险物质的扩散途径及环境影响一览表
序号
环境风险单元
涉及物质
扩散途径及环境影响
1

化学品库
医用酒精、含氯消毒片
物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水
2

危险废物贮存间、医废暂存间
废试剂瓶（生物试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）、废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）、废标本（蒸汽灭活）、废滤芯（生物安全柜滤芯、净化空调滤芯、洁净工作台滤芯）、废紫外灯管、废水处理污泥、实验室废液废渣（蒸汽灭活）等
实验室废液等所在密封塑料桶发生泄漏导致废液进入雨水系统，污染附近水体 

3

废水处理设施
实验室清洗废水、洗衣废水
废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响
（2）生物安全风险识别

本项目主要从事血液、细胞、分泌物、其他人体体液检测。项目检测的样本以及检测过程产生的废水、废物中可能含有感染性物质。
根据《人间传染的病原微生物名录》，本项目涉及的病毒、致病细菌的检测项目及分类如下表所示。
表4-20   本项目涉及的病毒、致病细菌的检测项目及分类
序号
检测项目
涉及病原菌
危害程度分类
实验室（样本检测）生物安全防护级别
1

乙型肝炎病毒表面抗原、核心抗体、e抗体、e抗体、表面抗原检测
乙型肝炎病毒
第三类
BSL-2，2级
抗肺炎支原体抗体 IgM 测定
肺炎支原体

第三类

BSL-2，2级

抗肺炎衣原体抗体 IgG 测定
肺炎衣原体

第三类

BSL-2，2级

梅毒螺旋体抗体检测
苍白（梅毒）密螺旋体

第三类
BSL-2，2级
2

抗链球菌溶血素 O
链球菌属
第三类
BSL-2，2级
由上表可知，本项目检测过程涉及到的致病微生物危害程度为第三类，由于本项目为样本检测，实验室操作级别为BSL-2，属于P2实验室，本项目使用II级A2生物安全柜用于涉及上表中病原微生物的实验操作，符合生物安全防护的要求。
4、环境风险分析
据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。
表4-21企业突发环境事件可能发生的危害后果分析
序号
突发环境事件类型
各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围
1

实验室废液等危险物和医用酒精、含氯消毒剂等原辅材料泄漏、废水处理单元事故排放
物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水
2
安全隐患导致次生事件
火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响
5、环境风险防范措施及应急要求
针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施：
（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。
（2）储存、使用过程的风险控制措施
贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。
危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。
含氯消毒片安全使用要求：
①按说明精准配比‌：通常每片（含有效氯450–550mg）溶于500–1000ml水得250–500mg/L消毒液（一般物体表面用）。‌务必先加水再投片，避免直接接触药片‌。
‌②现配现用‌：配制后有效期≤24小时（有效氯易挥发失效），当日用完；‌不得与酒精、洁厕灵（酸性清洁剂）混用‌，以防产生有毒氯气。
‌③全程防护‌：操作戴‌橡胶手套、口罩、护目镜‌，在‌通风良好处‌进行；避免吸入挥发气体或接触皮肤/黏膜，不慎接触立即用大量流动清水冲洗15分钟以上。
‌‌④安全储存‌：原片‌密封、避光、阴凉干燥处存放‌，远离儿童、宠物、食物及火源；‌不可吞服‌，误食立即就医。 ‌‌
（3）污水处理设施风险防范

①防腐、防渗：所有污水处理单元下接触面、侧面均进行防腐、防渗处理；内置污水管线均采用防渗性能好的双壁波纹管。
②管理与维护：废水排放、污水处理设施的管理与维护采用专人管理，定期维护，尽可能避免或减少综合污水非正常排放事故的发生。
③加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
④非正常事故处理：污水处理设施出现故障时应立即停止运行，并及时上报公司管理部门进行修复。

（4）风险防范措施
①原材料仓库进行“三防”处理，同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。
②实验室地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。
③危险废物贮存间要求见上述。
④化粪池、废水处理设施进行防腐防渗防漏处理。
⑤内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。
（5）生物安全风险防范措施
本项目主要从事血液标本、细胞标本、分泌物标本、其他人体体液检测，为防止含病毒样本泄漏，本项目检测过程须采取严格的生物安全防控措施，具体如下：
1）实验室布局要求：需要标准的四区分离和气流控制，每个独立的实验区都有一个缓冲区。同时，每个区域均采用气压调节，使试剂和样本在整个实验过程中不受气溶胶污染，减少对人和环境的污染。机械连锁不锈钢传递窗确保试剂和样本在转移过程中不受污染（人员分流）。
2）实验室的操作人员需要接受基础理论、实验原理、标准操作、质量保证、注意事项等方面的标准培训。
3）个人防护必须按照生物安全二级实验室的个人防护要求进行。
4）本项目实验区域共设置3台生物安全柜，可能产生病原微生物的实验操作均在生物安全柜内进行。本项目使用的生物安全柜级别为II级A2型。A2型生物安全柜工作时为负压状态，操作过程排放的废气全部经自身配备的高效过滤器过滤后与实验室消毒废气一起统一经新风系统换气收集后在实验室外无组织排放。
生物安全柜配备超高效过滤器，对>0.12um颗粒系的截留效率大于99.99%。涉及感染性的气溶胶经过高效过滤器过滤处理后，能够有效去除有害微生物成分。
5）本项目实验过程产生的废水经消毒处理后排放，产生的含感染性的医疗垃圾、危险废物经压力蒸汽灭菌器消毒后由资质的专业公司清运、处置，因此不会造成感染性物质的大量扩散、传播。
6）加强压力蒸汽灭菌器的运行管理：建设单位要求操作人员对于压力蒸汽灭菌器的使用严格按照操作规程执行，并对相关人员进行培训。对于压力蒸汽灭菌器的验证须委托有资质的单位进行，每年验证一次，并对验证结果进行分析与评价，同时记录验证期间的设备运行状况，出具验证结果证明。建设单位对验证资料存档。压力蒸汽灭菌器的压力表每年委托有资质的机构检测，并出具合格证明。
7）加强生物安全柜的运行管理：a.首先微生物检测人员需进行生物安全柜的使用培训才能进行操作，未经授权人员不能使用。b.每次检测工作完成后进行全面消毒。c.高效过滤器失效报警启动时候须停止工作并及时更换生物安全柜的高效过滤器。d.每个季度或半年进行例行检查，如有异常及时报修。
（6）环保设备风险防范
根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。
企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。
八、环境管理及环境监测
1、环境管理
根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：
环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是：
①贯彻执行国家和杭州市的环境保护法规和标准；
②接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况；
③组织制定公司各部门的环境管理规章制度；
④负责设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。
2、环境监测计划
企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。
①竣工验收监测
建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的管理要求，自主开展验收工作。
竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：
（1）各种资料手续是否完整。
（2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。
（3）按照“三同时”要求，各项设施是否安装到位，运转是否正常。
（4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总量控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。
（5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。
（6）对环境敏感目标环境质量的验证，大气保护距离的落实等。
（7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项设施的施工质量是否满足要求，各项设施是否满足正常运转条等。
（8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。
（9）竣工验收结论与建议。
②营运期的污染源和环境质量监测
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。

九、排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为实验室项目，暂未纳入排污许可管理。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	微生物气溶胶（消毒后）、试剂挥发废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、实验室消毒废气（非甲烷总烃、氯气、氯化氢、恶臭污染物）
	生物安全柜内产生的微生物气溶胶、挥发性有机废气经HEPA过滤后在实验室内无组织排放，然后与实验室消毒废气一起经新风系统换气收集后在实验室外无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	废水处理设施出口
	实验室清洗废水、洗衣废水（pH、CODCr、氨氮、总磷、SS、BOD5、LAS、粪大肠菌群数）
	实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后纳入市政污水管网
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值

	
	废水纳管口DW001
	生活污水、实验室清洗废水、洗衣废水、纯水制备浓水及反冲洗废水（pH、CODCr、氨氮、总磷、SS、BOD5、LAS、粪大肠菌群数、总氮）
	生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。实验室清洗废水、洗衣废水经自建废水处理设施处理达标后纳管排放。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放
	执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷、总氮纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）)

	声环境
	厂界
	等效A声级
	①实验室采取一定程度的封闭隔音处理；②加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。
	执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类声环境功能区厂界噪声排放限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般废包装材料等一般工业固废收集后外售处理，废试剂瓶（生物试剂瓶、试剂盒内包装、医用酒精瓶等）、废一次性耗材（加样枪头、手套等，蒸汽灭活）、废标本（蒸汽灭活）、一般废包装材料、废滤芯（生物安全柜滤芯、净化空调滤芯、洁净工作台滤芯）、废紫外灯管、废水处理污泥、实验室废液废渣（蒸汽灭活）等危险废物暂存于危险废物贮存间和医废暂存间，委托有资质单位定期处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	化粪池、废水处理设施、危险废物贮存间、医废暂存间及相应管道做好防渗措施，确保废水、废气达标排放，做好环境保护日常管理与运营。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。
（2）储存、使用过程的风险控制措施
贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。
含氯消毒片安全使用要求：
①按说明精准配比‌：通常每片（含有效氯450–550mg）溶于500–1000ml水得250–500mg/L消毒液（一般物体表面用）。‌务必先加水再投片，避免直接接触药片‌。
‌②现配现用‌：配制后有效期≤24小时（有效氯易挥发失效），当日用完；‌不得与酒精、洁厕灵（酸性清洁剂）混用‌，以防产生有毒氯气。
‌③全程防护‌：操作戴‌橡胶手套、口罩、护目镜‌，在‌通风良好处‌进行；避免吸入挥发气体或接触皮肤/黏膜，不慎接触立即用大量流动清水冲洗15分钟以上。
‌‌④安全储存‌：原片‌密封、避光、阴凉干燥处存放‌，远离儿童、宠物、食物及火源；‌不可吞服‌，误食立即就医。 ‌‌
（3）污水处理设施风险防范

①防腐、防渗：所有污水处理单元下接触面、侧面均进行防腐、防渗处理；内置污水管线均采用防渗性能好的双壁波纹管。
②管理与维护：废水排放、污水处理设施的管理与维护采用专人管理，定期维护，尽可能避免或减少综合污水非正常排放事故的发生。
③加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
④非正常事故处理：污水处理设施出现故障时应立即停止运行，并及时上报公司管理部门进行修复。

（4）风险防范措施
①原材料仓库进行“三防”处理，同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。
②实验室地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。
③危险废物贮存间要求见上述。
④化粪池、废水处理设施进行防腐防渗防漏处理。
⑤内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。
（5）生物安全风险防范措施
本项目主要从事血液标本、细胞标本、分泌物标本、其他人体体液检测，为防止含病毒样本泄漏，本项目检测过程须采取严格的生物安全防控措施，具体如下：
1）实验室布局要求：需要标准的四区分离和气流控制，每个独立的实验区都有一个缓冲区。同时，每个区域均采用气压调节，使试剂和样本在整个实验过程中不受气溶胶污染，减少对人和环境的污染。机械连锁不锈钢传递窗确保试剂和样本在转移过程中不受污染（人员分流）。
2）实验室的操作人员需要接受基础理论、实验原理、标准操作、质量保证、注意事项等方面的标准培训。
3）个人防护必须按照生物安全二级实验室的个人防护要求进行。
4）本项目实验区域共设置3台生物安全柜，可能产生病原微生物的实验操作均在生物安全柜内进行。本项目使用的生物安全柜级别为II级A2型。A2型生物安全柜工作时为负压状态，操作过程排放的废气全部经自身配备的高效过滤器过滤后与实验室消毒废气一起统一经新风系统换气收集后在实验室外无组织排放。
生物安全柜配备超高效过滤器，对>0.12um颗粒系的截留效率大于99.99%。涉及感染性的气溶胶经过高效过滤器过滤处理后，能够有效去除有害微生物成分。
5）本项目实验过程产生的废水经消毒处理后排放，产生的含感染性的医疗垃圾、危险废物经压力蒸汽灭菌器消毒后由资质的专业公司清运、处置，因此不会造成感染性物质的大量扩散、传播。
6）加强压力蒸汽灭菌器的运行管理：建设单位要求操作人员对于压力蒸汽灭菌器的使用严格按照操作规程执行，并对相关人员进行培训。对于压力蒸汽灭菌器的验证须委托有资质的单位进行，每年验证一次，并对验证结果进行分析与评价，同时记录验证期间的设备运行状况，出具验证结果证明。建设单位对验证资料存档。压力蒸汽灭菌器的压力表每年委托有资质的机构检测，并出具合格证明。
7）加强生物安全柜的运行管理：a.首先微生物检测人员需进行生物安全柜的使用培训才能进行操作，未经授权人员不能使用。b.每次检测工作完成后进行全面消毒。c.高效过滤器失效报警启动时候须停止工作并及时更换生物安全柜的高效过滤器。d.每个季度或半年进行例行检查，如有异常及时报修。
（6）环保设备风险防范
根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。
企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

	其他环境
管理要求
	1、项目实施后，主要污染物排放量为：废水排放量3413t/a，CODCr0.119t/a、NH3-N0.006t/a、VOCs0.041t/a。



六、结论
	杭州云呼医学检验实验室有限公司拟在租赁奕玄通（杭州）信息科技有限公司位于杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1幢4楼的闲置厂房新建医学检验实验室。
综上所述，该项目的建设符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案的要求，符合杭州市余杭区未来科技城单元详细规划和《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现有等级。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的管理要求和各项污染防治措施，则该项目的实施是可行的。


七、大气环境影响专项评价
	一、评价因子确定
项目大气环境主要评价因子详见下表。
表7-1 项目评价因子确定
环境要素
现状评价因子
预测评价因子
大气环境
SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5
非甲烷总烃
二、环境功能区划及评价标准

1、环境功能区划

根据环境空气功能区划分，项目评价区域环境空气属二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

2、环境质量标准

建设项目选址于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1号楼4层401，项目拟建区域空气环境属于二类功能区，常规污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，具体标准见表7-2。

表7-2环境空气质量其它污染物参考限值

污染物名称
取值时间
过渡阶段浓度限值
标准浓度限值
单位
标准
SO2
年平均
60
20

μg/m³

《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）
日平均
150
50

1小时平均
500
150

NO2
年平均
40
30

日平均
80
50

1小时平均
200
200

CO

24小时平均
4
4

mg/m³

1小时平均
10
10

O3
日最大8小时平均
160
160

μg/m³

1小时平均
200
200

PM10
年平均
60
50

日平均
120
100

PM2.5
年平均
30
25

日平均
60
50

TSP

年平均
/
200

24小时平均
/
300

非甲烷
总烃
一次值
/
2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》中一次值
3、污染物排放标准
详见上表3-3~3-4。
三、评价工作等级和评价范围确定
根据工程分析，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐模式清单中的估算模式，选取非甲烷总烃等进行评价等级确定。
1. 估算因子源强及参数

本环评采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN，分析项目特征污染物的短期浓度最大值及对应的距离，并计算相应占标率。本次估算模型选用参数见表7-3，估算模式最大落地浓度统计结果见表7-4，评价等级判定依据见表7-5，估算源强参数见表7-10~7-11。
表7-3  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

39.3万

最高环境温度/℃

42.7

最低环境温度/℃

-8.9

土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

□是   ■否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是   ■否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

2、预测结果汇总

表7-4估算模式最大落地浓度统计结果

污染源
污染物
最大落
地浓度
（mg/m3）
评价标准
（mg/m3）
最大占标率
（%）
下风向距离（m）
D10%

（m）
评价
等级
无组织（面源）
实验室
非甲烷总烃
0.0147

2.0

0.73

32

200

三级
3、评价等级判定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10％。其中Pi的定义见下公式。

Pi=Ci×100％/Coi

式中：Pi——第
[image: image7.wmf]i

个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第
[image: image8.wmf]i

个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi——第
[image: image9.wmf]i

个污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3。

评价工作等级评判依据见表7-5。

表7-5评价工作等级判据

评价工作等级
评价工作分级判据
一级
Pmax≥10%

二级
1%≤Pmax<10%

三级
Pmax＜1％
注：①同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

②对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

根据估算模式计算结果，本项目废气最大地面浓度占标率为Pmax=0.73%（实验室无组织排放的非甲烷总烃），Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），大气评等级为三级评价，不进行进一步预测与评价。

4、环境保护目标
根据大气环境影响预测结果，本项目大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。根据编制技术指南，本项目环境保护目标为厂界外500m范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等。

根据核实，项目厂界外500m范围内不存在尚未建设的规划保护目标，项目大气环境保护目标情况详见下表。

表7-6大气环境保护目标一览表
名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对项目距离/m

经度/E

纬度/N

余杭区政府
119.974724

30.276777

行政机关
约1000人
二类大气环境功能区
东
60

沐宸院

119.972618

30.273778

居住区
约1935户
南
180

未来科技城第六小学

119.973587,

30.272249

学校
约2160人
南
370

景腾家园

119.976572

30.275071

居住区
约426户
东南
420

滨江枫映华庭

119.976427

30.272700

居住区
约192户
东南
310

杭州现代技工学校

119.968821

30.275284

学校

约1300人

西

360
四、环境空气质量现状调查
根据《2025年杭州市余杭区生态环境状况公报》：2025年，余杭区环境空气优良率90.1%，同比上升6.4个百分点；PM2.5年平均浓度26.8μg/m3，同比下降2.2μg/m³，降幅7.6%；PM10年平均浓度41.5μg/m3，同比下降2.2μg/m³，降幅5.0%；O3-90per浓度为150μg/m3，同比下降14μg/m3，降幅8.5%；SO2年平均浓度3μg/m3，同比持平；NO2年平均浓度23μg/m3，同比持平。
由于《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）已经替代GB 3095—2012，因此“表C.5 区域空气质量现状评价表”采用新标准，以“过渡阶段浓度限值”进行评价. 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
五、运营期废气污染源强核算

项目实验过程产生的废气主要为微生物气溶胶、试剂挥发废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、实验室消毒废气（氯气、氯化氢、非甲烷总烃、恶臭污染物）。

1、微生物气溶胶

本项目实验过程中，在实验室内共设3个生物安全柜，对血液、细胞、体液等样本采取的离心、提取等涉及感染性物质的步骤均在生物安全柜内进行操作，处理过程样品中的少量微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中的区域内。生物安全柜内环境呈负压状态，微生物核酸气溶胶不会排放到实验室空气环境中，二级生物安全柜的排风系统中设有HEPA过滤器，HEPA过滤器能过滤空气中细菌和病毒有机体，因此作为传染传播的预防。一般医疗使用HEPA滤清系统也合并高能紫外光单位杀害病毒及细菌。HEPA保证拦截空中疾病传输，对于直径0.3μm的颗粒，HEPA过滤器可以截留99.97%，而对于更大或更小的颗粒则可以截留99.99%。生物安全柜自带的HEPA过滤器将进出柜内的空气（包括微生物气溶胶、试剂挥发废气）净化后，排放在实验室内，由实验室新风系统收集后在实验室外无组织排放。排放的微生物气溶胶量极少，本环评不做定量分析。
2、试剂挥发废气

项目采用的试剂主要为各类外购商品化试剂盒，试剂盒一般由特异识别组分（抗体或抗原）、固相载体（磁性微粒或微孔板）、缓冲体系（三 (羟甲基) 氨基甲烷、磷酸盐等缓冲液，维持反应pH值，常含牛血清白蛋白（BSA）等稳定剂）、防腐剂与稳定剂‌（叠氮化钠（<0.1%），防止微生物生长）、校准品与质控品（含已知浓度的标准血清，用于绘制标准曲线和质量控制）、浓缩洗涤液（吐温-20，一种非离子表面活性剂，化学名称为聚氧乙烯（20）失水山梨醇单月桂酸酯）。
实验过程中外购商品化试剂盒中少量有机成分（如吐温-20、三 (羟甲基) 氨基甲烷）挥发，由于用量极少，不做定量分析，试剂挥发废气通过生物安全柜排气管道和实验室新风系统收集后在实验室外无组织排放。
3、实验室消毒废气

实验室采用75%的医用酒精和含氯消毒剂消毒。
75%的医用酒精喷涂在仪器、桌面表面，可有效灭杀大部分的细菌、病毒等微生物。通过相似相溶原理，乙醇成分将许多细菌或包膜病毒表面的脂质膜溶解，破坏其完整性，加速病原体的裂解和死亡，同时乙醇分子具有强烈脱水作用，能够夺取细菌蛋白质分子中的水分，破坏维持蛋白质空间结构的氢键。这种作用导致蛋白质肽链展开并发生不可逆的凝固变性，使细菌体内的酶失去活性，代谢过程停止，最终导致微生物死亡。
取含氯片状消毒剂溶于水后配置成消毒液，在实验室内喷洒溶液进行消毒，片状消毒剂用量为192.5g/年，含氯消毒剂的主要成分为三氯异氰尿酸，消毒机理为三氯异氰尿酸溶于水后在水中逐步水解，生成次氯酸和异氰尿酸，反应公式为：C3Cl3N3O3 +3H₂O → 3HClO（次氯酸）+ C₃H₃N₃O₃（氰尿酸）。次氯酸作为活性成分，通过以下途径发挥作用：1.氧化破坏：HClO穿透微生物细胞膜，氧化细胞内的酶、蛋白质和核酸，干扰代谢并导致细胞死亡。2.氯化反应：与微生物的氨基或硫基结合，破坏其结构功能。 异氰尿酸作为稳定剂，稳定游离的次氯酸，维持水中有效氯浓度，延长消毒持续时间。实验室用于消毒时，次氯酸见光易分解，产生HCl和O2，分解生成的HCl如果跟剩余的次氯酸继续反应，可能会产生少量氯气，在消毒过程中少量挥发。产生量极少，本环评不做定量分析。
项目75%的医用酒精用量为70L/a，根据计算，其中乙醇成分约0.041t/a，消毒过程中，乙醇全部挥发，以非甲烷总烃计，经实验室新风系统收集后在实验室外无组织排放，排放量约0.041t/a，排放速率约0.017kg/h。

综上所述，项目废气污染源强情况详见表7-7。

表7-7 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
产生量（t/a）
工艺
效率（%）
废气排放量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（kg/h）
排放时间（h）
实验室
消毒
无组织
非甲烷总烃
0.041

经实验室新风系统收集后在车间外无组织排放
--

--

--

0.041

2400

六、大气环境影响预测与评价
1、大气环境影响评价等级判定
（1）评价因子和评价标准筛选

根据分析，项目废气主要为微生物气溶胶、试剂挥发废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、实验室消毒废气（氯气、氯化氢、非甲烷总烃、恶臭污染物），根据废气排放特点，本环评选择具有代表性的非甲烷总烃作为评价因子，其相应的环境质量标准详见表7-2。
（2）评价等级确定
根据工程分析的结果，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐模式清单中的估算模式分别计算非甲烷总烃的最大地面空气质量浓度占标率。
1）估算因子源强及参数
根据工程分析，本项目各废气污染物排放口基本情况见下表7-8。
表7-8面源主要预测参数一览表
名称
面源中心点坐标
面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况
污染物排放速率kg/h

东经
北纬
非甲烷总烃
实验室
119.972956

30.275669

5.68

65

38

74

10

2400
正常
0.017

（3）大气评价等级
2）评价因子和筛选标准

项目评价因子和评价标准详见上表7-2。

3）估算模型参数

项目估算模型参数见上表7-3。

4）估算模型计算结果

项目估算模型计算结果详见上表7-4。
2、大气环境影响评价结论

根据预测结果可知，项目正常排放工况下，污染物短期浓度最大贡献值占标率小于1%，大气评价等级为三级评价，因此，本项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目污染物排放量核算表详见下表。

表7-9大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量（t/a）
1
非甲烷总烃
0.041

（4）废气监测计划
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。
（5）建设项目大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-10。
7-10建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容
自查项目
评价等级与范围
评价等级
一级□
二级□
三级(
评价范围
边长=50km□
边长5~50km□
边长=5km□
评价因子
SO2+NOx排放量
≥2000t/a□
500~2000t/a□
＜500t/a(
评价因子
基本污染物（ ）
其他污染物（非甲烷总烃）
包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准
评价标准
国家标准(
地方标准□
附录D□
其他标准(
现状评价
环境功能区
一类区□
二类区(
一类区和二类区□
评价基准年
（2024）年
环境空气质量现状调查数据来源
长期例行监测
数据□
主管部门发布的
数据(
现状补充监测□
现状评价
达标区□
不达标区(
污染源调查
调查内容
本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价（为二级评价，不涉及进一步预测）
预测模型
AERMOD

□
ADMS

□
AUSTAL2000

□
EDMS/AEDT

□
CALPUFF

□
网格模型
□
其他
□
预测范围
边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km□
预测因子
预测因子（）
包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□
正常排放短期浓度贡献值
C本项目最大占标率≤100%□
C本项目最大占标率＞100%□
正常排放年均浓度贡献值
一类区
C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率＞10%□
二类区
C本项目最大占标率≤30%□
C本项目最大占标率＞30%□
非正常排放1h浓度贡献值
非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□
C非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
C叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况
k ≤ -20%□
k ＞ -20%□
环境监测计划
污染源监测
监测因子：（非甲烷总烃）
无组织废气监测(
有组织废气监测□
无监测□
环境质量监测
监测因子：（）
监测点位数（）
无监测(
评价结论
环境影响
可以接受(不可以接受□
大气环境防护距离
距（）厂界最远（）m

污染源年排放量
SO2：（）t/a

NOx：（）t/a

颗粒物：（）t/a

VOCs：（0..041）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项



附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs
	0
	0
	0
	0.041
	0
	0.041
	+0.041

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.119
	0
	0.119
	+0.119

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	一般工业
固体废物
	一般废包装材料
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	+4

	危险废物
	废试剂瓶（生化试剂瓶、检测盒内包装、医用酒精瓶等）
	0
	0
	0
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	
	废一次性耗材（加样枪头、手套、口罩等，蒸汽灭活）
	0
	0
	0
	2.5
	0
	2.5
	+2.5

	
	废标本（蒸汽灭活）
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废滤芯
	生物安全柜
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	
	新风系统
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	
	超净工作台滤芯
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废紫外灯管
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	废水处理污泥
	0
	0
	0
	6.234
	0
	6.234
	+6.234

	
	实验室废液废渣（蒸汽灭活）
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	+5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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