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	建设项目名称
	浙江海科汽车部件有限公司年产1000万只传动系统部件项目

	项目代码
	2508-330482-04-01-124768

	建设单位联系人
	
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层

	地理坐标
	30°45' 12.224"N，120°59' 4.660"E

	国民经济
行业类别
	C3670汽车零部件及配件制造
	建设项目
行业类别
	三十三、汽车制造业—71、汽车零部件及配件制造367

	建设性质
	☑新建
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	平湖市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号
	2508-330482-04-01-124768

	总投资
（万元）
	1000
	环保投资
（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	0.05
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	■否
□是：
	建筑面积（㎡）
	1910

	专项评价设置情况
		类别
	设置原则
	对照分析
	是否
设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	不涉及有毒有害污染物。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水纳管排放。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目全部用水均由平湖市自来水厂提供，不设置取水口。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及直接向海洋排放污染物。
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	规划名称：《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划》
审批机关：平湖市城市规划委员会
审批文件名称及文号：平规委[2003]2号
规划名称：《《平湖市中心城区国土空间总体规划(2021-2035年)》
审批机关：嘉兴市人民政府
审批文件名称及文号：嘉兴市人民政府关于平湖市中心城区和新埭镇等镇级国土空间总体规划的批复 嘉政发函〔2024〕34号（2024.12.31）

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》
召集审查机关：原浙江省环境保护厅
审查文件名称及文号：浙环函[2017]426号


一、建设项目基本情况
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1、 平湖市国土空间总体规划（2021-2035年）
1、规划范围
规划范围为平湖市行政区域范围内的陆域557平方千米和海域1070平方千米。
2、规划期限
规划期限2021年至2035年。
近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。
3、中心城区空间结构
通过“东进、南拓、西联、北融、中优”策略，形成“双核双轴四点”核心引擎，强化走廊集聚效应，链接区域发展核心。通过新华路、南市路等南北向城市发展轴脉的走廊集聚效应，将经开区创新中心、主城区的老城生活服务核心、南市新区行政办公中心、高铁商务中心等片区高效串联。
4、中心城区土地利用规划
以全域土地综合整治为手段，加大土地整治力度，严格保护耕地，提高农用地综合生产效能；严格控制增量，确保建设用地总规模不突破上级下达指标。中心城区规划城镇建设用地总量76.9平方公里。
公共管理与公共服务用地布局：规划公共管理与公共服务用地462.5公顷。市级设施主要位于主城核心区域。行政办公用地以现有行政办公用地为主，在南市新区适当新增以产业服务、社会服务为主，兼顾文化休闲等公共服务的综合服务中心。
商业服务业用地布局：规划商业服务业用地397.5公顷，结合城市中心体系和居住区分布，构建城市商业中心区和商业街区。完善当湖街道老城综合商业服务中心，形成大型购物中心—大型卖场—市场设施—普通商业设施几个等级的商业体系。同时在南市新区结合高铁站的建设契机，形成包含商业休闲、商务办公、娱乐康体等功能于一体的城市新中心。
居住用地布局：规划居住用地2446.4公顷，分布于主城区和周边街道中心区连片布局。以改善现有居住环境，提升设施水平、调整人口结构为建设重点，增加经济适用房和廉租房供给。
工业用地布局：规划工业用地1794.2公顷，依托主要工业平台集中布局，包括平湖经济技术开发区主区、曹桥分区和林埭小微工业区三个主体工业片区。
5、给水工程规划
（1）供水系统
用水量预测：根据模型预测，2035年中心城区高日供水规模达18.59万m³/d。
供水设施规划：扩建古横桥优质水厂，以千岛湖优质水质水为定量来水，近期制水规模9.4万m³/d（其中供平湖8.3万m³/d，供嘉兴港区1.1万m³/d），远期11.5万m³/d（其中供平湖10.0万m³/d，供嘉兴港区1.5万m³/d）。
6、污水工程规划
污水量预测：根据模型预测结果，本次规划确定2035年平湖中心城区污水量规模为：17.3万m³/d。
污水设施规划：本次规划维持“分片处理、分片排放”的框架，中心城区不再新建集中污水处理厂，污水统一接入联合污水外排三期工程，最终进入嘉兴联合污水处理厂集中处理后排放杭州湾。
2、《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划》规划符合性分析
1总体布局
规划为“一心三轴六组团五区”的结构形式：
①一心：即开发区行政中心。是规划区的核心，设于新华北路与独黎路交叉口西南地块，重点设置开发区（钟埭街道）行政管理设施，并设置科研、技术培训机构设施和公建服务设施。
②三轴：即沿平湖大道、新华北路、独黎路三条道路轴向发展轴。平湖大道、新华北路是两条南北向的发展轴，独黎路是东西向的发展轴。
③六组团：即综合工业组团、光机电产业组团、传统产业组团、三个产业发展组团共六个工业产业组团。
④五区：即城西、红建、花园、福臻、钟埭五个居住社区。
2工业用地布局
（1）综合工业组团：位于宏建路以南，是已建成的工业区，主要以光机电为主，包括服装、箱包、汽车配件、塑料、工艺制品等各类工业产业。规划进一步完善组团基础设施和服务设施，同时优化用地功能结构，整治对环境构成污染的企业。
（2）光机电产业组团
位于宏建路以北，平湖大道两侧地段。是以光机电为主的产业组团。组团除重点发展光机电产业外，同时发展纺织产业，积极扶持新兴产业的发展。
另外结合新开挖的北市河，在平湖大道和北市河交叉处规划一处大型综合仓储区。
（3）传统产业组团
位于兴工路两侧、钟埭集镇南部。现状为原钟埭工业区，具备一定的发展基础。组团在现有基础上机械发展，以服装箱包为重点产业，带动其他加工制造业的一类工业发展。
（4）产业发展组团
分为东、西、南三个组团，分别位于独黎路以北、新华北路东部，新华北路东侧、平兴公路以南，以及嘉善塘以西到平钟公路以南地段。现状以农业生产用地为主。组团作为开发区的弹性发展空间，结合开发区产业发展走向，根据发展需要，逐步建立新型的产业区。在上海塘和乍林公路之间作为远景预留用地，控制村庄建设规模。
强化工业配套服务设施，在每个工业组团设置一至二个综合服务点，主要包括餐厅、小超市、加油站、停车场、公厕、垃圾站等。为工业组团职工生活提供方便服务。
另外，利用上海塘的水运优势，在独黎路北侧、上海塘沿线预留一仓储区。
根据《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划）》《平湖市国土空间总体规划》，本项目主要生产汽车零部件，企业处于平湖经济技术开发区地块内，属于综合工业组团，项目用地为工业用地。本项目建设符合“三线一单”要求，各污染物经处理均能达标排放，对周边环境影响可控，是平湖市快速经济发展的需求。综上，项目建设符合平湖经济开发区总体规划等相关规划要求。
3、规划环境影响评价符合性分析
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《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪环境影响跟踪评价报告书》于2017年8月由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成，并于2017年11月16日通过浙江省环保厅审查，审查文号为：浙环函[2017]426号。
表1-1   平湖经济开发区重点保护的生态空间清单（仅罗列涉及区块）
	生态空间名称及编号
	位置及面积
	现状
	保护对象
	生态空间范围示意图
	准入要求和管控措施

	平湖经济技术开发区环境优化准入区4-1
	面积为17.15平方公里；
环境功能区划中优化准入区（不含以居住功能为主的2-4和2-5区块）；
	以工业企业用地为主
	地表水III类
环境空气二级
声环境居住区2类、工业区3类
	[image: C:\Users\HZ\Desktop\AppData\Local\Temp\ksohtml32\wps1.jpg]
	禁止发展三类工业项目及国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。
禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。
新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平


表1-2   平湖经济开发区环境准入负面清单（仅罗列涉及区块内容）
	类别
	执行区域
	环境准入负面清单
	制定依据

	行业清单
	4-1
	①禁止发展三类工业项目及国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。
②禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。
新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平
	平湖市环境功能区划及区域环境制约因素

	行业清单否定性指标
	平湖经济开发区全域
	①项目万元工业增加值综合能耗低于本市“十三五”末控制指标，或低于嘉兴市行业平均水平10%以上；
②COD亩均排放量低于全市平均水平，投资排污强度低于全市前两年平均水平；不能符合以上两个条件不能准入。
	平湖市工业投资项目准入评价实施办法（平政发2016〕160号）

	工艺清单
	平湖经济开发区全域
	印染产业禁止工艺：
间歇式染色设备：浴比高于1：8。
	浙江省印染产业环境准入指导意见（修订）

	
	
	化纤产业禁止工艺：
①间歇法聚合聚酯生产工艺。
②常规聚酯（PET）连续聚合生产装置单线产能不得小于20万吨/年。
	浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）

	
	
	电镀产业禁止工艺：
禁止采用单级漂洗或直接冲洗工艺
	浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订）

	
	
	《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》
等文件限制和禁止的工艺。
	/

	工艺装备及产品清单
	平湖经济开发区全域
	化纤产业禁止设备：
常规化纤长丝用锭使用轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备
	浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）

	
	
	全行业：
燃煤锅炉窑炉《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》等文件限制和禁止的产品。
	平湖市工业投资项目准入评价实施办法


一、建设项目基本情况

建设项目拟建地位于本次规划环评中确定的平湖经济技术开发区4-1区域，本项目为汽车零部件制造，不属于该区域的环境准入负面清单项目，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类“十六：汽车 1、汽车关键零部件”。本项目建设能符合产业政策、产业发展等相关要求，满足入园准入条件，同时项目各类污染物经妥善治理后能够做到达标排放，能符合规划环评中的各项治理要求，因此项目实施能符合规划环评要求。
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1、审批原则符合性分析
（1）生态环境分区管控方案符合性分析
根据平湖市人民政府文件《平湖市人民政府关于印发<平湖市“三线一单”生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（平政发〔2024〕23号），平湖市（包含嘉兴港区）共划定环境管控单元22个，其中优先保护单元6个，重点管控单元15个（产业集聚类7个，城镇生活类8个），一般管控区1个。
根据项目地理位置，本项目属于平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）。
本项目与管控措施的对照分析如表1-3所示。
表1-3   本项目与管控措施的对照分析表
	内容
	准入清单
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。
	本项目已通过平湖市发改局备案，项目代码为2508-330482-04-01-124768
	符合

	
	2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合钟平湖市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。
	本项目属于105、汽车制造业36（除属于一类工业项目外的），属于二类工业项目。
	符合

	
	3、提高电力、医药、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。
	本项目不属于上述重点行业
	符合

	
	4、严格限制新、扩建医药（生物制药和创新中药除外）、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目（全部使用新料的塑料制品业、全部使用符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）文件要求的水性涂料、油墨、胶粘剂等的除外），新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。
	本项目使用清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。
	符合

	
	5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。
	本项目采用电能，不涉及高污染燃料
	符合

	
	6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。
	本项目位于平湖市经济技术开发区内，最近敏感目标钟溪南村距离本项目约850m
	符合

	污染物排放管控
	1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
	本项目污染物排放可满足总量平衡要求
	符合

	
	2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。
	本项目污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。
	符合

	
	3、推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。
	企业应按要求建设雨污管线，实现雨污分流符合“污水零直排”建设要求
	符合

	
	4、加强土壤和地下水污染防治与修复。
	本项目应按环评及环保部门相关要求进行防腐、防渗工作，并定期进行检查和修复，减少对周边土壤和地下水造成影响的可能性
	符合

	环境风险防控
	1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。
	企业应做好日常管理，建立完善的职业卫生体系、风险管控体系和自查监管机制，按职能部门要求编制应急预案并上报备案，定期进行隐患排查和应急演练。
	符合

	
	2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	
	

	资源开发效率要求
	1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率
	企业优先选择能效比高的生产设备。项目实施，企业将积极配合各项建设、改造，进一步提高水资源和能源利用率
	符合


本项目为汽车零部件制造，属于二类工业项目；根据项目所在地规划及我单位现场踏勘，本项目周边均为工业用地和闲置土地，为平湖市经济技术开发区内，规划为工业用地，居住区与工业区规划较合理。经对照，本项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率要求。因此，项目建设符合平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）相关要求。
（2）污染物达标性分析
根据工程分析和影响预测分析，在落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，在正常生产状态下，项目污染物能做到达标排放，因此，只要建设单位加强管理，确实落实污染防治措施，可确保企业废气、废水的达标排放，噪声不会对环境造成不良影响，固体废物得到合理安全处置。
（3）总量控制符合性分析
本项目新增总量通平衡后符合总量控制要求。
（4）环境功能符合性分析
根据空气、水和声环境质量影响分析，本项目建成后，项目周边空气环境质量、水环境和声环境质量基本可维持环境质量等级现状。
根据以上分析，本项目的建设从环保角度而言是可行的。
2、其他符合性分析
（1）“三线一单”符合性分析
①生态保护红线：
根据《浙江省生态保护红线分布图》划定，平湖区域内共划定2个自然生态红线区，分别为广陈塘饮用水水源保护区和九龙山国家森林公园。该类功能区主要分布于广陈镇和乍浦镇。本项目位于平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，处于平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006），不在生态保护红线范围内。
②环境质量底线：
项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目对产生的废水、废气、噪声经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。
综上，根据环境影响分析，采取相应的措施后，建设项目污染物排放对周围环境影响不大，基本不改变环境功能区要求，能维持环境功能区现状，不会明显改变区域环境质量现状。因此，项目建设不会突破环境质量底线。
③资源利用上线：
建设项目用水、用电量均在区域水、电资源量范围内，不会超出资源利用上线。
④环境准入负面清单：
经对照，本项目建设符合平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率四项要求。同时根据《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》，项目能符合规划环评中的环境准入及各项环保治理要求，符合规划环评要求。
综上，项目符合“三线一单”相关要求。
（2）产业政策符合性分析
本项目主要进行汽车零部件制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类产业。
（3）与长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析
表1-4   项目与长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析
	序号
	环境管控单元
	本项目情况
	是否符合要求

	1
	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。
	不涉及。
	符合

	2
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。
经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。
	不涉及。
	符合

	3
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。
禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。
禁止在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内建设项目。
自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。
	非自然保护区、森林公园、地质公园、Ⅰ级林地、一级国家级公益林。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。
饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。
	不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。
水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。
	不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	6
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：
(一）禁止挖沙、采矿；
(二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；
(三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；
(四）禁止截断湿地水源；
(五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；
(六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；
(七）禁止引入外来物种；
(八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；
（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。
	不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	不涉及长江流域河湖岸线。
	符合

	8
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。
	不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。
	符合

	9
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。
	符合

	10
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	不涉及。
	符合

	11
	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	不在长江重要支流岸线一公里范围内，也不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	12
	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	
	

	13
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	14
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不涉及。
	符合

	15
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目以及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的项目，也不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。
	符合

	16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
	不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	17
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	不属于高耗能高排放项目。
	符合

	18
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	不涉及。
	符合


（4）“污水零直排区”建设实施方案符合性分析
根据《浙江省生态环境厅浙江省经济和信息化厅省美丽浙江建设领导小组“五水共治”（河长制）办公室关于印发〈浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020~2022）〉及配套技术要点的通知》中《园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）》中工业企业一般性要点》进行符合性分析，具体见下表。
表1-5   《浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”
建设实施方案（2020-2022年）》符合性分析
	内容
	要点
	企业情况
	是否符合

	一、排查要点
	1、各工序、环节产生的生活污水、生产废水、雨水、清净下水去向和管网基本情况，包括管网材质、铺设方式、排水能力、标识等。
	企业应配合排查工作，建立管网系统排查档案，便于后期监察工作开展。
日常生产严格执行雨污分流，按规范设置排放口。
	符合

	
	2、管网及辅助设施缺陷，参照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJI81)执行，可委托专业机构排查；需形成管网系统排查成果，包括管网系统建设平面图（带问题节点）、检测与评估报告（含缺陷清单）
	
	

	
	3、涉水排放口（包括涉及一类污染物的车间或车间处理设施排放口、企业总排口、雨水排放口、清净下水排放口、溢排水排放口等）设置情况，包括排口类型、规范化建设、标识等情况
	
	

	
	4、雨水收集处理情况，包括初期雨水收集区域、收集池容量及雨水切换控制（切换方式、控制要求）等情况。
	企业不涉及危险化学品存储、原辅材料均存放在室内，无需收集初期雨水，雨水经收集后接入市政雨水管网
	符合

	二、重点问题整改要点
	（一）“一长一策”治理
	1、应制定“一厂一策 “治理方案， 按照“四张清单＂（问题清单、任务清单、项目清单、责任清单）实施整改，清单和整改进展需及时报送园区”污水零直排区”建设管理部门。
	企业应配合排查整改工作，制定”一厂一策”治理方案，按照“四张清单”实施整改，清单和整改进展需及时报送园区”污水零直排区”建设管理部门
	符合

	
	（二）管网系统
	2、企业按规范建设独立的清污分流、雨污分流系统，管网及辅助设施应有明确的标识。
	本项目利用企业现有生产车间实施，目前企业清污分流、雨污分流系统已建成，管网系统走向明确，并设置了标志标识
	符合

	二、重点问题整改要点
	（二）管网系统
	3、针对排查发现的管网及其辅助设施缺陷进行整改修复，可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268)《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》 (CJJT 210)实施。
	企业对排查过程发现的管网缺陷等问题进行整改修复
	符合

	
	
	4、生活污水和工业废水宜采用明管化方式输送，确需采用地下管网输送的，应合理设置观察井，方便日常巡检。重污染行业废水推荐采用管廊架空方式输送。
	项目废水采用明管化方式输送，并设置防腐防渗
	符合

	
	
	5、废水管网应根据废水性质选择适用、耐用的优质管材，应符合相关标准手册规范和设计要求，可采用玻璃钢夹砂管、金属防腐管（不锈钢、铸铁管和钢管）、塑料管(HDPE管、U-PVC)等。
	企业废水管网按照废水性质选择适用、耐用的优质管材，符合相关标准手册规范和设计要求
	符合

	
	
	6、推荐使用地面明沟方式收集雨水，采用可视盖板；无降雨情况下，雨水沟一般应保持干燥。确需采用管网输送雨水的，可采用HOPE管（DN600mm以下）。
	使用地面明沟方式收集雨水，采用可视盖板
	符合

	
	
	7、雨水收集沟内不得敷设与雨水收集无关的管网，雨水收集沟与生产车间保持一定距离，严禁污水混入雨水沟渠。
	雨污分流，雨水收集沟与生产车间保持一定距离
	符合

	
	
	8、隔油池根据食堂就餐人数确定容积，残渣和废油须定期清理；化粪池满足三格式化粪池设计、建设要求，粪皮和粪渣定期清理。参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015)、《饮食业环境保护技术规范》(HJ554)等技术规范。
	企业不设厨房。企业化粪池设置三格式化粪池，粪皮和粪渣定期清理
	符合

	二、重点问题整改要点
	（二）管网系统
	9、厂区内拖把清洗池、员工洗手槽等散装龙头区域的废水应纳入相应的污水管网。
	企业厂区内员工洗手槽等散装龙头区域的废水均纳入相应污水管网。
	符合

	
	（三）初期雨水
	10、企业物料储罐区、风险物质装卸区等可能受污染区块应建立初期雨水收集系统，初期雨水应排入污水处理设施进行处理。
	本项目不涉及储罐区和风险物质装卸区，无需设置初期雨水收集系统
	符合

	
	
	11、初期雨水收集池容量应满足收集要求，重污染行业按降雨深度10—30mm收集，一般行业按10mm收集，推荐安装阀门自动切换系统。具体可参照《石油化工污水处理设计规范》(GB50747)《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684)等。
	不涉及
	符合

	
	
	12、统计初期雨水等水量变化情况，报送园区管理机构。
	不涉及
	符合

	
	（四）排污（水）口
	13、每个企业一般只允许设置1个排污口，废水纳入园区污水收集管网，按要求安装废水在线监测设施并联网。
	企业按照园区规定设置。
	符合

	
	
	14、原则上只设置1个雨水排放口，根据排水条件确需设置多个的，需向园区管理机构备案。
	企业雨水排放口按规范设置。
	符合

	
	
	15、不得设置清净下水排放口。
	企业无清净下水排放口。
	符合

	三、长效管理要点
	1、建立企业内部管网系统、初期雨水收集系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。
	企业应建立内部管网系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。
	符合

	
	2、有条件的企业配备相关的管网排查设施，提升管网运行维护能力。
	企业根据自身情况配备。
	符合

	
	3、自觉执行排水许可制度、排污许可制度
	要求企业执行排水许可制度、排污许可制度。
	符合

	
	4、按园区要求实施初期雨水分时段输送。
	本项目不涉及初期雨水收集。
	符合


一、建设项目基本情况其它符合性分析

综上，项目建设能符合工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020~2022年）相关要求。
2. 
2.1  建设内容
2.1.1  项目由来及概况
浙江海科汽车部件有限公司，租赁平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，拟投资1000万元进行年产1000万只传动系统部件项目建设。设生产车间、检测室、办公室、仓库等，配置油压机、卧式数控车床、拉床、磨床及装配设备等，项目达产后预计年产1000万只传动系统部件，实现年产值1亿元、利税1500万元。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。为此，企业委托我单位进行项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），本项目主要对汽车零部件进行清洗检测，属于三十三、汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造 367 中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）类项目。故本项目需在建设开工前编制环境影响报告表。我单位通过对项目实施地周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，现报请审查。
2.1.2  项目组成
表2-1   项目组成表
	工程类别
	主要内容
	备注

	主体工程
	整体
	生产车间面积为1910m2，共1层。车间包括下料区、机加工区、锻造区、拉齿区、磨削区、仓储区等区域。
	依托

	公用工程
	给水
	企业依托所在厂区现有给水系统，给水由市政给水管网供给。
	依托

	
	排水
	企业依托厂区排水系统，雨污分流制。生活污水处理达标后纳管排放。
	依托

	
	供电
	项目用电由当地供电部门供电，厂区内电力线路依托厂区电力线路。
	依托

	环保工程
	废气处理
	抛丸机密闭且与废气处理设备由管道直连，接入布袋除尘器处理后经排气筒DA001排放。
加工中心、机床设备配备油雾净化器，密闭罩密闭收集，经配备的油雾净化器处理后车间内无组织排放。
	

	
	废水处理
	清洗废水做危废委托有资质单位处置，不外排；生活污水经新建化粪池处理达标后纳管排放。
	新建

	
	降噪措施
	设备的减振、隔声降噪。
	新建

	
	固废处理
	危废仓库位于车间东北角，面积10m2，用于危险废物暂存；一般固废仓库位于车间东北角，面积20m2，用于一般固废暂存。
	新建


2.1.3  项目产品方案
本次项目产品包含GI三销轴、GI三销节、AAR三销轴、AAR三销节、差速器齿轮5类零件，具体产品方案如下表：
表2-2   企业产品方案
	序号
	产品名称
	设计年产量
	储运方式

	1
	GI三销轴
	100万只
	铁框、汽运

	2
	GI三销节
	300万只
	铁框、汽运

	3
	AAR三销轴
	100万只
	铁框、汽运

	4
	AAR三销节
	300万只
	铁框、汽运

	5
	差速器齿轮
	200万只
	铁框、汽运

	合计
	1000万只
	/


2.1.4  原辅材料消耗
本项目建设后主要原辅料及消耗量见表2-3。
表2-3 [bookmark: _Hlk129172656]  建设项目建设后主要原辅材料一览表
	[bookmark: _Hlk129172755]序号
	名称
	规格
	最大储存量
	用量

	1
	圆钢棒料
	ɸ25~ ɸ40
	400t
	4360t/a

	2
	轴环
	ɸ25~ ɸ40
	500万只
	1800万只

	3
	滚针
	ɸ1.5~ ɸ2.5
	5000万只
	45000万根

	4
	锁紧环
	ɸ25~ ɸ40
	500万只
	1800万只

	5
	高分子润滑剂
	50L/桶
	250L
	2000L

	6
	切削液
	200L/桶
	400L
	1.079t/a

	7
	液压油
	200L/桶
	400L
	800L

	8
	FC-D5400（脱脂剂）
	25L/桶
	100L
	450L

	9
	FL-E930（皂化剂）
	25L/桶
	100
	450L

	10
	石墨润滑剂
	200L/桶
	400L
	0.87t/a

	11
	探伤粉
	1kg/瓶
	0.003t
	0.003t/a

	12
	钢丸
	1000kg/袋
	5t
	50t/a

	13
	磨料
	1000kg/袋
	3t
	5t/a


表2-4   项目主要原料及其主要组分理化性质
	1、FC-D5400（脱脂剂）

	成分
	氢氧化钠45-50%、螯合剂5-10%、聚羧酸1-5%、水余量

	理化性质
	外观：无色至淡黄色液体；溶解性：可溶；在通常使用条件下，稳定；禁配物：酸；密度1.05。

	2、FL-E930（皂化剂）

	成分
	硅酸钠10-30%；树脂1-10%；水60%-90%。

	理化性质
	水溶性白色液体，相对密度1.1，pH 11.4。在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

	3、石墨润滑剂

	成分
	石墨10-30%、亚硝酸钠0.1%-0.5%、水50%-70%。

	理化性质
	黑色液体，本品不自燃不爆炸，pH11.0、密度1.16。

	4、切削液

	成分
	有机酸5-15% ；有机胺20-40% ；无机物0-5 % ；其它添加剂0-5%
；水余量。

	理化性质
	浅黄色液体，相对密度1.079，pH 9.6。


《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）符合性分析
根据企业提供的MSDS，项目使用FC-D5400、FL-E930清洗剂均为水基，均不含有二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯等挥发性有机物，不含易挥发成分，可满足《清洗 剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中表1中的水基型清洗剂中VOC含量限值要求（≤50g/L）。
2.1.5  主要生产设备
本项目主要的生产设施见表2-5。
表2-5   项目建设后主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	圆盘锯
	GSYJ-70
	4
	下料车间

	2
	抛丸机
	KDR3d10
	2
	锻造车间

	3
	预抽真空井式炉
	RJZ-120-9
	2
	

	4
	挤压预处理机
	XHRH80-III
	2
	

	5
	800T油压机
	ZYJ-800T
	6
	

	6
	500T油压机
	ZYJ-500T
	4
	

	7
	中频加热炉
	GT200-1S
	4
	

	8
	卧式数控车床
	ETC1625
	6
	机加工车间

	9
	卧式数控车床
	QT2045P
	6
	

	10
	拉床
	LG5125
	1
	

	11
	四工位拉床机械手
	-
	2
	

	12
	清洗机
	QXLT25-I
	2
	

	13
	磨床
	MK1040B
	6
	

	14
	探伤机
	-
	1
	

	15
	圆弧爬坡振动光饰机
	LZG(A)1000
	1
	

	16
	三销轴自动装针机
	ZZJ40
	3
	装配车间

	17
	三销轴自动检测设备
	XS-JC45
	3
	

	18
	冷却水塔
	30kw
	1
	/

	19
	空压机
	/
	1
	空压机房


2.1.6  生产班次及劳动定员
本项目实施后劳动定员为30人，企业年生产天数为250天，项目实行两班制，单班工作时长12h，企业不设置食堂住宿。
2.1.7  总平面布置
本项目拟建于浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层。生产车间面积为1910m2，共1层。车间包括下料区、机加工区、锻造区、拉齿区、磨削区、仓储区等区域。具体布置见附图3项目平面布置示意图。

二、建设项目工程分析建设
内容


2.2  工艺流程和产排污环节
2.2.1  工艺流程	


图2-1   生产工艺流程及产污环节图
主要工艺流程说明：
①原材料入场检验：检验原材料有无锈迹、折皱、裂纹等影响使用的缺陷。
②下料：采用圆盘锯将棒料切割为定长的坯料。
③退火：使用中频加热炉（电加热）加热坯料，降低金属材料的变形抗力，提高塑性，使坯料在锻造时易于成型。
④表面润滑处理：在挤压预处理机内对坯料进行表面润滑处理，在坯料表面涂敷石墨润滑剂，然后进行热风烘干，根据石墨润滑剂MSDS，烘干过程中挥发成分为水分。
⑤锻造：加热后的坯料先进入预锻模具，通过油压机进行锻压，将坯料塑造成三销轴最终形状的轮廓，此过程会产生锻压粉尘和脱模粉尘。
⑥抛丸：首先将细钢丸作为抛射介质，利用抛丸机高速旋转并将钢丸抛射到电机转轴零部件的表面上，钢丸的高速冲击能够去除零部件表面的氧化皮、锈蚀、油污及微小毛刺等杂质，达到清理和强化表面的目的。两台抛丸机中产生的废气通过自带布袋除尘器进行除尘后通过DA001排气筒排放，废钢丸及抛丸粉尘经收集后外售。
⑦机加工：机加工工序包括钻孔粗车、车外圆、端面、内孔、轴颈、拉花键等工序，机加工采用湿式作业，利用切削液进行冷却，切削液在机器中经过自带的过滤设备过滤后循环使用，定期更换，废切削液作为危废处理。
⑧清洗1：清洗去除前工序中残留在工件上的少量切削液。清洗剂与水的配比，工作浓度为为10%，清洗剂循环使用，定期补充。4周更换一次，作危废委托有资质单位处置。
⑨碳氮共渗、淬火、回火：经机械加工后的工件送入碳氮共渗、淬火、回火工序以提高工件的淬透性、回火抗力、耐磨性和抗疲劳性能等。此工序为外协。
⑩轴颈磨加工：使用磨床对工件进行进一步加工，磨加工过程中温度升高，切削液少量挥发，产生机加工油雾。
⑪探伤：对工件施加部分或整体的环绕磁场，使工件整体或局部磁化。使荧光探伤液吸附在缺陷部位的磁极之间形成检测图像，探伤磁化后的工件达到磁饱和，进行退磁，使工件的剩磁达到国家标准或磁化前的状态。荧光探伤液使用荧光粉和水配制，荧光液使用一段时间后整体更换，作为危废委托有资质单位处置。
⑫清洗2：清洗去除前工序中残留在工件上的探伤液。清洗剂与水的配比，工作浓度为为10%，清洗剂循环使用，定期补充。4周更换一次，作危废委托有资质单位处置。
⑬光饰：使用圆弧爬坡振动光饰机对零件表面进行光饰要用于去毛刺、抛光和提高表面光洁度，本项目光饰为干式振动光饰，不产生废水，光饰机工作时加盖密闭，开盖时会有少量颗粒物逸出。光饰会产生金属屑、废磨料。
⑭装配：使用三销轴自动装针机对零件进行装配。
⑮检验：使用三销轴自动检测设备对零件进行检测。
2.2.2  主要产污环节及污染因子
表2-6   主要产污环节及污染因子
	污染类型
	污染环节
	主要污染因子

	废气
	下料
	下料废气

	
	抛丸
	抛丸废气

	
	锻压、脱模
	锻压粉尘、脱模粉尘

	
	加加工
	机加工油雾

	
	清洗
	清洗废气

	
	光饰
	光饰废气

	废水
	员工生活
	生活污水

	固废
	原料使用
	废一般包装材料S1

	
	机加工
	废金属S2

	
	废气处理
	布袋收尘S3

	
	抛丸
	废钢丸S4

	
	探伤
	废探伤液S5

	
	机加工
	废含油金属屑S6

	
	机加工
	废切削液S7

	
	原料使用
	废化学品包装S8

	
	清洗
	清洗废液S9

	
	光饰
	光饰机清灰S10

	
	光饰
	废磨料S11

	
	员工生活
	生活垃圾S12

	噪声
	各生产工序
	机械噪声


二、建设项目工程分析工艺流程及产排污环节

2.2.3  
2.2.4  水平衡
[image: ]



二、建设项目工程分析
图2-6  水平衡图
2.3  与项目有关的原有污染问题
2.3.1  现有工程环境影响评价及竣工环境保护验收情况
浙江海科汽车部件有限公司，位于平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，项目为新建，租用厂房目前为空厂房，无与项目有关的原有污染问题。
二、建设项目工程分析与项目有关的原有污染问题


3. [bookmark: _Toc104732980]区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
3.1  区域环境质量现状
3.1.1  大气环境质量现状
1、基本污染物环境质量现状数据及现状评价
（1）环境空气区域达标性判断
[bookmark: _Hlk167113737]建设项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)中二级标准。项目所在区域涉及平湖市钟埭街道，为了解项目所在区域的环境空气的达标性，本评价引用嘉兴市生态环境局提供的《平湖市环境监测年鉴（2025年度）》中空气质量监测结果进行评价。具体数据见表3-1。
表3-1   平湖市2025年环境质量数据汇总表
	污染物
	年评价指标
	单位
	现状浓度
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	μg/m3
	26
	35
	74.3
	达标

	
	第95百分位数日平均质量浓度
	
	70
	75
	93.3
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	
	43
	70
	61.4
	达标

	
	第95百分位数日平均质量浓度
	
	100
	150
	66.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	
	23
	40
	57.5
	达标

	
	第98百分位数日平均质量浓度
	
	61
	80
	76.3
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	
	8
	60
	13.3
	达标

	
	第98百分位数日平均质量浓度
	
	12
	150
	8.0
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8h平均质量浓度
	
	155
	160
	96.9
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	mg/m3
	0.8
	4
	20.0
	达标


根据环境质量数据可知，平湖市2025年各项污染物指标均符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）及其修改单中的相关要求（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准。
目前《环境空气质量标准》（GB3095-2026）已经替代“GB3095-2012”，由上表可见，平湖市2025年大气环境中 PM2.5的日平均第95百分位数质量浓度超标准中的“过渡阶段二级浓度限值”。根据“省美丽浙江建设领导小组办公室印发《浙江省2026年空气持续改善行动计划》的通知”，政府部门将持续推进能源、产业和交通运输等三大结构优化调整与大气环境治理能力提升，迭代实施治气攻坚15条工作举措，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、优良天数比率和重污染天数将得到持续改善，并逐步达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026），完成国家下达的年度空气质量考核目标。
3.1.2  地表水环境质量现状
1、污水处理厂受纳水体环境质量现状
建设项目废水由市政污水管网排入嘉兴市联合污水处理厂，处理达标后排入杭州湾，纳污水体为东海。根据《平湖市生态环境监测年鉴（2025年度）》，2025年平湖海域水质情况如下：
平湖市设两个近岸海域监测断面，分别009号断面和013号断面。009号断面（121.2282°E，30.651°N）所在海域属于独山四类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准；013号断面（121.1524°E，30.5832°N）所在海域属于九龙山三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。
2025年平湖市两个近岸海域监测断面水质均为劣Ⅳ类，均未达到所在海域功能区要求。两个断面定类指标均为无机氮。
009号断面无机氮平均浓度为0.991毫克/升，比上年下降24.4%。
013号断面无机氮平均浓度为0.532毫克/升，比上年下降71.7%。
2、项目周围地表水环境质量现状评价
为了解项目附近地表水环境现状质量，本环评引用嘉兴市生态环境局平湖分局提供的《平湖市生态环境监测年鉴（2025年度）》中荒田浜（万盛桥）断面的地表水水质监测数据（仅选取与本项目相关指标）进行评价，具体监测数据及评价结果见表3-2。
表3-2   地表水监测点位水质监测结果  单位：mg/L
	河流
	监测断面
	年份
	类别
	CODMn
	NH3-N
	TP
	BOD5

	嘉兴塘
	荒田浜（万盛桥）
	2025年
	年均值
	4.0
	0.26
	0.117
	1.6

	
	
	
	III类标准
	≤6
	≤1.0
	≤0.2
	≤4

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由表3-2可见，2025年度嘉兴塘荒田浜（万盛桥）断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，本项目附近区域地表水水质较好。
3.1.3  声环境质量现状
项目厂界外周围50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关要求，不进行声环境质量现状调查。
3.1.4  地下水及土壤环境质量现状
本项目将按要求设置专门的危废暂存场所并做好防腐防渗，生产过程不涉及重金属和持久性有机污染物。在正常工况企业设置有效的分区防控措施的前提下，不存在土壤、地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上无需开展土壤、地下水现状调查。
3.1.5  生态环境质量现状
本项目位于浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，属于工业聚集区，周围主要为企业、城市道路以及耕田等，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源等生态环境保护目标，故本环评不进行生态现状调查。
3.1.6  电磁辐射现状
本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此，无需进行电磁辐射现状监测与评价。

二、建设项目工程分析区域环境质量现状


3.2  环境保护目标
3.2.1  大气环境保护目标
本项目拟建地周边500m范围内无大气环境保护目标。
3.2.2  声环境保护目标
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.2.3  地下水环境保护目标
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4  生态环境保护目标
本项目选址位于浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，租用已建生产厂房进行实施，不涉及生态环境保护目标。
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准环境
保护
目标


3.3  污染物排放控制标准
3.3.1  废水污染物排放控制标准
[bookmark: _Hlk138646621]项目废水为生活污水。废水纳管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。目前，嘉兴联合污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准，省标未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，具体标准值见下表。
表3-3   废水排放标准      单位:mg/L，除pH外
	序号
	项目
	DB 33/2169-2018表1及GB18918-2002一级A标准
	GB/T 31962-2015 B级标准

	1
	pH值
	6～9
	6.5~9.5

	2
	色度
	30
	64

	3
	SS
	10
	400

	4
	BOD5
	10
	350

	5
	CODCr
	40※
	500

	6
	氨氮
	2（4）※
	45

	7
	总氮
	12（15）※
	70

	8
	TP
	0.3※
	8

	注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行


3.3.2  大气污染物排放控制标准
本项目抛丸粉尘经布袋除尘器处理后由排气筒DA001排放，颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）二级标准；企业边界企业边界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；企业厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
表3-4   有组织废气排放标准
	污染物
	单位
	限值
	监控位置
	排放标准

	颗粒物
	mg/m³
	120
	排气筒（26m）
	GB 16297-1996

	
	kg/h
	5.9
	
	



表3-5   无组织废气排放标准
	污染物
	单位
	限值
	监控位置
	排放标准

	颗粒物
	mg/m³
	1.0
	周界外浓度最高点
	GB 16297-1996

	非甲烷总烃
	mg/m³
	4.0
	周界外浓度最高点
	GB 16297-1996

	
	mg/m³
	6.0
	在厂房外设置监控点（监控点处1小时平均浓度限值）
	GB37822-2019

	
	mg/m³
	20
	在厂房外设置监控点（监控点处任意一次浓度值）
	GB37822-2019


3.3.3  噪声排放控制标准
根据《平湖市中心城区声环境功能区调整方案》（平政办发〔2025〕55号），本项目位于3-01声环境功能区，属于3类声环境功能区，各侧厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-6。
表3-6   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）
单位：dB(A)
	时段
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


3.3.4  固体废物排放控制标准
固体废物依据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。建设项目危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般工业固废厂内暂存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
3.4  总量控制指标
3.4.1  总量控制原则
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），现阶段主要污染物包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。

3.4.2  总量控制指标
根据本项目工程分析，项目实施后三废产排情况如表3-7所示。
表3-7   项目实施后三废产排情况汇总表
	污染物
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	环境排放量（t/a）

	废气
	颗粒物
	9.548
	9.17
	0.378

	生活污水
	废水量
	300
	0
	300

	
	CODCr
	0.09
	0.078
	0.012

	
	氨氮
	0.008
	0.007
	0.001

	固废
	废一般包装材料
	1
	1
	0

	
	废金属
	310
	310
	0

	
	布袋收尘
	9.17
	9.17
	0

	
	废钢丸
	8
	8
	0

	
	废含油金属屑
	8
	8
	0

	
	废切削液
	3
	3
	0

	
	废化学品包装
	0.2
	0.2
	0

	
	清洗废液
	9
	9
	0

	
	废探伤液
	0.5
	0.5
	0

	
	光饰机清灰
	4.25
	4.25
	0

	
	废磨料
	1
	1
	0

	
	生活垃圾
	9
	9
	0

	噪声
	各类生产、动力设备运行噪声


项目实施后全厂污染物排放总量控制建议值为：颗粒物0.378t/a。
3.4.3  总量平衡方案
根据浙江省现有总量控制要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物和重点重金属。本项目为新建项目，无现有项目，无“以新带老”削减量。
根据嘉兴市生态环境局平湖分局要求，仅排放职工生活污水、或其排放的职工生活污水和生产废水独立收集、分开计量的，职工生活污水新增的化学需氧量、氨氮排污指标可不纳入总量平衡范围。本项目生活污水和生产废水独立收集、分开计量，因此，本项目生活污水所排放的CODCr、NH3-N总量无需进行平衡。
本项目实施后，全厂污染物总量控制值为：工业烟粉尘排放量0.378t/a。
本项目实施后总量控制指标见下表。
表3-8   企业污染物总量情况一览表（单位：t/a）

	序号
	控制指标
	单位
	排放量

	1
	工业烟粉尘
	t/a
	0.378




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准总量
控制
指标


4. [bookmark: _Toc104732981]主要环境影响和保护措施
4.1  施工期环境影响和保护措施
本项目选址于平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，利用已建生产厂房实施。项目施工期主要为少量设备安装过程，基本不会对周围环境产生影响。
四、主要环境影响和保护措施施工
期环
境保
护措
施


4.2  运营期环境影响和保护措施
4.2.1  废气环境影响和保护措施
1、 下料废气：本项目在锯切/剪切工序会产生下料废气（粉尘），本项目锯切/剪切工序利用锯床进行生产，此过程不使用切削液，由于采用该机加工工艺产生的金属粉尘粒径较大，比重也较大，沉降速度快，基本能在操作点附近得到自然沉降，无组织排放金属粉尘量极小，本报告不作进一步评价。
2、 抛丸废气：本项目在抛丸工序会产生下料废气（粉尘），项目抛丸机自带独立抛丸室用于抛丸工艺，工件的抛丸处理在密闭抛丸室内进行。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《机械行业系数手册》，“06 预处理-干式预处理”的颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目需加工钢材4360t/a，故抛丸废气颗粒物产生量为9.548t/a，抛丸机密闭且与废气处理设备由管道直连，接入布袋除尘器，废气收集效率按98%计（主要考虑开关门时无组织逸散），处理效率按98%计，风机风量为5000m3/h。
3、 锻压粉尘：本项目锻造过程会产生一定量的金属氧化皮粉尘，产生量较小，主要成分为金属屑，因锻压粉尘颗粒较大，大部分在车间中自然沉降，定期清扫、收集后以固废形式处理，故本环评不做定量分析。要求企业及时清理地面金属粉尘，合理存放，以改善车间操作环境。
4、 脱模粉尘：本项目脱模过程中使用水性石墨润滑剂作为脱模剂，脱模的过程中随着温度升高，水蒸发后会产生少量石墨粉尘。本项目水性石墨润滑剂使用量约为0.87t/a，石墨粉尘产生量较小，故本环评不做定量分析。要求企业及时清理地面粉尘，合理存放，以改善车间操作环境。
5、 机加工油雾：本项目加工中心、车床等设备配合使用切削液进行机加工过程中会产生油雾废气，油雾废气以非甲烷总烃表征，加工中心、机床设备配备油雾净化器，密闭罩密闭收集，经配备的油雾净化器处理后车间内无组织排放，对周边环境产生的影响小，故本次环评油雾废气仅定性分析。
6、 清洗废气：本项目超声波清洗过程中会产生少量水蒸气，因水蒸气对大气环境基本无影响，故本评价对其不作分析。
7、 光饰废气：光饰机工作时加盖密闭，光饰过程中无废气产生；光饰机出料时，在开盖取出工件时，会有少量金属粉尘无组织逸散。开盖瞬间产生粉尘量极少，颗粒物大部分通过撞击和重力在车间内沉降，因此本项目光饰废气产生量极少，基本无外排，本评价不进行定量分析。
表4-1   废气污染源强
	污染物
	产生量(t/a)
	排放
形式
	排放源
	排放量（t/a）
	最大排放速率（kg/h）
	最大排放浓度（mg/m3）

	抛丸
	颗粒物
	9.548
	有组织
	DA001
	0.187
	0.04
	7.49

	
	
	
	无组织
	生产厂房
	0.191
	0.04
	/
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表4-2   废气污染源强核算结果及相关参数汇总
	污染工序
	污染因子
	污染源
	产生量t/a
	核算方法
	年工作时间h
	最大产生速率kg/h
	收集方式
	收集效率
%
	处理量
t/a
	采取的污染防治措施
	处理效率
%
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h

	抛丸
	颗粒物
	DA001
	9.548
	系数法
	5000
	1.910
	密闭设备
	98%
	9.357
	配套除尘设备
	98%
	0.187
	0.04
	7.49
	0.191
	0.04


表4-3   建设项目废气排放口基本情况
	名称
	排气筒底部中心地理坐标
	排气筒底部高程
（m）
	排气筒高度m
	排气筒出口内径m
	烟气流量m3/h
	烟气温度℃
	年排放小时数h
	排放工况
	污染物最大排放速率
（kg/h）

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	DA001
	120.984391791
	30.7532241
	23
	3
	0.12
	5000
	25
	5000
	正常
	0.04


表4-4   建设项目面源排放基本情况
	名称
	面源中心地理坐标
	面源高程（m）
	面源长度/m
	面源宽度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物最大排放速率（kg/h）

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	1#生产车间
	120.984660012
	30.753454780
	3.28
	93.46
	40.24
	2
	5000
	正常
	0.04


二、建设项目工程分析

4.2.2  非正常工况
本评价非正常工况以环保设备运转异常计，去除率为10%，预计非正常工况发现响应时间<0.5h，污染物排放量与产生量一致，具体见下表。
表4-5   非正常工况污染源排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）

	DA001
	布袋除尘器故障
	颗粒物
	2.0
	0.5
	1


4.2.3  废气环境影响分析
1、项目有组织废气达标排放分析
表4-6   项目有组织废气达标排放分析
	排气筒名称
	污染因子
	有组织
	风量
m3/h
	排气筒高度m
	排放标准
	是否达标

	
	
	排放量t/a
	最大排放速率kg/h
	最大排放浓度mg/m3
	
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	

	DA001
	颗粒物
	0.187
	0.04
	7.49
	5000
	26
	120
	5.9
	是


综上，在切实落实废气处理措施的基础上，项目废气有组织排放浓度能实现达标排放。
2、废气处理设施技术可行性分析
本项目抛丸机配套除尘装置，经密闭收集后由布袋除尘器处理达标后通过26m高的排气筒排放。布袋除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据《环境工程技术手册废气处理工程技术手册（2012年版）》，布袋除尘器对含粉尘粒子的气体效率较高，本项目采用“布袋除尘”来处理抛丸粉尘，属于可行技术，只要企业落实环保设施竣工验收，重视废气设施运行和维护，做好运行台账记录，在废气污染防治装置正常运行的情况下，本项目对周边大气环境的影响是可接受的。
4.2.4  废气监测计划
废气监测计划依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的相关要求制定，具体监测计划建议如下。
表4-7   废气监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；

	
	厂界
	颗粒物
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值


4.2.5  废水环境影响和保护措施
1、废水污染源强核算
（1）清洗废水
项目有2台清洗机，每台清洗机有1个清洗槽（0.5m3），为高压喷淋清洗通过高压水枪，向工件表面喷射带清洗剂的温水（30-50℃，电加热），利用水流冲击力剥离杂质，槽液更换频率约为4周每次。项目使用清洗剂需使用自来水稀释，清洗剂工作浓度为10%，工件带出及蒸发损耗按用水量的1%计。
表4-8   清洗废水产生一览表
	项目
	清洗槽
	药剂
	处理槽容积m3
	更换频次
	更换次数
	废水产生量t/a
	污染因子

	清洗机1
	清洗槽1
	FC-D5400
	0.5
	4周
	9
	4.5
	CODcr、NH3-N、石油类、TN、LAS

	清洗机2
	清洗槽2
	FL-E930
	0.5
	4周
	9
	4.5
	CODcr、NH3-N、石油类、TN、LAS

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	9
	/


综上，本项目清洗工序年用水量约为9.1/a，清洗废水产生量约为9t/a，清洗废水作为危废由有资质单位处置，不外排。

（2）循环冷却水
本项目油压机、中频加热炉需要使用冷却水对对设备进行冷却，冷却水循环使用、定期补充，不外排。循环冷却水使用过程中有蒸发损失，需定期补充，项目设1台循环水量为50t/h的冷却水塔。生产为二班制生产、每班12小时，冷却塔年运行约6000h，则项目年循环水量为30万吨，冷却水在使用过程中蒸发损失率按1.5%计，则补充水量约为4500t/a。本项目冷却水属于间接冷却水，通过间接冷却设备，可实现循环使用、不外排。
（3）生活污水
建设项目劳动定员30人，生产厂区不设员工食堂和宿舍，员工人均生活用水量按50L/d计，项目生产天数为250天。根据计算，项目生活用水量为1.5t/d、375t/a。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量约1.2t/d、300t/a。建设项目生活污水水质参照城市污水水质：pH6~9、CODCr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25 mg/L、总氮 45mg/L，总磷 5mg/L，则项目生活污水CODCr 和NH3-N产生量分别为0.09t/a、0.009t/a。
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本项目主要废水污染物产生和排放情况见下表。
表4-9   项目废水污染物产排情况
	工序/
生产线
	装置
	污染物
	污染
因子
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间
d

	
	
	
	
	核算
方法
	产生水量
t/a
	产生浓度
mg/L
	产生量
t/a
	工艺
	效率
%
	核算
方法
	排放废水量
t/a
	纳管排放浓度
mg/L
	纳管排放量
t/a
	

	员工
生活
	--
	生活
污水
	CODCr
	类比法
	300
	300
	0.09
	化粪池
	--
	--
	300
	300
	0.09 
	250

	
	
	
	NH3-N
	
	
	25
	0.008
	
	--
	
	
	25
	0.008
	

	
	
	
	总磷
	
	
	5
	0.002
	
	--
	
	
	5
	0.002
	


二、建设项目工程分析

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表。
表4-10   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODCr
NH3-N
	进入嘉兴市联合污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放
	1
	化粪池
	沉淀和厌氧发酵
	DW001
	是
否
	企业总排
雨水排放
轻净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放口


废水排放口基本情况详见表4-11，废水污染物排放执行标准详见表4-12。
表4-11   废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	废水排放量/（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	0.03
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放
	全天
	嘉兴市联合污水处理厂
	CODCr
	40

	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2（4）

	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.3


表4-12   废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	pH值
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准
	6.5-9.5

	
	
	BOD5
	
	250

	
	
	CODCr
	
	500

	2
	
	氨氮
	
	45

	3
	
	总氮
	
	70

	4
	
	TP
	
	8


4.2.2.2水环境影响分析
（1）项目废水纳管至污水处理厂可行性分析
1）废水接管可行性分析
项目拟建地属于嘉兴市联合污水处理厂的服务范围。据调查，项目周边污水管网配套完善，项目废水可纳管。项目废水经处理达标后，接入周边道路污水收集系统，最终送嘉兴市联合污水处理厂统一处理。嘉兴市联合污水处理厂现总处理能力60万t/d，目前尚有一定的处理余量。因此项目能满足废水接管要求。
2）废水排放对污水处理厂的冲击影响以及污水处理厂污水处理工艺可行性分析
嘉兴市污水处理工程包括嘉兴市所属市、区、县、镇（乡）截污输送干管、沿途提升加压泵站、污水处理厂、排海管道及附属设施。设计规模近期为30万m3/d，二期（2010年）为30万m3/d，总设计规模60万m3/d。工程主要接纳的是嘉兴市区和所辖县市各城镇的废水以及部分乡镇的生活污水，另外还有服务范围内的重点工业污水。
建设项目实施后，全厂接管废水量约1.2t/d，所占负荷相对于嘉兴市联合污水处理厂（总处理能力为60万t/d）来说极小，约占0.0002%，且项目废水水质较为简单，主要纳管污染物为COD、氨氮、SS，嘉兴市联合污水处理厂二期工程处理工艺采用A2/O生反池+二沉池工艺处理后经二氧化氯和臭氧组合消毒，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的，目前该污水处理厂处理水量还存在一定余量；同时项目废水水质经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）中三级纳管标准要求，且污水处理厂污水能稳定达标排放，废水纳管不会对该污水处理厂的正常运行带来影响和冲击。因此，本项目废水接管后不会对嘉兴市联合污水处理厂产生不良影响。
3）污水处理厂达标性分析：
根据浙江省污染源自动监控信息管理平台，嘉兴市联合污水处理厂2025年7月30日~8月5日废水监测数据见下表4-13。
表4-13   废水总排口监测结果       单位：mg/L（pH除外）
	监测时间
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	2025.07.30
	6.88
	13.89
	0.01
	0.1658
	8.897

	2025.07.31
	6.83
	13.31
	0.01
	0.1916
	8.331

	2025.08.01
	6.81
	10.04
	0.0152
	0.1615
	6.444

	2025.08.02
	6.92
	10.42
	0.0154
	0.1716
	5.681

	2025.08.03
	6.95
	11.95
	0.0806
	0.2171
	6.371

	2025.08.04
	7.05
	12.51
	0.0105
	0.1792
	8.264

	2025.08.05
	7.05
	12.27
	0.01
	0.1666
	9.112

	浓度限值
	6~9
	40
	4
	0.3
	15

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否


嘉兴市联合污水处理厂出水水质中pH范围均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准排放限值；CODCr、氨氮、总磷、总氮浓度范围均符合《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）排放限值，出水水质稳定。
（2）废水排放对周围环境的影响
项目废水经处理达标后排入污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂达标处理后排入杭州湾，废水不排入项目周围水体。因此，在正常生产及雨污分流情况下，项目废水纳管排放对项目周围水环境基本无影响。
4.2.2.3废水监测计划
本项目废水监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求制定。
表4-14   废水监测计划
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废水
	废水总排口
	pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、TN、TP
	每年
	《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）


4.2.6  噪声环境影响和保护措施
4.2.3.1噪声源强
本项目噪声源主要是锻压设备、机加工设备、清洗机等设备运行产生的噪声。根据对同类型生产设备的类比调查，项目噪声污染源强核算结果及相关参数见表4-15。
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表4-15   工业企业噪声源强调查清单
	室外声源

	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制设施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	空压机
	/
	122
	107
	1
	75/1
	隔声围挡
	昼夜

	冷却塔
	30kw
	122
	105
	1
	70/1
	隔声围挡
	昼夜

	抛丸风机
	5000m3/h
	45
	85
	24
	75/1
	隔声围挡
	昼夜

	下料风机
	8000m3/h
	40
	110
	24
	75/1
	隔声围挡
	昼夜

	室内声源

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	2#生产车间
	圆盘锯
	4
	85/1
	-
	50
	108
	1
	4~71
	76.8~76.9
	昼夜
	16
	60.8~60.9
	1

	2
	
	抛丸机
	2
	80/1
	-
	32
	92
	1
	8~90
	76.8~76.8
	昼夜
	16
	55.8~55.8
	1

	3
	
	预抽真空井式炉
	2
	70/1
	-
	36
	92
	1
	8~86
	61.8~61.8
	昼夜
	16
	45.8~45.8
	1

	4
	
	挤压预处理机
	2
	701
	-
	40
	92
	1
	8~82
	76.8~76.8
	昼夜
	16
	45.8~45.8
	1

	5
	
	800T油压机
	6
	80/1
	-
	50
	85
	1
	3~75
	76.8~76.9
	昼夜
	16
	55.8~55.9
	1

	6
	
	500T油压机
	4
	80/1
	-
	57
	90
	1
	3~75
	76.8~76.9
	昼夜
	16
	60.8~60.9
	1

	7
	
	中频加热炉
	4
	70/1
	-
	32
	86
	1
	5~95
	61.8~61.9
	昼夜
	16
	45.8~45.9
	1

	8
	
	卧式数控车床
	12
	80/1
	-
	70
	105
	1
	4~58
	76.8~76.9
	昼夜
	16
	55.8~55.8
	1

	9
	
	拉床
	1
	80/1
	-
	111
	110
	1
	9~95
	60.8~60.8
	昼夜
	16
	55.8~55.8
	1

	10
	
	清洗机
	2
	75/1
	-
	80
	96
	1
	5~63
	66.8~66.9
	昼夜
	16
	50.8~50.9
	1

	11
	
	无心磨床
	6
	75/1
	-
	108
	98
	1
	4~100
	76.8~76.9
	昼夜
	16
	55.7~55.9
	1

	12
	
	圆弧爬坡振动光饰机
	1
	80/1
	-
	85
	97
	1
	5~68
	76.8~76.9
	昼夜
	16
	55.8~55.9
	1

	13
	
	三销轴自动装针机
	3
	65/1
	-
	109
	92
	1
	5~96
	56.8~56.8
	昼夜
	16
	40.8~40.8
	1

	14
	
	三销轴自动检测设备
	3
	65/1
	-
	109
	90
	1
	3~96
	56.8~57.1
	昼夜
	16
	40.8~41.1
	1


注：以南厂界最西南点坐标为X、Y、Z（0,0,0）
二、建设项目工程分析

4.2.3.2噪声环境影响分析
本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4—2021）中的工业噪声预测计算模式，预测内容主要为厂界噪声预测值、分析厂界噪声达标情况。
（1）室外声源
已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：




式中：LP(r) ——预测点的倍频带声压级，dB；
Lw——倍频带声功率级，dB；
Dc——指向性校正，dB；
A——倍频带衰减，dB；
Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB
1）几何发散衰减
无指向性点声源的几何发散衰减：


式中：r——预测点与点声源之间的距离，m；
r0——参考声处与点声源之间的距离，m。
2）空气吸收引起的衰减


式中：a——为每100m空气吸收系数，dB。
3）地面效应衰减


式中：hm——传播路径的平均离地高度，m。
4）声屏障衰减
有限长声屏障引起的衰减：


无限长声屏障引起的衰减：


已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：


预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：


式中：LPi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi ——i倍频带A计权网络修正值，dB。
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下面两个公示作近似计算：



或                                            
（2）室内声源
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


式中：Q——指向性因数；

R——房间常数；，其中：S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：LPli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LPlj——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的等效倍频带声压级：


式中：LP2——等效室外倍频带的声压级，dB；
LP1——室内倍频带的声压级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级：


式中：LPli(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
等效室外声源的倍频带声功率级：


式中：LP2(T) ——室外声源倍频带声压级，dB；
S——透声面积，m2。
（3）噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
M——等效室外声源个数。
项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式为：


式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
4.2.3.3预测参数与条件
（1）声波在传播过程中能量衰减的因素较多。本评价预测时仅考虑几何发散和声屏障引起的衰减，其他因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。
（2）房子的隔声量由墙、门窗等综合而成，一般在10~15dB（A），本项目车间房屋隔声量取15dB（A）。声屏障衰减主要考虑厂房围墙衰减及降噪措施，本评价按一排厂房降3dB（A）计算，基础减震降噪措施，降噪量约3~5dB，本次取4dB。
4.2.3.4预测结果
噪声预测结果见表4-16。
表4-16   预测结果  单位dB（A）
	预测点序号
	1#
	2#
	3#
	4#

	预测点位置
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	贡献值
	54.8
	36.6
	42.4
	27.1

	昼/夜间标准值
	65（55）
	65（55）
	65（55）
	65（55）

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


从表4-16可知，在考虑噪声治理的情况下，项目厂界噪声昼夜间叠加值符合3类功能区标准。由此可见，只要采取行之有效的措施，对设备运行噪声进行科学的防治，不会对项目周边环境和敏感目标造成不良影响。综上所述，项目建成投产后，项目噪声能实现厂界达标排放，可维持周围声环境现状。
4.2.3.3声环境监测计划
表4-17   声环境监测计划
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	声环境
	厂界
	LAeq
	1次/季
	厂界昼夜间噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348—2008）中3类标准


4.2.7  固体废物环境影响和保护措施
4.2.4.1固体废物产生情况
（1） 废一般包装材料
项目原材料使用过程中会产生少量废一般包装材料，产生量约为1t/a，属于一般固废。
（2） 废金属
本项目下料、检验等工序会产生废金属，包括金属边角料和不合格品，表面不沾染切削液，根据建设单位提供的资料。本项目废金属产生量约为310t/a。
（3） 布袋收尘
本项目产生的抛丸、下料粉尘经收集后引至同套脉冲布袋除尘装置净化处理，根据源强分析，布袋收尘产生量约为9.17t/a。
（4） 废钢丸
本项目抛丸产生废钢丸量约为8t/a。
（5） 废探伤液
本项目探伤液由荧光粉与水配置，循环使用定期添加水，长期循环后不能满足质量需求，整体更换，补充新液。废探伤液产生量约为0.5t/a。
（6） 废含油金属屑
本项目机加工的过程中会产生含油金属屑，根据建设单位提供的资料，本项目含油金属屑产生量约为8t/a。
（7） 废切削液
项目机加工使用切削液进行冷却，切削液循环使用，定期补充少量水。长期循环后不能满足质量需求，整体更换，补充新液，废切削液产生量3t/a。
（8） 废化学品包装
项目清洗剂、切削液、液压油等有毒有害原料在使用过程中会产生一定量的废包装桶，根据原料使用及包装规格估算，废包装桶产生量约0.2t/a，委托有资质单位进行安全处置。
（9） 清洗废液
根据工程分析，清洗废液的产生量约为9t/a，委托有资质单位进行安全处置。
（10） 光饰机清灰
光饰机清灰主要包括金属屑和磨料碎屑。根据建设单位提供资料，项目光饰机年处理量约为4000t，金属屑产生量约占处理量的0.1%，约为4t/a；磨料损耗量约为添加量的5%，磨料使用量为5t/a，废磨料产生量约为0.25t/a。综上，光饰机清灰产生量约为4.25t/a。
（11） 废磨料
根据建设单位提供资料，光饰机磨料定时补充，每年彻底更换一次，更换量约为装载量的80%，废磨料产生量约为1t/a。
（12） 生活垃圾
本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量约1.2kg/d·人，则建设项目生活垃圾产生量约9t/a。生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运。
根据以上分析，本项目固废具体产生及处理处置情况如下：
项目副产物产生情况汇总见表4-18。
表4-18   项目副产物产生情况
	序号
	产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生量（t/a）

	1
	废一般包装材料
	原料使用
	固
	塑料
	1

	2
	废金属
	机加工
	固
	废金属
	310

	3
	布袋收尘
	抛丸
	固
	金属屑
	9.17

	4
	废钢丸
	抛丸
	固
	金属
	8

	5
	废含油金属屑
	机加工
	固
	切削液、废金属
	8

	6
	废切削液
	机加工
	液
	切削液
	3

	7
	废化学品包装
	原材料使用
	固
	塑料、有机物
	0.2

	8
	清洗废液
	清洗
	液
	水、清洗剂
	9

	9
	废探伤液
	探伤
	液
	水、探伤粉
	0.5

	10
	光饰机清灰
	光饰
	固
	金属
	4.25

	11
	废磨料
	光饰
	固
	陶瓷
	1

	12
	生活垃圾
	生活
	固
	塑料、果壳等
	9


2、项目固废属性判定
根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）规定对上述固废属性进行判定，具体见表4-19。
表4-19   建设项目固废属性判定表
	序号
	产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	是否属固废
	判定依据

	1
	废一般包装材料
	原料使用
	固
	塑料
	是
	4.1.b

	2
	废金属
	机加工
	固
	废金属
	是
	4.1.d

	3
	布袋收尘
	抛丸
	固
	废金属
	是
	4.1.d

	4
	废钢丸
	抛丸
	固
	废金属
	是
	4.1.b

	5
	废含油金属屑
	机加工
	固
	切削液、废金属
	是
	4.1.d

	6
	废切削液
	机加工
	液
	切削液
	是
	4.1.b

	7
	废化学品包装
	原材料使用
	固
	塑料、有机物
	是
	4.1.b

	8
	清洗废液
	清洗
	液
	水、清洗剂
	是
	4.1.c

	9
	废探伤液
	探伤
	液
	水、探伤粉
	是
	4.1.b

	10
	光饰机清灰
	光饰
	固
	金属
	是
	4.1.d

	11
	废磨料
	光饰
	固
	陶瓷
	是
	4.1.b

	12
	生活垃圾
	生活
	固
	塑料、果壳等
	是
	4.1.a


1、 项目危险废物属性判定
根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表4-20。
表4-20   项目危险废物属性判定表
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	是否属于
危险废物
	废物类别
	废物代码

	1
	废一般包装材料
	原料使用
	否
	SW17
	900-003-S17

	2
	废金属
	机加工
	否
	SW17
	900-002-S17

	3
	布袋收尘
	抛丸
	否
	SW17
	900-099-S17

	4
	废钢丸
	抛丸
	否
	SW17
	900-099-S17

	5
	探伤废液
	探伤
	否
	SW59
	900-099-S59

	6
	废含油金属屑
	机加工
	是
	HW09
	900-006-09

	7
	废切削液
	机加工
	是
	HW09
	900-006-09

	8
	废化学品包装
	原材料使用
	是
	HW49
	900-041-49

	9
	清洗废液
	清洗
	是
	HW17
	336-064-17

	10
	光饰机清灰
	光饰
	否
	S17
	900-099-S17

	11
	废磨料
	光饰
	否
	S17
	900-099-S17

	12
	生活垃圾
	生活
	否
	/
	/


4、一般固废情况汇总
项目一般固废产生情况见4-21。
表4-21   一般固废产生情况汇总表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	处置方式

	1
	废一般包装材料
	原料使用
	固
	塑料
	1
	物资公司回收综合利用

	2
	废金属
	机加工
	固
	废金属
	310
	

	3
	布袋收尘
	废气处理
	固
	废金属
	9.17
	

	4
	废钢丸
	抛丸
	固
	废金属
	8
	

	5
	探伤废液
	探伤
	液
	荧光粉、水
	0.5
	

	6
	光饰机清灰
	光饰
	固
	金属
	4.25
	

	7
	废磨料
	光饰
	固
	陶瓷
	1
	

	8
	生活垃圾
	生活
	固
	塑料、果壳等
	9
	环卫部门清运处理


5、危险废物情况汇总
建设项目危险废物产生及处置情况汇总见表4-22。
表4-22   危险废物产生情况汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废含油金属屑
	HW09
	900-006-09
	8
	机加工
	固
	切削液、废金属
	每天
	T
	危废暂存库分区存放，委托有资质单位处置

	2
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	3
	机加工
	液
	切削液
	每天
	T
	

	3
	废化学品包装
	HW49
	900-041-49
	0.2
	原材料使用
	固
	塑料、有机物
	每天
	T/In
	

	4
	清洗废液
	HW17
	900-007-09
	9
	清洗
	液
	有机物、矿物油
	每天
	T/C
	


4.2.4.3危险废物贮存场所环境影响分析
（1）建设项目拟建设危废仓库10m2，危废库独立隔间，暂存库及生产车间均采用水泥硬化、环氧树脂地坪铺设，距离周边敏感目标较远。项目危险废物暂存不会对周围环境产生不良影响。
（2）本项目废含油金属屑、废切削液、废化学品包装等的占用建设面积情况及分类储存情况见表4-23。






表4-23   本项目危险废物贮存情况
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	占用面积（m2）
	贮存方式
	贮存能力（t）
	贮存周期

	1
	危废仓库暂存
	废含油金属屑
	HW09
	900-006-09
	2.5
	密封袋
	4
	半年

	2
	
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	2
	密封桶
	1.5
	半年

	3
	
	废化学品包装
	HW49
	900-041-49
	0.2
	密封桶
	0.2
	年

	4
	
	清洗废液
	HW17
	900-007-09
	3
	密封桶
	3
	三个月

	合计
	7.7
	/
	8.7
	/


根据估算本项目在危废暂存库暂存的危险废物所需占用建筑面积约7.7m2，企业拟建危废仓库面积约10m2，能满足危险废物暂存的要求。
（2） 本项目暂存的废含油金属屑、废化学品包装、废切削液、清洗废液中的油性物质挥发量极少，在采用密闭桶、密封袋存放后，不会对周边大气环境产生影响。因此，本项目危废暂存库不需要设置气体收集装置和气体净化设施。
（3） 建设项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，地面按要求进行防腐、防渗处理；日常运行过程中，危险废物采用密闭容器进行包装贮存。建设项目危险废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生不良影响。
4.2.4.4运输过程的环境影响分析
建设项目危废暂存场所与产污点距离较近，污染物转移时将利用密闭容器进行封存，只要加强员工规范化作业培训，制定危废管理制度，落实相关责任。正常危废车间内转移过程不会对运输沿线产生不利的环境影响，不会对项目周围环境产生不利影响。

4.2.4.5委托利用或者处置的环境影响分析
项目产生的危险废物委托有资质单位进行处置。企业应与有相应类别的危废处理资质的单位签订危险废物的委托处理协议，定期委托处理。
4.2.4.6一般固废日常管理要求
项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：
①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。
②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。
③储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志。
④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
4.2.4.7危险废物日常管理要求
要求企业履行申报的登记制度，建立工业危险废物台账管理制度。项目危险废物的产生、贮存、利用及处置去向需在“全国固体废物和化学品管理系统（固体废物管理信息系统）”中进行填报。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险固废的管理力度。
①先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。
②对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。
③考虑危险废物难以保证及时外运处置，必须考虑固废临时堆场，危险废物的暂存场必须有按规定设防渗漏等措施，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关要求落实危险废物的贮存容器。
④项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处置合同，报生态环境部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。
4.2.4.8危险废物运输管理要求
企业在厂内由生产车间将各类危废运送至危废仓库时应防止撒落，意外撒落应做好收集工作。企业必须对在生产运行过程中产生的危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固体废物得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。
运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输；则危废运输过程不会对周边环境产生影响。
4.2.8  地下水及土壤环境影响和保护措施
（1）地下水及土壤污染源
根据本项目污染物产排情况及车间设备布局情况，可确定地下水及土壤污染源主要为生产车间（清洗机）、危废仓库。主要污染物为清洗废液废水、化学品（清洗剂）、危险废物。
（2）污染途径分析
地下水和土壤污染防治措施以预防为主，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散全阶段进行控制。从项目特点来看，可能造成地下水环及土壤境影响的污染来源主要为化学品仓库、危废仓库等。只要企业按照相关规范要求做好化学品仓库和危废仓库的防漏、防渗措施，定期修检管道，落实责任制度，定期组织隐患排查工作，地下水及土壤污染途径均能被有效的分区防控措施阻隔。因此，正常工况下，在企业设置有效的分区防控措施的前提下，本项目不存在地下水及土壤的污染途径。

（3）污染防治措施
结合“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”原则，本项目地下水和土壤具体污染防治措施可参照如下要求执行：
1 源头控制措施
主要包括制定各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；择优选取并落实工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物的污染控制措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。
②分区控制措施
主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂向防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。分区防控原则，即：对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取有区别的防渗原则。
根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。防渗区域划分及防渗要求见表4-24。
表4-24   分区划分及防渗要求
	分区类比
	分区举例
	防渗要求

	简单防渗区
	/
	一般地面硬化

	一般防渗区
	生产区域
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	重点防渗
	危废暂存库
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行


③建立地下水及土壤隐患排查制度
通过建立地下水及土壤隐患排查制度，可及时发现地下水及土壤污染隐患并采取措施消除或降低隐患。隐患排查制度实施方案一般包括：确定排查范围、开展现场排查、落实隐患整改、档案建立与应用等。排查过程应重点关注：
a.重点场所和重点设施设备是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的地下水及土壤污染预防功能（如：危废仓库规范化建设），以及有关预防地下水及土壤污染管理制度建立和执行情况。
b.在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入地下水和土壤的设施，包括普通阻隔设施、防滴漏设施（如原料桶采用托盘盛放），以及防渗阻隔系统等。
c.是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者地下水及土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施，防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。
（4）跟踪监测计划
总之，企业要加强污染物源头控制，严格落实分区防渗控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，在落实上述要求后，本项目不存在地下水及土壤的污染途径，对地下水和土壤环境影响不大，无需开展地下水和土壤跟踪监测。
4.2.9  生态
本项目选址位于浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，利用已建生产厂房实施，周边无生态环境保护目标。经分析，施工期主要为少量设备安装过程，不会对周围生态环境产生影响。营运期废水、噪声可达标排放，固体废物可妥善处置，对周边生态环境影响较小。
4.2.10  环境风险分析及风险防范措施
4.2.7.1危险物质数量和分布情况
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），本项目涉及的危险物质主要有切削液、危险废物，建设项目危险物质的数量及分布情况见表4-25。
表4-25   建设项目涉及危险物质数量及分布情况
	序号
	危险物质名称
	厂区内最大存在总量/t
	判定依据
	所在位置

	1
	切削液（油类）
	0.5
	HJ 169-2018附录B和GB 30000.18-2013
	原材料仓库、生产车间

	2
	危险废物
	8.7
	HJ 169-2018附录B.2
	危废仓库、废水处理浓缩液贮存库


4.2.7.2环境风险潜势初判
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C，分别对危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）进行判定，根据Q、M，确定危险物质及工艺系统危险性（P）。
当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5108\wps1.png]
式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
      Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果见表4-26。





表4-26   项目危险物质数量及临界量比值（Q）判定表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	1
	切削液
	0.5
	2500
	0.0002

	2
	危险废物
	8.7
	50
	0.174

	项目Q值∑
	0.1742


由表可知，项目危险物质最大存储量与临界量比值Q=0.1742，Q＜1，不设置环境风险专项评价。
4.2.7.3环境风险识别及影响途径
1、危险物质识别
本项目所用原料中所涉及的危险物质主要为危险废物，见表4-27。
表4-27   危险物质特性一览表
	序号
	危险物质名称
	相态
	爆炸极限（%）
	危险特性
	所在位置

	1
	危险废物
	固/液
	/
	有毒、易燃
	危废仓库

	2
	切削液
	液
	/
	易燃
	原料仓库、生产车间


2、环境风险源分布及影响途径
根据对项目的生产特征分析，结合物质危险性识别，根据不同的功能系统划分功能单元，对项目生产过程潜在危险型进行识别，具体见表4-28。
表4-28   建设项目生产过程潜在危险性识别
	风险单元
	风险类型
	危险物质
	影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	危废仓库
	泄漏
	健康危险急性毒性物质
	1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水；
2、泄漏后挥发至空气中；
3、遇明火发生火灾，燃烧二次污染物进入大气；
4、消防废水进入地表水体；
	1、途径地表水、地下水；
2、周边土壤及生物。
3、周边工作人员


4.2.7.4环境敏感目标概况
根据现场踏勘，项目拟建地周边500m范围无环境敏感目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地和特殊地下水资源等环境敏感区。
4.2.7.5环境风险防范措施及应急要求
针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。
1、总图布置风险防范措施
厂区中配套建设应急救援设施，救援通道，应急疏散避难所等防护设施，按《安全标准》规定在生产区、贮存区设置有关的安全标志。
2、运输过程中的事故防范措施
（1）车间转运
危险废物转移时采用密闭容器进行封存，配备专人负责。转运路线应合理规划，转运时间应错开人流高峰，转运完成做好记录。
（2）道路转运
危废转运委托有运输资质的公司承运，并且采用专业带有警示标志的运输车辆。在正常运输情况下，合理规划运输线路，避免车流高峰以及恶劣天气，可大幅降低交通事故发生概率。
3、贮存过程中的安全防范措施
按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求设置危废仓库，选址合理，避免易燃、易爆等危险品使用区域；地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠；日常运行过程中，采用密闭容器进行包装贮存，危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生环境风险事故。
4、使用过程防范措施
对突发性污染事故的防治对策对于已建成的企业应从以上几点严格控制和管理，加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。针对该企业的特点，本评价要求采取下列风险防范措施，以避免事故的发生：
（1）建议项目设专人负责安全生产，主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。
（2）严格遵守国家有关安全生产法律、法规和国家标准的安全管理制度，并按照安全操作规程操作。
（3）按要求建立安全生产责任制、安全生产检查制度等各项安全环保管理规章制度和岗位安全操作规程，并在生产过程中严格按制度规程执行。
（4）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。
（5）加强管理，提高员工水平和意识，防止有毒有害物料泄漏。
（6）岗位操作人员应经过作业培训，并取得上岗资格。日常运营过程，要定期对员工进行安全教育，加强技术培训，严格管理，提高安全意识。
（7）加强日常生产检查，定期对生产设施、环保设施进行检查，杜绝事故的发生。
（8）制定完善的设备检修制度，对生产设备及环保设备进行定期检查，同时在进料时应密切关切各生产过程，以便及时发现问题及时解决。
（9）提高应急处理的能力
建设项目应对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间或工段可设置必备的应急措施。并制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。
5、管理对策措施
（1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的化学品安全知识和技能，严格遵守化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。
（2）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：岗位责任制、安全教育、培训制度；辅料的运输、储存制度；设备等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。
（3）按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。并且应制定相应的培训计划和演练计划。
（4）企业应严格执行《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，应委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对项目主要环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求。
6、应急预案
突发环境事件应急预案预案是针对具体设备、设施、场所和环境，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的科学而有效的计划和安排。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]4号)相关要求，企业需自行或委托相关单位编制本项目突发环境事件应急预案，并报当地生态环境管理部门备案。
7、事故应急池管理要求
根据应急预案要求设置厂区事故应急池及事故水收集管路系统，厂区废水总排口和雨水总排口设置切断阀，以作为事故水储存与调控手段，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水流出厂外。
4.2.11  电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射类相关内容。
四、主要环境影响和保护措施运营
期环
境影
响和
保护
措施


	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	抛丸在密闭设备内进行，废气接入布袋除尘器后经排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	日常加强设施运维，无组织管控
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水
环境
	DW001污水总排口
	pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、TN、TP
	生活污水经化粪池处理后纳管，最终送嘉兴联合污水处理厂集中处理
	《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	1、根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声。
2、合理布局，高噪声设备配备减振基础，尽可能布置在厂房中间。
3、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348—2008）中3类标准

	固体废物
	废一般包装材料、废金属、布袋收尘、废钢丸等一般固废由物资公司回收综合利用；废化学品包装、含油金属屑、废切削液、清洗废液属于危险废物，需委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	落实危废贮存库等防腐、防渗、防漏措施，同时配备截流设施，日常严格管理，严禁“跑、冒、滴、漏”。固体废物分类收集，设置规范危险废物贮存库，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。

	生态保护措施
	加强厂区及厂界四周绿化

	环境风险
防范措施
	1、建立环境风险管理制度，编制突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备。
2、设置环境应急监测与预警制度，定期排查环境安全隐患并及时治理。
3、在应急处置与救援阶段，及时启动应急响应，采取有效处置措施，防止次生环境污染事件。
4、根据应急预案要求设置厂区事故应急池及事故水收集管路系统。

	其他环境管理要求
	根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《排污许可管理条例》（国令第736号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，“新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表”。对照表格，本项目属于“三十一、汽车制造业36”——“85汽车零部件及配件制造 367”，综上本项目属于简化管理类。


五、环境保护措施监督清单

浙江海科汽车部件有限公司，租赁平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层，拟投资1000万元进行年产1000万只传动系统部件项目建设。设生产车间、检测室、办公室、仓库等，配置油压机、卧式数控车床、拉床、磨床及装配设备等，项目达产后预计年产1000万只传动系统部件，实现年产值1亿元、利税1500万元。
建设项目符合平湖市国土空间总体规划、土地利用规划和平湖市“三线一单”生态环境分区管控动态更新方案要求，符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相关要求，项目选址和总体布局合理。项目投产后，产生的“三废”均可达标排放，对环境影响较小，不会改变环境功能等级，并具有明显的社会、经济、环境综合效益，符合建设项目环保审批原则。
建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，实施清洁生产，严格执行“三同时”，把工程对环境的影响降到最低程度。则从环保角度分析，本项目建设可行。

六、结论

[bookmark: _Toc67675674]建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	生活污水
	废水量
	
	
	
	300
	
	300
	+300

	
	CODCr
	
	
	
	0.012
	
	0.012
	+0.012

	
	氨氮
	
	
	
	0.001
	
	0.001
	0.001

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.378
	
	0.378
	+0.378

	一般工业固体废物
	废一般包装材料
	
	
	
	0（1）
	
	0（1）
	0（+1）

	
	废金属
	
	
	
	0（310）
	
	0（310）
	0（+310）

	
	布袋收尘
	
	
	
	0（9.17）
	
	0（9.17）
	0（+7.65）

	
	废钢丸
	
	
	
	0（8）
	
	0（8）
	0（+8）

	
	光饰机清灰
	
	
	
	0（4.25）
	
	0（4.25）
	0（+4.25）

	
	废磨料
	
	
	
	0（1）
	
	0（1）
	0（+1）

	
	生活垃圾
	
	
	
	0（9）
	
	0（9）
	0（+9）

	危险废物
	废含油金属屑
	
	
	
	0（8）
	
	0（8）
	0（+8）

	
	废切削液
	
	
	
	0（3）
	
	0（3）
	0（+3）

	
	废化学品包装
	
	
	
	0（0.2）
	
	0（0.2）
	0（+0.2）

	
	清洗废液
	
	
	
	0（9）
	
	0（9）
	0（+9）

	
	废探伤液
	
	
	
	0（0.5）
	
	0（0.5）
	0（+0.5）



注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
附表：建设项目碳排放环境影响评价
1、核算边界
本项目为扩建项目，企业核算边界位于平湖经济技术开发区平善大道4885号内三号楼一层。
企业边界核算范围包括处于其运营控制权下的所有直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂等）。
2、碳排放量核算
项目实施后，企业能源消耗情况见表1。
表1  项目实施后企业能源消耗情况表
	能源消耗
	单位
	项目实施后达产年消耗量

	电力
	万千瓦时
	85

	自来水
	万吨
	0.48

	天然气
	万立方米
	0


碳排放量及综合能耗折算系数见表2。
表2  碳排放量及综合能耗折算系数表
	能源消耗
	单位
	折标煤系数
	碳排放系数

	
	
	吨标煤/吨、万立方米、万千瓦时、百万千焦
	吨CO2/吨、万千瓦时、百万千焦

	电力
	当量
	万千瓦时
	1.2290
	4.974

	
	等价
	
	2.8500
	

	自来水
	万吨
	2.5710
	/

	天然气
	万立方米
	13.300
	21.6219


项目实施后，企业碳排放与能耗情况汇总见表3。
表3  项目实施后企业碳排放与能耗情况汇总表
	能源消耗
	单位
	项目达产情况下

	碳排放量
	吨CO2
	423

	综合能耗（等价值）
	吨标煤
	243



3、企业生产相关数据
企业生产相关数据见表4~表5。
表4  企业生产相关数据一
	序号
	产品名称
	设计年产量
	储运方式

	1
	GI三销轴
	100万只
	铁框、汽运

	2
	GI三销节
	300万只
	铁框、汽运

	3
	AAR三销轴
	100万只
	铁框、汽运

	4
	AAR三销节
	300万只
	铁框、汽运

	5
	差速器齿轮
	200万只
	铁框、汽运

	合计
	1000万只
	/



表5  企业生产相关数据二
	核算边界
	工业增加值
	工业总产值
	产品产量

	
	万元
	万元
	吨

	拟实施建设项目
	6500
	10000
	400


4、本项目实施后，企业碳排放与能耗情况汇总见表6。
表6  项目实施后企业碳排放与能耗情况汇总表
	核算边界
	碳排放量
	综合能耗（等价值）
	单位工业增加值综合能耗
	单位工业增加值碳排放

	
	吨CO2
	吨标煤
	吨标煤/万元工业增加值
	吨CO2/万元工业增加值

	拟实施建设项目
	423
	243
	0.04
	0.07


由上表可见，项目实施后企业单位工业增加值综合能耗为0.04吨标准煤/万元，符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》中“十四五”单位工业增加值能效控制标准0.52吨标准煤/万元的要求。
5、项目实施后，企业碳排放绩效核算见表7。
表7  项目实施后企业碳排放绩效核算表
	核算边界
	单位工业增加值碳排放
	单位工业总产值碳排放
	单位产品碳排放
	单位能耗碳排放

	
	t/万元
	t/万元
	t/t产品
	t/t标煤

	本项目
	0.07 
	0.04 
	1.10 
	0.609



6、项目实施前后，企业二氧化碳排放“三本账”核算见表8。
表8  项目实施后企业二氧化碳排放“三本账”核算表
	核算指标
	企业现有项目
	拟实施项目
	“以新带老”削减量
	企业最终排放量

	
	产生量
	排放量
	产生量
	排放量
	
	

	
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a

	二氧化碳
	0
	0
	423
	423
	0
	423
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清洗废气、清洗废液、噪声
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废金属



image3.emf
圆钢棒料

原材料入厂检验

下料

表面润滑处理

锻造

抛丸

机加工

清洗

1

碳氮共渗、淬火、回火（外协）

轴颈磨加工

探伤

清洗

2

光饰

装配

检验

成品入库

废金属、废一般包装材料

下料废气、废金属、噪

声

锻压粉尘、脱模粉尘、

噪声

抛丸废气、废钢丸、布

袋收尘、噪声

机加工油雾、废切削液、废

金属、废含油金属屑、噪声

清洗废气、清洗废液、

噪声

机加工油雾、废切削液、废

金属、废含油金属屑、噪声

探伤废液

清洗废气、清洗废

液、噪声

光饰废气、光饰机清

灰、废磨料、噪声

废金属


image4.png
HEEK 54

i
3

s aTsask oo wme  |—so—] mEER |

3m
UJEWEEE mam@w«ﬁ SR





oleObject2.bin

image5.wmf
A

D

L

r

L

c

w

P

-

+

=

)

(


oleObject3.bin

image6.wmf
misc

bar

gr

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


oleObject4.bin

image7.wmf
)

lg(

20

0

r

r

A

div

=


oleObject5.bin

image8.wmf
100

)

(

0

r

r

a

A

atm

-

=


oleObject6.bin

image9.wmf
ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

=

r

r

h

A

m

gr

300

17

)

2

(

8

.

4


oleObject7.bin

image10.wmf
ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

+

+

-

=

3

2

1

20

3

1

20

3

1

20

3

1

lg

10

N

N

N

A

bar


oleObject8.bin

image11.wmf
ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

=

1

20

3

1

lg

10

N

A

bar


oleObject9.bin

image12.wmf
A

r

L

r

L

P

P

-

=

)

(

)

(

0


oleObject10.bin

image13.wmf
[

]

þ

ý

ü

î

í

ì

=

å

=

D

-

8

1

)

(

1

.

0

10

lg

10

)

(

i

L

r

L

A

i

i

P

r

L


oleObject11.bin

image14.wmf
A

D

L

r

L

c

Aw

A

-

-

=

)

(


oleObject12.bin

image15.wmf
A

r

L

r

L

A

A

-

=

)

(

)

(

0


oleObject13.bin

image16.wmf
)

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

W

P

+

+

=

p


oleObject14.bin

image17.wmf
)

1

/(

a

Sa

R

-

=


oleObject15.bin

image18.wmf
å

=

=

N

j

L

Pli

Plj

T

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

)

(


oleObject16.bin

image19.wmf
)

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

P

P


oleObject17.bin

image20.wmf
)

6

(

)

(

)

(

2

+

-

=

i

Pli

i

P

TL

T

L

T

L


oleObject18.bin

image21.wmf
S

T

L

L

P

W

lg

10

)

(

2

+

=


oleObject19.bin

image22.wmf
ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10



image23.wmf
)

10

1

lg(

10

1

.

0

Ai

L

i

i

eqg

t

T

L

å

=


image24.png
L

oe e




